
	המאפיין
	הערות לניקוד

	
8.2 צמצום, שימוש חוזר, מִחזור וסילוק של פסולת בנייה 

תאריך עדכון: 06/08/2026
גרסה #: 2 

	· ניקוד מרבי – כל הניקוד ייזקף תחת מאפיין 9.1 פרק החדשנות בלבד:  
· בנייני מגורים: 5 נקודות 
· שאינם בנייני מגורים: 10 נקודות 
· מאפיין זה יחליף במלואם את מאפיינים 8.2 ו-4.6 הקיימים בגרסת תקן 2016. בבחירה במאפיין 9-8.2, לא ניתן להשתמש בקריטריונים מהמאפיינים הקיימים או לצבור בהם ניקוד, יחד עם השימוש במאפיין זה.
· לא יתקבל ניקוד למאפיין ללא הגשת אישור מילוי משוב בקישור זה: https://survey.gov.il/he/pioneer_clause_cases

מידע נוסף על אודות הגשה ובדיקה של מאפייני מקרה הבוחן אפשר לקרוא במדריך בקישור זה:
 https://www.gov.il/he/pages/pioneer-clauses


מטרה: 
הטיפול בפסולת בנייה (לרבות עודפי עפר ופסולת הריסה) נועד למנוע זיהום ונזקים לסביבה הנובעים משינועה ומהטמנתה (לרבות זיהום הקרקע, המים והאוויר, הפרעות לחי ולצומח, תפיסת שטחים ופגיעה בנוף, ועוד), וזאת על ידי פעולות של צמצום פסולת הבנייה במקור, ניתובה למִחזור ושימוש בה מחדש כחומר גלם באתר הבנייה ובאתרים אחרים.

	 סעיף
	קריטריונים להערכה
	ניקוד

	1
	צמצום פסולת בנייה במקור – שימור ושימוש חוזר של אלמנטי בניין קיימים
כדי לקבל ניקוד בקריטריון זה, ייעשה סקר על פי "המדריך ליישום הריסה סלקטיבית (בררנית) – פסולת בנייה והריסה" של המשרד להגנת הסביבה (לפי פרק 2 במדריך, במועד כתיבת תקן זה).

	

	1.1
	שימור ושימוש חוזר של קירות חיצוניים רצפות וגגות בבניין הקיים
שימור ושימוש חוזר של אלמנטים אלו ייעשה לפי המדרג להלן: 
הערות:
1. שיעור השימוש החוזר מחושב לפי שטח של קירות חיצוניים (למעט חלונות ואלמנטים שקופים אחרים), רצפות וגגות שנשמרו ונעשה בהם שימוש חוזר ביחס לסך כל שטח של האלמנטים הללו בבניין הקיים.
1. פרויקטים של חיזוק ובנייה במסגרת התחדשות עירונית (כגון תמ"א 38.1) יוכלו לקבל ניקוד בסעיף זה על שימוש במבנה הקיים ובנייה על בסיסו. 
	





	
	· יוכח כי נשמרו קירות חיצוניים (למעט חלונות ואלמנטים שקופים אחרים), רצפות וגגות מבניין קיים באתר במלואם או בחלקם, ונעשה בהם שימוש חוזר כחלק מהבניין המתוכנן.
	0.5

	
	· לפחות 40% משטח האלמנטים, קירות חיצוניים (למעט חלונות ואלמנטים שקופים אחרים), רצפות וגגות שנשמרו מסך שטח האלמנטים האלה של המבנה הקיים
	1

	1.2
	שימור ושימוש חוזר של אלמנטי הבניין הלא־קונסטרוקטיביים הקיימים 
יוכח כי נשמרו האלמנטים הלא־קונסטרוקטיביים מבניין קיים באתר ונעשה בהם שימוש חוזר כחלק מהבניין המתוכנן (אין חובה שהאלמנטים ישרתו את אותה הפונקצייה המקורית) לפי הקטגוריות האלה: 
· אלמנטי זיגוג ואלומיניום – אלמנטים כגון חלונות וכו'
· מחיצות פנים – אלמנטים כגון קירות גבס וכו' 
· חיפויי רצפה ותקרה – אלמנטים כגון ריצוף, שטיחים, תקרות אקוסטיות וכו' 
· ריהוט ונגרות – אלמנטים כגון שולחנות, ארונות מקובעים, כיסאות ודלתות וכו'
· מערכות בניין – לרבות:
· מערכת מיזוג אוויר – אלמנטים כגון יחידות חיצוניות, יחידות פנימיות, תעלות, גרילים וכו' 
· מערכות אינסטלציה – אלמנטים כגון צנרת, מערכות חימום מים, אבזרי שרברבות וכו' 
· מערכות חשמל – אלמנטים כגון לוחות חשמל, גופי תאורה, תקשורת וכו'
· מערכות סירקולציה – אלמנטים כגון מעליות ודרגנועים וכו' 
· אחר – כל אלמנט שלא נכלל ברשימת הקטגוריות מעלה ייכלל תחת קטגוריה זו. 
יתקבל ניקוד לפי אלמנטים שנשמרו והושבו לשימוש חוזר בקטגוריות השונות, לפי המדרג שלהלן: 
הערות: 
1. אלמנטים לשימוש חוזר המועברים לאתר אחר יוערכו לפי סעיף 4 במאפיין זה. 
1. אלמנטי בניין לשימוש חוזר שמגיעים מאתר אחר יוערכו לפי מאפיין 4.2 בתקן זה. 
	

	
	· אלמנטים מתוך קטגוריה אחת
	0.5

	
	· אלמנטים מתוך 2 קטגוריות 
	1

	
	· אלמנטים מתוך 3 קטגוריות ומעלה 
	1.5

	2
	[bookmark: _Hlk190012012]הפחתה במקור של פסולת אריזות של חומרי בנייה 
יוכח כי נעשה שימוש בלפחות 2 חומרי בנייה שונים המובלים לאתר במארזים רב־פעמיים שמוחזרים לספק בסוף השימוש (דוגמת סילואים [מכלים] למעט משטחי עץ).
	0.5

	3
	טיפול בעודפי עפר
יוכח כי 100% מעודפי העפר והחפירה מטופלים באחד או ביותר מהאופנים האלה:
· מוחזרים לשימוש בפרויקט (דוגמת חומר למילוי חוזר) 
· מועברים לשימוש חוזר באתר אחר המחזיק בהיתר בנייה
מועברים לאחד מאלו: אתר אחסון, אתר ויסות, אתר הטמנה או אתר מִחזור, המוסדרים ומאושרים לטיפול בעודפי עפר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
	0.5

	4
	טיפול בפסולת בנייה (למעט עודפי עפר) 
בסעיפים 4.2-4.1 אפשר להיעזר בתוכנית לניהול פסולת בנייה על פי "המדריך לעריכת תוכנית לניהול פסולת באתר בנייה והריסה" של המשרד להגנת הסביבה. 
	

	4.1
	הפרדת פסולת בנייה לזרמים ופינוי לטיפול ייעודי
פסולת הבנייה תמוין באתר לזרמי פסולת שונים שיפונו בנפרד למתקן מאושר ומוסדר על פי כל דין לטיפול באותו זרם או למתקן לעיבוד מחדש ייעודי לאותו זרם. 
הניקוד יתקבל לפי המדרג להלן, לפי מספר הזרמים המופרדים (למעט פסולת בנייה מעורבבת ועודפי עפר): 
	

	
	· הפרדה במקור ופינוי זרם אחד 
	0.5

	
	· הפרדה במקור ופינוי 2 זרמים
	1

	
	· הפרדה במקור ופינוי 3 זרמים
	1.5

	
	· הפרדה במקור ופינוי 4 זרמים ויותר
	2

	
	· יתקבל ניקוד נוסף להפרדה של אחד מהזרמים האלה (מתמחזרים או פוגעים ביכולת מִחזור של חומרים אחרים): אריזות, גבס, פסולת אגרגטים, חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות. 
	0.5 




	
	הערות: 
1. ייחתם הסכם עם המתקנים לקליטת זרם פסולת הבנייה המופרדת וייעשה רישום של כמויות הפסולת המפונה. 
1. יוצבו מתקני אצירה מתאימים ומותווים (מסומנים) ייעודיים לזרמי פסולת הבנייה המופרדת.
1. דוגמאות לסוגי זרמי פסולת להפרדה במקור אפשר לראות בהערות המאפיין:
· אריזות, נייר וקרטון – אריזות פלסטיק, נייר וקרטון ממוצרי בנייה.
· פסולת אלקטרונית – לרבות: לוחות חשמל, גופי תאורה, מזגנים, דוודים, משאבות, מנועים ומערכות בניין אחרות כיו"ב
· גבס – לוחות, טיח וכו'
· מתכות – לרבות: קונסטרוקציית פלדה, קורות, פרופילים, מעקות, דלתות מתכת, פרופילי אלומיניום ממסגרות חלונות וממחיצות פנים וכיו"ב
· זכוכית – מחלונות וממחיצות פנים
· פלסטיק – מאלמנטים שונים במבנה ובריהוט
· עץ – אלמנטים ממבנה (רצפה, דלתות, קורות), שאריות ריהוט וכיו"ב
· פסולת אגרגטים – לרבות בטון ומוצריו, בלוקים, חיפוי, ריצוף, מדרכות וכיו"ב
· חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות 
· אחר 
	

	4.2
	פינוי פסולת הבנייה לאתר מִחזור 
הניקוד יתקבל לפי המדרג להלן: 
	

	
	· יוכח כי כל פסולת הבנייה מפונה לאתר מִחזור פסולת בנייה מורשה ומוסדר על ידי המשרד להגנת הסביבה לאורך כל תקופת הבנייה (משלב ההריסה ועד שלב האכלוס). יוצג ריכוז של קבלות או תעודות שקילה של אתר מִחזור מורשה, אחת לרבעון לפחות ועד לקבלת תעודת אכלוס, המעידות על כמות פסולת הבנייה שנקלטה באתר המִחזור.
	1תנאי סף


	
	· ניקוד נוסף יתקבל אם יוכח שפסולת הבנייה סולקה לאתר מִחזור פסולת בנייה מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה בעל שיעור מִחזור של 85% ומעלה. 
	0.5

	
	הערה:
אם אין אתר מִחזור פסולת בנייה מורשה במרחק אווירי של עד 30 ק"מ מאתר הבנייה, אין חובה לשלוח לאתר מִחזור פסולת בנייה. ואולם חלה החובה לפַנות לאתר מורשה לקליטת פסולת בנייה כדין. במקרה זה לא יתקבל ניקוד. 
	

	5
	שימוש בחומר ממוחזר שמקורו בפסולת בנייה 
יוכח כי נעשה שימוש בחומר ממוחזר שמקורו בפסולת בנייה שהופרדה ומוינה באתר או שנגרסה באתר או שנעשה שימוש בחומר ממוחזר שמקורו במתקני טיפול בפסולת הבנייה כמפורט להלן:
	

	
	· נעשה שימוש בחומר ממוחזר לפיתוח בשטח הנבדק.
	0.5

	
	· נעשה שימוש בחומר ממוחזר למבנה בשטח הנבדק.
	0.5

	
	הערה:
חומר ממוחזר שמקורו בפסולת בנייה יהיה דוגמת:
· חומר בנייה מגריסה באתר
· חומרי בנייה ממוחזרים שמקורם במתקני טיפול בפסולת הבנייה מאושרים ומוסדרים, לרבות:
○ חומרי מילוי
○ חומרים למצעים (לרבות מצע ג', מצע ב')
○ חומרי פיתוח או החלפת קרקע
○ חומרים מתחת לריצוף (לרבות סומסום, סומסומית [חצץ גרוס], חול שטוף)
○ חומרים לניקוז (לרבות פוליה, עדש [אגרגטים])
○ אחר
	

	6
	מדד מעגליות פסולת הבנייה
[bookmark: _Hlk201077319]הניקוד יתקבל על פי ציון המשוקלל במדד מעגליות פסולת הבנייה של המשרד להגנת הסביבה לפי המדרג להלן:
	

	
	· קבלת ציון של 80% לפחות במדד המעגליות 
	0.5

	
	· קבלת ציון של 160% לפחות במדד המעגליות 
	1

	
	· קבלת ציון של 240% לפחות במדד המעגליות
	1.5

	
	· קבלת ציון של 300% לפחות במדד המעגליות
	2


 
	שיפוץ

	אם לצורך עמידה בדרישות המאפיינים הובאו בחשבון אמצעים ורכיבים הקיימים בשטח הנבדק, יהיה על יועץ רלוונטי לוודא ולהצהיר על שמישותם ותקינותם.


 
	גרעין ומעטפת

	אין דרישות נוספות.



ראיות נדרשות

	שלב מקדמי – בקשה להיתר

	בהתאם לראיות שלב א' 




	שלב א – תכנון הבניין
	שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון

	שימו לב: לפי המדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב מקדמי בקישור הזה.
1 צמצום פסולת הבנייה במקור: שימור ושימוש חוזר של אלמנטי המבנה הקיים
· סקר על פי "המדריך ליישום הריסה סלקטיבית (בררנית) – פסולת בנייה והריסה" של המשרד להגנת הסביבה (על פי פרק 2 במדריך, במועד כתיבת תקן זה)
1.1 שימור ושימוש חוזר של אלמנטי בניין קונסטרוקטיביים, 
לרבות: 
· תחשיב המציג את שיעור האלמנטים הקונסטרוקטיביים שנעשה בהם שימור ושימוש חוזר ביחס לכלל האלמנטים (דוגמת דוח סקר הריסה סלקטיבית). 
· מסמכי תכנון המציגים את האלמנטים הקונסטרוקטיביים ופירוט הליך השימור והשימוש חוזר (דוגמת תוכניות אדריכליות, תוכניות הריסה, עדות מצולמת של האלמנטים לשימור או מפרט טכני לקבלן). 
1.2 שימור ושימוש חוזר של אלמנטי הבניין הלא־קונסטרוקטיביים קיימים
· מסמכי תכנון המציגים את האלמנטים הלא־קונסטרוקטיביים ופירוט הליך השימור והשימוש חוזר (דוגמת תוכניות אדריכליות, תוכניות שימור, עדות מצולמת של האלמנטים לשימור או מפרט טכני לקבלן).
2. הפחתה במקור של פסולת אריזות של חומרי בניין 
· הצהרה או מסמכי תכנון המציגים הנחיות לשימוש במארזים רב־פעמיים. 


3. טיפול בעודפי עפר
· תחשיב המציג את עודפי העפר הצפויים להיווצר
· מסמכי תכנון המציגים הנחיות לטיפול בעודפי העפר דוגמת תוכנית חפירה ודיפון









4. טיפול בפסולת הבנייה 
· תוכנית לניהול פסולת בנייה והריסה, על בסיס המדריך "מדריך לעריכת תוכנית לניהול פסולת באתר בנייה והריסה" של המשרד להגנת הסביבה. 

 4.1 הפרדה במקור לזרמים ופינוי לטיפול ייעודי
· מסמכי תכנון המציגים הנחיות למִחזור לפי הזרמים







. 4.2 פינוי ומִחזור של פסולת הבנייה
· מסמכי תכנון המציגים הנחיות לסילוק פסולת הבנייה לאתר מִחזור מורשה. 





5. שימוש חוזר בפסולת בנייה
· תחשיב המציג את כמויות השימוש בחומר ממוחזר שמקורו בגריסה באתר או במתקני טיפול ביחס לסך כמויות פסולת הבנייה המוערכת להיווצר במסגרת עבודות ההריסה והבנייה
· מסמכי תכנון המציגים הנחיות לשימוש חוזר בפסולת הבנייה


 6. שיטה תפקודית – מדד מעגליות פסולת הבנייה
●	אין דרישה לראיות בשלב זה. 

	שימו לב: לפי המדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב מקדמי בקישור הזה.
1 צמצום פסולת הבנייה במקור: שימור ושימוש חוזר של אלמנטי המבנה הקיים
· מבדק באתר של מעבדה שמאמת ומתעד את אלמנטי הבניין שנשמרו.
או
עדות מצולמת של אלמנטי הבניין שנשמרו בפועל. 
או 
שילוב ביניהם.














2. הפחתה במקור של פסולת אריזות של חומרי בניין 
· הסכם התקשרות עם ספק חומרי בנייה המאשר הספקה של חומרי בנייה במארזים רב־פעמיים המוחזרים לספק בסוף השימוש.

3. טיפול בעודפי עפר
· מבדק באתר של מעבדה או עדות מצולמת של עודפי העפר שמתעדים את עודפי העפר שהוחזרו לשימוש באתר 
או
היתר בנייה בתוקף של האתר הקולט את עודפי האתר ואישור מהגורם הקולט על כמות עודפי העפר שנקלטה אצלו 
או
הסכם התקשרות עם אתר מורשה ואישור האתר על כמות עודפי העפר שנקלטו אצלו או קבלות או תעודות שקילה של האתר המורשה על כמות עודפי העפר שנקלטו אצלו.
או שילוב ביניהם.






 .4.1 הפרדה במקור לזרמים ופינוי למִחזור או לטיפול ייעודי
· מבדק באתר של מעבדה שמאמת ומתעד את ההפרדה במקור
או
עדות מצולמת של ההפרדה במקור
או
קבלה או תעודות משלוח מפורטות של ההפרדה במקור
או 
שילוב ביניהם.
.4.2 פינוי ומִחזור של פסולת הבנייה
· הסכם התקשרות עם אתר מורשה בתוקף במועד ההתקשרות לטיפול בפסולת בנייה ולמִחזורה 
·  ריכוז של קבלות או תעודות שקילה של אתר מִחזור מורשה מתחילת עבודות הבנייה ולאורך כל תהליך הבנייה בתדירות של אחת לרבעון לפחות ועד לקבלת תעודת אכלוס, המעידות על כמות פסולת הבנייה שנקלטה באתר המִחזור

5. שימוש חוזר בפסולת בנייה
· מבדק באתר של מעבדה שמאמת ומתעד את השימוש החוזר בפסולת הבנייה
או
קבלה או תעודות משלוח מפורטות של שימוש חוזר בפסולת הבנייה
או 
שילוב ביניהם.

 .6 שיטה תפקודית – מדד מעגליות פסולת הבנייה
· תחשיב המציג את ציון מדד המעגליות של הבניין 
· קבלות או תעודות משלוח המפרטות את כמות החומרים שהוזנו למחשבון, לפי העניין. 
אסמכתאות לשיעור התוכן הממוחזר בחומרים שהוזנו למחשבון, לפי העניין.





	הערות

	הגדרות:

	· פסולת בנייה – על פי הגדרתה בחוק שמירת הנִקיון, תשמ"ד-1984 - 
חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערֵמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים 
· פסולת מסוכנת או חומרים מסוכנים – כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993
· פסולת בנייה מעורבבת – פסולת בנייה לא ממוינת 
	הערות: 

	רשימת אתרים מורשים לטיפול בפסולת בנייה ולמִחזורה – על ידי המשרד להגנת הסביבה, ראו קישור זה (הכתובת בתוקף בעת פרסום תקן זה):
https://www.gov.il/he/pages/construction-waste?chapterIndex=2 
מפת אתרי פסולת בנייה מורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ראו קישור זה (הכתובת בתוקף בעת פרסום תקן זה): 
https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0&lay=SILUK_PSOLET

	מדד מעגליות פסולת הבנייה – מודד את שיעור פסולת הבנייה שנותבה למִחזור ולשימוש חוזר, מתוך סך פסולת הבנייה וההריסה הנוצרת בפרויקט.






מאגר מקרי בוחן באתר משרד הגנת הסביבה, לרבות מדריך וקישור לטופס רישום והערות למאפייני מקרי בוחן:
https://www.gov.il/he/pages/pioneer-clauses 
https://www.gov.il/he/pages/pioneer-clauses 
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