{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["גיליון1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"גיליון1","index":0,"n_rows":1196,"n_cols":5,"rows_kept":1196,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]]}
[{"$nulls":4},"תאריך: 23/10/2014"]
["מענה לשאלות הבהרה"]
["מכרז מרכזי פומבי מספר 02-2014"]
["לאספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים"]
[]
[]
["הבהרות כלליות  מטעם עורך המכרז:"]
["להלן הבהרות כלליות של עורך המכרז, שאין להם ביטוי ישיר בשאלות ההבהרה. הבהרות אלו כלולות בשינויים המופיעים במסמכי המכרז המעודכנים:"]
[1,"למסמך זה מצורף קובץ WORD של הנספחים למענה. המציע מתחייב כי לא יעשה כל שינוי בדרישות המופיעות בקובץ ה WORD המצורף. יודגש כי מענה המציע יחשב כמענה לקובץ ה PDF המקורי של המכרז ובמידה וימצא כי המציע שינה מדרישות המכרז בקובץ ה WORD, תהיה וועדת המכרזים רשאית לבטל את השינוי, לפסול את הצעת המציע ולחלט את ערבות ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי."]
[2,"לתשומת ליבכם, הדרישות בנספח 8 הינן דרישות מינימום ועל המענה המוצע לתת מענה לכל הדרישות גם את המשמעות הינה לתת מענה העולה על המינימום הנדרש בסעיף מסויים (לדוגמה, באם המענה לביצועים מחייב זכרון מטמון או שילוב דיסקים העולה על הנדרש, יש להציע את התצורה המספקת את הביצועים)."]
[3,"לוחות הזמנים המעודכנים מצויינים בסעיף 0.1.11 לחוברת המכרז"]
[4,"רצ\"ב עותק מעודכן של המכרז"]
[]
["ריכוז שאלות המציעים והתשובות להם:"]
[]
["מס\"ד","פרק/נספח","הסעיף במסמכי המכרז","פירוט השאלה","תשובת עורך המכרז"]
[null,"Appendix 2 (Baskets 1-2","Appendix 2 (Baskets 1-2), סעיף 1","נבקש לשנות את ההגדרה \"representative\" ל authorized” “partner ולהוסיף אופציה ל \" authorized channel partner\"","ראה נוסח מעודכן"]
[561,"כללי","כללי","במידה ולא צויין רואה חשבון מבקר, האם רואה חשבון שכיר של החברה יכול לחתום ולאשר?","אין שינוי בדרישה"]
[240,"כללי","כללי","הסמכות – האם ניתן להשלים את ההסמכות, לאחר הזכייה?","אין שינוי בדרישה"]
[243,"כללי","כללי","כפי שהמכרז מנוסח היום יצרן יבחר את האינטגרטור עימו הוא ניגש למכרז, דבר שימנע מאינטגרטורים פוטנציאלים לגשת למכרז, נבקש לשנות את תנאי הסף ולאפשר לאינטגרטורים לגשת עם מס' יצרנים.","אין שינוי בדרישה"]
[1171,"כללי","כללי","אנו מבקשים תשובות הבהרה מוקדמות (לפני המועד הסופי) בנושאים מנדטוריים. ","אין שינוי בדרישה"]
[275,"כללי","כללי","  נבקש להבהיר כי ממועד פרסום הזוכה במכרז יאסר על כול גופי החשכל לרכוש מערכות חדשות  או הרחבות מהותיות למערכות הקיימות על מנת לא לנוון את סך הפוטנציאל הגלום במכרז","אין שינוי בדרישה, יש צורך לאפשר למזמינים למצות השקעות ולא להביאם להוצאות מיותרות."]
[336,"כללי","כללי","נבקש לפרט את המפל הטכנולוגי לסלים3-5","אין שינוי בדרישה, ראה משקלות בסעיף 0.8.2"]
[274,"כללי","כללי","   נשמח לקבל את המפל הטכנולוגי אשר יקבע את המוצרים שיוצעו במסגרת המכרז ","אין שינוי בדרישה, ראה משקלות בסעיף 0.8.2"]
[372,"כללי","כללי"," אבקש ליצר מרכיב הנחה למוצרים שאינם מתוצרת היצרן והמשלימים את המענה לפתרון.","אין שינוי בדרישה."]
[278,"כללי","כללי","על מנת להבטיח  נקודות משותפות להשוואה בין המתחרים אבקשכם לציין מספר מינמאלי מחייב של דיסקי  SSD. (הביצועים במערכות האחסון נשענות על כמות ה- SSDs המוגדרים במערכת , רלוונטי מאוד עבור המערכות מוטה ביצועים)","בנספח 8 מוגדרת לכל תצורה התפלגות הדיסקים הנדרשת"]
[242,"כללי","כללי","לגבי סל 3-5: האם חברה שמוגדרת כ tear2  נכון להיום ועד להגשת המכרז או לחלופין עד לזכייה תהיה חייבת להיות מוגדרת כ tear1 ","המועד הקובע הינו מועד הגשת המכרז"]
[277,"כללי","כללי","נבקש להבהיר אם קיים קשר בין  נספח 7 לנספח 8 ואם כן נבקש לדעת איזה.","המערכות המוצעות כמענה עבור כל סל נדרשות לעמוד בדרישות המפורטות בפרק 7 עבור כל סל בהתאמה"]
[373,"כללי","כללי","9. אבקש לקבל את טבלת המשקלות של כלל מרכיבי ההצעה  המופיעים בטבלת התיחור הדינמי.","המשקלות מפורטים במודל הייחוס שבסעיף 5.3 ובנספחים."]
[276,"כללי","כללי","נבקש לקבל את טבלת המשקלות של כלל מרכיבי ההצעה  המופיעים בטבלת התיחור הדינמי","המשקלות מפורטים במודל הייחוס שבסעיף 5.3 ובנספחים."]
[2,"כללי","כללי","אנו מבקשים להסב את תשומת ליבו של עורך המכרז כי הצעתנו לסלים 1   ו-2 תתבסס ותהיה כפופה לאמור להלן: \nכפי שפורסם, נחתמה בין חברת יבמ העולמית ובין חברת לנובו העולמית עיסקה ולפיה יימכר קו המוצרים הכלולים בסלים 1 ו-2 מחברת יבמ ללנובו. העיסקה נמצאת כרגע בשלב האישורים ובין היתר תצריך אישור של הממונה על ההיגבלים העיסקיים בישראל. בכפוף לקבלת כל האישורים הללו יפורסם המועד הקובע לגבי ביצוע המעבר, בישראל.הצעתנו מוגשת/תוגש לכם על בסיס המצב הקיים ובהתחשב באמור להלן - לאחר המועד הקובע יוכל עורך המכרז להסב את ההסכם נשוא המכרז לחברת לנובו בישראל, חברה זו תהיה מחוייבת מכוח ההסכם שנחתם בין חברות האם, לקיים את כל מחוייבויות יבמ כלפיכם. היה ותיבחרו להמשיך בהסכם מול חברת יבמ, תוכל יבמ להמשיך ולקיים את האמור בו כשבחלק מהתקופה יסופקו על ידי יבמ מוצרים ושירותים שירכשו מחברת לנובו.","הנושא ייבדק לגופו של עניין עם ביצוע העיסקה וקבלת כלל הפרטים המלאים לגביה"]
[403,"כללי",null,"\"האם העובדה שבמי מבין המתחרים האחרים במכרז תתבצע בקרוב העברת שליטה בחטיבת השרתים לצד ג', משמעה אי-עמידה בדרישות המכרז לרבות בין היתר, בכל הנוגע לשירות, תחזוקה וחלקי חילוף (אשר לא תהיה ערובה להמשך ייצורם ואספקתם תחת הבעלים החדש) – ר' סעיף 0.6.7 והוראות נוספות בהקשר זה, ובנוגע למחירון היצרן הרשמי (אשר לא תהיה כל ערובה לגבי המשך קיומו תחת הבעלים החדש) – ר' פרק 5.\"\n","הנושא ייבדק לגופו של עניין עם ביצוע העיסקה וקבלת כלל הפרטים המלאים לגביה"]
[370,"כללי","כללי"," האם ניתן להגיש מוצר שיעמוד בתנאי הסף בעוד מספר חודשים ? \na. במידה והיצרן יתחייב לתת מוצר חליפי העובר בתכונותיו את הנדרש עד  להשלמת החוסר?","יובהר כי אם המוצר הקייים עומד בדרישות המפרט אין בעיה להכלילו במענה למודל הייחוס במחיר המחירון שלו. במידה והמציע יזכה בסל, אחוז ההנחה אשר ייקבע יהיה בתוקף לכל המוצרים בקבוצת הנחה לרבות המוצר החדש. "]
[369,"כללי","כללי"," האם מכירה של מערכות OEM  של יצרן אחר יחשבו  לצורך עמידה בתנאי הסף","כן, כל עוד המוצר מופיע במחירון היצרן המוצע."]
[371,"כללי","כללי","6. אם דירוגו ומיקומו של היצרן  בשוק העולמי כפי שדורג על ידי IDC  או גרטנר יהווה משקל בשקלול הטכני ","לא תהיה התייחסות ישירה לדירוגי IDC או גרטנר"]
[368,"כללי","כללי"," האם יצרן אחד הסלים יכול לגשת עם מוצר OEM  של יצרן אחר ?","ניתן לגשת עם OEM של יצרן אחר, כל עוד המוצר מופיע במחירון היצרן המוצע."]
[245,"כללי","כללי","האם יפורסמו ציוני האיכות טרום ההתמחרות האלקטרונית?","ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[802,"כללי","כללי","אנו מבקשים לקבל את כל מסמכי המכרז בפורמט Word על מנת להקל על המענה.","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[294,"כללי","כללי","נבקש לדחות את המכרז ב30 יום.ולאפשר עוד סיבוב של שאלות הבהרה","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[295,"כללי","כללי","נבקש לקבל את המכרז על נספחיו בקובץ WORD.","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[688,"כללי","כללי","נבקש לקבל את הנספחים של המכרז בקובץ פורמט word על מנת למלא את הסעיפים השונים ללא צורך בהעתקה של כלל הנספחים למסמך חדש","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[560,"כללי","כללי","האם ניתן לקבל את קובץ המכרז כקובץ וורד?","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[244,"כללי","כללי","לצורך הגשת מענה איכותי ודחיית מועד שאלות ההבהרה, נבקש בהתאמה לדחות את תאריך הגשת המענה למכרז","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[1,"כללי","כללי","אנחנו מבקשים לקבל את מסמך בגhרסת word  של המכרז","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[null,"כללי","כללי","נבקש מועד נוסף להגשת שאלות לאחר קבלת התשובות","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[402,"כללי",null,"בכדי להקל על עבודת המענה למכרז, אנו מבקשים לקבל את מסמכי המכרז בפורמט Word, וזאת מבלי לגרוע מכך כי האמור במסמך ה- PDF הוא הקובע לכל ענין ודבר.\n","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[279,"כללי",null,"נבקש לקבל את המסמך ב - WORD","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[401,"כללי","כללי","לאחר קריאת כל מסמכי מכרז מממ-2-2014, עולה כי חברתנו עומדת בכל תנאי המכרז ורואה עצמה כמי שמסוגלת לתת מענה הולם לכל אחד מהסלים 1-5 כמפורט במכרז זה.\nבמקביל למכרז זה, פרסם מינהל הרכש את מכרז מממ-1-2014 בנושא מחשוב אישי, שגם בו חברתנו רואה עצמה כמתמודדת ראויה אשר מסוגלת לתת מענה הולם לסל המוצרים הרלבנטיים.\nאין לנו ספק כי בהכנת שני מכרזים אלו הושקע זמן ומאמצים רבים מצד מינהל הרכש לאורך תקופה ממושכת.\nמטבע הדברים, גם בכדי לגבש הצעה סדורה, יסודית ומובנית אשר נותנת מענה הולם ורציני למסמכי המכרז המקיפים שערכתם אשר כוללים מאות עמודים, נדרשת נדרשת התייחסות רצינית והשקעת זמן ומשאבים רבים מצד חברתנו.\nלאור זאת שלוחות הזמנים ל- 2 מכרזים כבדים אלו במקביל מקשים מאוד על גיבוש הצעות יסודיות ורציניות לשני המכרזים בו זמנית, אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה של מכרז מממ-2-2014 ובהתאמה, את כל התאריכים של השלבים השונים בהליך המכרז כפי שמופיע בסעיף 0.1.11, וזאת עד לסיום מכרז מממ-1-2014.\nדחיית המועדים לגבי מכרז מממ 2-2014 כמבוקש תמנע פגיעה בחברתנו המסוגלת והמעונינת להשתתף בשני המכרזים, תאפשר גיבוש, הכנה והגשה של הצעות מיטביות הן למכרז מממ 1-2014 מצד אחד והן למכרז מממ 20-2014 מצד שני.\nבאופן זה, יישמרו הזכויות של חברתנו במכרזים הנ\"ל וכמו כן, הדבר יאפשר לכם לקבל הצעות סדורות, יסודיות ורציניות במסגרת כל אחד מהמכרזים ולהשיג את מטרותיכם בכל אחד מהמכרזים באופן אופטימאלי.\nפנייתנו לעיל כוללת תקציר של חלק מרכזי מהסיבות אשר בגינן ראוי לדעתנו לדחות את המועדים של מכרז מממ 2-2014 אך במידת הצורך נרחיב ונפרט את מלוא הסיבות אשר בעטיין יש לדחות את מועדי המכרז כמבוקש.\nנשמח לקבל את תשובתכם בהקדם לפני המועד למתן תשובות כמצוין במסמכי המכרז.\n","ראה לוחות זמנים מעודכנים"]
[1170,"כללי","כללי","אנו מבקשים דחייה משמעותית של במועד הגשת המענה למכרז עקב מורכבותו וימי החופשה הרבים (פסח, עצמאות) ודחיית מועד המענה לשאלות ההבהרה.","ראה לוחות זמנים מעודכנים"]
[404,"כללי",null,"על אף האמור במסמכי המכרז, נבקש לפרסם מועד לסבב שאלות הבהרה נוסף לאחר פרסום תשובותיכם לשאלות שהוצגו על-ידנו.\n","ראה לוחות זמנים מעודכנים"]
[239,"כללי","כללי","נבקש לתקן תנאי סף של יצרנים בסל 1 – ל 15 מליון שח \nעל מנת להכניס יצרנים נוספים מלבד HP ו IBM ","ראה נוסח מעודכן"]
[661,"כללי ","כללי","הואיל וכידוע, הצלחת כל פרויקט מחייבת שיתוף פעולה בין המזמין לבין הספק,\n נבקש להוסיף סעיף הכולל את התחייבויות המזמין אשר יכיל, בין היתר את ההתחייבויות הבאות: \n(1) תנאי עבודה סבירים למי מטעם הספק המבצע את השירותים במשרדי המזמין, \nלרבות כל המידע שיידרש לספק לביצוע הפרויקט, זמינות אנשי מפתח רלוונטיים וכיו\"ב. \n(2) אישור תוצרים, קיום פגישות והעברת הערות לספק בלו\"ז המוסכם בין הצדדים ובהיעדרו, תוך זמן סביר.\n","אין שינוי בדרישה"]
[512,"נספח 11","ביטוח אחריות כלפי צד שלישי\nס\"ק 4","נבקש כי המילה \"הפריט\" תוחלף במילה הרכוש, כפי שנכתב בתחילת סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[511,"נספח 11","ביטוח חבות המעבידים\nס\"ק 2","נבקש כי הסך המוגדר לגבולות האחריות יינתן בש\"ח ולא בדולר ארה\"ב.","אין שינוי בדרישה"]
[1116,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר סעיף ג'","מבוקש כי: א. יובהר שניתן לערוך במסגרת פוליסה משולבת עם אחריות מקצועית","אין שינוי בדרישה"]
[1117,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר סעיף ג'","ב. סעיף קטן 3- מבוקש להוסיף לאחר הסכום את המילים: \"לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח\"","אין שינוי בדרישה"]
[1118,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר סעיף ג'","ג. סעיף קטן 4- בפסקת האחריות הצולבת תיווספנה המילים: \"אולם חבות המדינה כלפי הספק אינה מבוטחת\"","אין שינוי בדרישה"]
[1119,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר סעיף ג'","ד. סעיף קטן 5- המילה: \"לפחות\" תימחק","אין שינוי בדרישה"]
[1115,"נספח 11","ביטוח חבות מעבידים סעיף א'","מבוקש כי בסעיף קטן 4 המילה: \"ממועסקי\" תוחלף במילה \"מעובדי\"","אין שינוי בדרישה"]
[1120,"נספח 11","ביטוח רכוש סעיף ד'","מבוקש להבהיר כי מדובר בביטוח מסוג אשר מורב בגין רכוש בבעלות הספק","אין שינוי בדרישה"]
[1113,"נספח 11","כללי","מבוקש כי המילה: \"ולשנה\" תימחק","אין שינוי בדרישה"]
[1121,"נספח 11","כללי-סעיף ה'","א. סעיף קטן 1- מבוקש להוסיף \"למעט ביטוח הרכוש בסעיף ד לעיל\"","אין שינוי בדרישה"]
[1122,"נספח 11","כללי-סעיף ה'","ב. סעיף קטן 2- המילה: \"צמצום\" תוחלף עם המילים: \"שינוי לרעה\"","אין שינוי בדרישה"]
[1123,"נספח 11","כללי-סעיף ה'","ג. סעיף קטן 2- לאחר המילים: \"צמצום או ביטול הביטוח\" יבוא:\"במשך תקופת הביטוח\"","אין שינוי בדרישה"]
[1124,"נספח 11","כללי-סעיף ה'","סעיף קטן 7- המילים: \"חבות המוצר\" תימחקנה מאחר והביטוח כאמור נעשה במסגרת משולבת עם ביטוח אחריות מקצועית שכידוע אינם על פי היקף כיסוי ביט","אין שינוי בדרישה"]
[162,"נספח 11","סעיף ב ביטוח","ס\"ק 4 – נבקש לגרוע.  \nס\"ק 7 – נבקש להוסיף בסיפא את המלל: \"למעט רכוש עליו פועלים במישרין\"","אין שינוי בדרישה"]
[163,"נספח 11","סעיף ג ביטוח","ס\"ק 5- יובהר כי ביטוח חבות מוצר של הספק נערך במשולב עם ביטוח צד ג' (CGL) והנו על בסיס occurrence על כן תקופת גילוי מוארכת אינה רלבנטית במקרה דנן","אין שינוי בדרישה"]
[164,"נספח 11","סעיף ד ביטוח","נבקש לגרוע את המלל: \"הממשלתי שיטופל במעבדות השירות וכן את הציוד החלופי שיספק למשרדי הממשלה ויחידות הסמך\" ולכתוב:\"בבעלותו או בחזקתו ו/או השגחתו ו/או שליטתו\"","אין שינוי בדרישה"]
[165,"נספח 11","סעיף ה(3) ביטוח","ברישא נבקש להוסיף את המלל: \"בביטוח הרכוש\"","אין שינוי בדרישה"]
[1114,"נספח 11","פסקה פותחת","לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי לאחר המילים: \"לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד האוצר עבור משרד האוצר עבור משרדי ממשלה ויחידות הסמך\" יבוא: \"בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים להלן\"","אין שינוי בדרישה"]
[161,"נספח 11","פסקת הפתיחה ביטוח","נבקש לגרוע את המלל: \"ולטובת מדינת ישראל...ויחידות הסמך\"","אין שינוי בדרישה"]
[1145,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר ","מבוקש כי: א. יובהר שניתן לערוך במסגרת פוליסה משולבת עם אחריות מקצועית","אין שינוי בדרישה"]
[1146,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר ","ב. סעיף קטן 4- מבוקש כי תבוא הסיפא: \"למעט חבות מדינת ישראל- משרד האוצר כלפי הספק\"","אין שינוי בדרישה"]
[1147,"נספח 11","ביטוח חבות מוצר ","ג. סעיף קטן 5- תקופת הגילוי- המילה: \"לפחות\" תמחק","אין שינוי בדרישה"]
[1144,"נספח 11","ביטוח חבות מעבידים ","מבוקש כי בסעיף קטן 4 המילה \"מועסקי\" תוחלף במילה: \"מעובדי\" שכן ביטוח חבות מעבידים חל כלפי עובדים (במובחן מקבלני משנה). לחילופין ניתן לרשום לאחר המילה: \"ממועסקי הספק\" את המילים: \"היה וייחשבו לעובדי הספק\"","אין שינוי בדרישה"]
[1148,"נספח 11","ביטוח רכוש","מבוקש כי המילים: \"כל הסיכונים\" תימחקנה. מבוקש להבהיר כי הרכוש המבוטח הינו רכוש בבעלות הספק","אין שינוי בדרישה"]
[1142,"נספח 11","הערות כלליות לכל הביטוחים","מבוקש כי: א. המילים: \"ולתקופת הביטוח (שנה) \" תוחלפנה במילים: \"ולתקופת הביטוח\" שכן לעיתים פוליסות ביטוח נערכות לתקופה השונה משנה","אין שינוי בדרישה"]
[1143,"נספח 11","הערות כלליות לכל הביטוחים","ב. המילים: \"לא יפחתו מסך\" יוחלפו במילים: \"בסך של\"","אין שינוי בדרישה"]
[1149,"נספח 11","כללי","מבוקש כי: א. 1-תיווסף סיפא: \"למעט ביטוח הרכוש לעיל\"","אין שינוי בדרישה"]
[1150,"נספח 11","כללי","ב. 2-מבוקש שלאחר המילים: \"צמצום או ביטול הביטוח יבוא: \"במשך תקופת הביטוח\"","אין שינוי בדרישה"]
[1151,"נספח 11","כללי","ג. 6- מבוקש כי המילים: \"חבות המוצר\" תימחקנה מאחר והביטוח נערך בפוליסה משולבת שכידוע לכם כפופה לנוסח ביט","אין שינוי בדרישה"]
[166,"נספח 11","ס\"ק 2 ביטוח חבות מעבידים","נבקש לגרוע את המילים: \"לא יפחתו מסך\" ולכתוב: \"בסך\"","אין שינוי בדרישה"]
[167,"נספח 11","ס\"ק 4 ביטוח חבות כלפי צד שלישי","נבקש לגרוע","אין שינוי בדרישה"]
[1125,"נספח 13",1.4,"נבקש שיובהר שפרשנות המכרז תיעשה בהתאם לכללי הפרשנות המקובלים (ספציפי גובר על כללי, מאוחר גובר על  מוקדם וכיו\"ב). ","אין שינוי בדרישה"]
[230,"נספח 13",11,"נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף או בכל מקום אחר בהסכם ו/או במכרז, אחריות הספק תוגבל בכל מקרה לאחריות על פי דין בלבד. הספק לא יהא אחראי לנזק אשר לא ייגרם על ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו. יובהר כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר,  הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד  שייגרם למזמין או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם על פי חוזה זה. למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, ועל אף האמור בכל מקום אחר,  גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה, לאורך כל תקופת החוזה. סעיף 11.2: נבקש להוסיף כי כל צד יישא באחריות על פי דין לנזק גוף ולנזק לרכוש מוחשי. דהיינו, כי הספק לא יהא אחראי לנזק אשר לא ייגרם על ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו. על פי הסעיפים בנוסחם הנוכחי למעשה, הספק אחראי בנזיקין לנזקים שיגרמו לעובדיו למרות שעל פי דין יתכן והמזמין אחראי להם, למשל בקרות נזק באתר המזמין עקב רשלנות המזמין. זו אחריות שאינה מוצדקת והיא מטילה על הספק נטל כלכלי מיותר, שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי המזמין אמורים לכסות נזקים אלה. נבקש להבהיר  כי בכל מקרה שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך שהמזמין ייתן לקבלן הודעה מידית על התביעה/דרישת התשלום וייתן לספק שליטה בלעדית על ניהול ההגנה/המו\"מ לפשרה.","אין שינוי בדרישה"]
[513,"נספח 13","4.1","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי לא תותר החזרת ציוד לאחר תקופת הבדיקה (30 ימים ממועד אספקת הציוד) או ציוד שוהצא מאריזתו המקורית וחובר לחשמל, בהתאם להוראות סעיף 4.2.7.2 למכרז ולשאלת ההבהרה ביחס לסעיף הנ\"ל.\n","אין שינוי בדרישה."]
[1129,"נספח 13",4.1,"נבקש שיובהר שבדיקת הציוד תתבצע בתוך עד 30 יום ממועד אספקת הציוד למזמין, כאמור בסעיף 4.2.7.1 למסמכי המכרז. ","אין שינוי בדרישה."]
[1024,"נספח 13",5.5,"אנו מבקשים להוסיף סעיף 5.5 מידע סודי של הספק, אשר בזמן הגילוי צוין כמידע סודי או אשר במסגרת הנסיבות יש לראותו כמידע סודי, יישמר על ידי עורך המכרז והמזמינים ברמת זהירות זהה לזו המצוינת  בסעיפי שלעיל.","אין שינוי בדרישה."]
[1025,"נספח 13",7.4,"אנו מבקשים להוריד סעיף זה.","אין שינוי בדרישה."]
[515,"נספח 13","7.5","נבקש כי התשלום יהיה בשקלים בהתאם לשער הדולר ביום אספקת הציוד ולא ביום הוצאת ההזמנה כאמור במכרז.\n","אין שינוי בדרישה."]
[685,"נספח 13",9,"בניגוד למקובל בהתקשרות מסוג זה, אין התייחסות במסמכי המכרז ובחוזה כלל להפרה מצד המזמין \n(לדוג': היעדר תחזוקה, הארכת לו\"ז) והסעדים שיעמדו לזכות הספק בנסיבות שכאלה.\n","אין שינוי בדרישה."]
[229,"נספח 13",9.2,"ס\"ק 9.2.1: נבקש כי לספק תינתן ארכה של 14 יום מראש ובכתב לתיקון הפרה יסודית  לפני שיוכל המזמין לבטל את ההסכם. ס\"ק 9.2.6: אנא ראו תנאי חילוט הערבות המבוקשים על ידינו בשאלת הבהרה מס' 6 לעיל. בכפוף לאמור לעיל, נבקש כי רק החלק הרלבנטי מן הערבות יחולט.  9.2.12: נבקש כי בכל מקרה, ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או במסמכי המכרז, זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ\"י חוזה זה בלבד. הסנקציה של קיזוז צריכה להיות קשורה קשר ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה. כמו כן נבקש הודעה מראש ובכתב של 7 ימים טרם ביצוע הקיזוז.","אין שינוי בדרישה."]
[687,"נספח 13",10,"\nנבקשכם להבהיר כי ערבות הביצוע תחולט רק בהתאם לאמור להלן: (1) הערבות תחולט בגין הפרה \nיסודית בלבד ובכל מקרה לאחר שניתנה לספק הודעה בכתב בת 14 ימי עבודה לפחות, המאפשרת לו לתקן את ההפרה; (2) חילוט הערבות כפוף לסעיף הגבלת האחריות; (3) הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.\n","אין שינוי בדרישה."]
[1030,"נספח 13",10.5,"אנו מבקשים להעמיד סעיף זה על: עורך המכרז יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הנזק שנגרם לעורך המכרז הפועל.","אין שינוי בדרישה."]
[1136,"נספח 13",10.5,"על אף האמור בסעיף, נבקש שיובהר שסך כל הפיצויים המוסכמים בהם עשוי הספק להיות מחויב מכוח הסכם זה לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת בסכום ערבות הביצוע. כמו כן נבקש שיובהר שהפיצוי בגין נזק שנגרם לעורך המכרז בפועל יהיה בכפוף למגבלת האחריות שתוכנס בהסכם, אם תוכנס.","אין שינוי בדרישה."]
[1126,"נספח 13",2.2," נבקש שיובהר שרכישת שירותי אחריות ותחזוקה למערכות הינה בהתאם ובכפוף לתנאי השירות והאחריות של היצרן הרלוונטי, היקפה ותחולתה, לרבות ביחס להפסקת ייצור או הפסקת תמיכה של היצרן במוצרים (EOL  או  EOS).","אין שינוי בדרישה. אין עורך המכרז יכול להסתמך על תנאי שירות הנקבעים על ידי הספקים/יצרנים."]
[1127,"נספח 13",2.3,"מטבע הדברים, המחירים המוצעים במסגרת מכרז מרכזי כגון זה הינם המיטיבים ביותר בשוק על כן, כל הנחה או הטבה אחרת כלשהי שתינתן על ידי הספק לגוף נלווה שיצטרף למכרז, תינתן אם בכלל, בהתבסס על נסיבות ספציפיות המתאימות לאותה הזמנה בלבד. לאור האמור, נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף, החל מהמילים \"כל הנחה או הטבה...\" ועד לסופו. ","אין שינוי בדרישה. בסיס המכרז הינו שכל המזמינים יקבלו תנאים שווים ללא קשר לגודל ההזמנה."]
[686,"נספח 13",11,"נבקש כי חובת השיפוי תותאם למקובל בתחום כך שחובת השיפוי תחול אם מקור החיוב בפס\"ד חלוט \nשל רשות מוסמכת ובכל מקרה בתנאי שניתנה לספק אפשרות להתגונן כנגד התביעה (על חשבונו) ובסיועו הסביר של המזמין, וזאת מבלי שהמזמין יודה או יתפשר ביחס לכל טענה, שלא בתיאום מוקדם בכתב \nעם הספק.\n\n","אין שינוי בדרישה"]
[1031,"נספח 13",11.1,"הספק ישא באחריות לכל נזק ישיר או אובדן שייגרם בפועל לעורך המכרז או לצד שלישי עקב אספקת השירותים המבוקשים לפי המכרז והסכם זה, לרבות בידי קבלני המשנה. אם תגרמנה לעורך המכרז, או לכל גורם אחר הוצאות כלשהן בפועל הנובעות ממעשי הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, או מחדל כאמור באופן ישיר, מתחייב הספק לשלם ולשפות בעבור כל הוצאה בפועל שנגרמה להם כאמור, או תביעה","אין שינוי בדרישה"]
[516,"נספח 13","11.1","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי: (1) הזוכה לא ישא באחריות לנזקים כשלהם שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מהתקנת המוצרים, אחסנתם ו/או שימוש בהם בצורה רשלנית ו/או בניגוד להוראות הזוכה ו/או בשל תיקון או שינוי המוצרים שבוצע על ידי הזוכה או על ידי גורמים שלא אושרו על ידי הזוכה מראש ובכתב, ו/או מנסיבות של כוח עליון ו/או מעשה או מחדל אחר כלשהו של הזוכה או מי מטעמו; (2) הזוכה יהיה פטור מאחריות בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, הפסד הכנסה ו/או הוצאה ו/או רווח מנוע, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המוצרים, איכותם והתאמתם לצורכי המזמין או לצורכי צד שלישי; (3) בשום מקרה לא תעלה תקרת אחריותו של הזוכה כלפי המזמין או צד ג' כלשהו בגין כל נזק, בקשר להספקת המוצרים, תהיה סיבת הנזק אשר תהיה, על הסכום ששולם על-ידי המזמין לזוכה בגין המוצרים.\n","אין שינוי בדרישה"]
[1138,"נספח 13",11.1,"א) נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם להגבלות האחריות המקובלות בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש כי יובהר שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, אחריותו של הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו בלבד והספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים. בכל מקרה יובהר כי גובה אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק מכוח הסכם זה לא יעלה על גובה ערבות הביצוע שמסר הספק לעורך המכרז ביחס לכל סל בהתאמה.","אין שינוי בדרישה"]
[1139,"נספח 13",11.1,"ב) נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף כי השיפוי כאמור כפוף למגבלת האחריות המבוקשת בהתייחס לסעיף 11.1 ובכל מקרה בכפוף לכך שעורך המכרז הודיע לספק על הדרישה ו/או התביעה מיד כשנודע לו עליה ואיפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי. בכל מקרה, לא יסכים מי מהצדדים לפשרה כלשהי מבלי ליידע את הצד השני.","אין שינוי בדרישה"]
[1032,"נספח 13",11.2,"הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי עורך המכרז, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא ישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה. ולמעט אם נגרמו בשל מעשה או מחדל של עורך המכרז, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו.","אין שינוי בדרישה"]
[517,"נספח 13","11.2","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי המזמין ישא באחריות לכל מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו וכי יערוך ביטוח בהיקף מתאים לכיסוי אחריותו.\n","אין שינוי בדרישה"]
[1140,"נספח 13",11.2,"נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים \"ו/או אם נבעו ממעשה ו/או מחדל של עורך המכרז או מי מטעמו\". ","אין שינוי בדרישה"]
[1033,"נספח 13",12.2,"אנו מבקשים למחוק סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[231,"נספח 13",12.2,"נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים \"ובלבד שזכויות הספק על פי הסכם זה לא תיפגענה\".","אין שינוי בדרישה"]
[232,"נספח 13",14.1,"סיום מטעמי נוחות - מאחר והספק ישקיע משאבים רבים לצורך קיום מחויבויותיו ע\"פ חוזה זה נבקש, כי סעיף זה ישונה כך שלמזמין תהיה אפשרות לסיים את החוזה רק במקרה של הפרת חוזה ע\"י הספק.","אין שינוי בדרישה"]
[1131,"נספח 13"," סעיפים 9.1.3 + 9.2.1","נבקש כי למעט במקרים המפורטים בסעיפים 9.1.3.6 ו- 9.1.3.7, תינתן לספק הודעה בכתב והזדמנות סבירה לתקן את ההפרות המתוארות בסעיף, בטרם יוכרו אותן הפרות כהפרות יסודיות על כל המשתמע מכך.","אין שינוי בדרישה"]
[787,"נספח 13"," תת סעיף 10.4","נבקש שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?","אין שינוי בדרישה"]
[788,"נספח 13"," תת סעיף 10.4","נבקש להבהיר כי חילוט הערבות ייעשה בגין נזקי המזמין בפועל?","אין שינוי בדרישה"]
[789,"נספח 13"," תת סעיף 10.4","האם ניתן להבהיר כי במקרים של סיכול / כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות במציע, הערבות לא תחולט?","אין שינוי בדרישה"]
[791,"נספח 13"," תת סעיף 11.1","נבקש להבהיר האם ניתן לשנות פרק זה כך שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, אחריות הספק מכוח הסכם זה תהא עפ\"י דין ומוגבלת לנזק ישיר בלבד וכי היקף אחריות הספק תוגבל לסכום ששולם לו בפועל ע\"י המזמין במשך 6 החודשים שקדמו למועד היווצרות הנזק? לאור המבוקש לעיל אנו מציעים להוסיף לאחר הסעיף את הנוסח הבא: \"על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הספק יהא אחראי עפ\"י דין לנזק ישיר בלבד שייגרם לעורך המכרז ו/או המזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו או של מי מטעמו, במסגרת פעילותו על פי חוזה זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באם הספק ימצא אחראי לנזק, גבול האחריות/החבות  הכוללת והמצטברת של הספק לפיצוי/שיפוי בגין הנזק הישיר לא יעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל לספק על  פי חוזה זה בששת החודשים שקדמו לאירוע הנזק האמור, למעט נזק גוף או מעשה/מחדל מכוון של הספק \". נבקש להבהיר האם ניתן להוסיף כי אחריות הספק לא תחול במידה והנזק/הפגיעה נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של עורך המכרז / המזמין ו/או מי מטעמה? האם ניתן להבהיר כי שיפוי/חבות הספק מכוח סעיף זה יוכפף לכללים הבאים: יהא כנגד פסק דין חלוט / הסכם פשרה וכן  כי עורך המכרז/ המזמין הודיע לספק אודות הדרישה / התביעה מיד עם היוודע לו  אודות מי מהן והעביר את מי מהן לידיו מיד עם קבלתן אליה. עורך המכרז / המזמין תאפשר לספק לשלוט בניהול ההגנה ו/או הפשרה ולא תתפשר ללא הסכמת הספק מראש ובכתב?","אין שינוי בדרישה"]
[792,"נספח 13"," תת סעיף 11.2","נבקש להבהיר האם ניתן למחוק סעיף זה?","אין שינוי בדרישה"]
[767,"נספח 13"," תת סעיף 3.8","סעיף זה נראה כי במקומו אינו במסמכי ההסכם אלא במסמכי המכרז בפרק 4, שכן מדבר על תחולת ההסכם כפי שהיא מפורטת בפרק 4 למסמכי המכרז כאמור.","אין שינוי בדרישה"]
[785,"נספח 13"," תת סעיף 9.2.12","נבקש להבהיר האם ניתן  כי האמור בסעיף יחול רק לגבי כספים מכוח התקשרות זו?","אין שינוי בדרישה"]
[779,"נספח 13"," תת סעיף 9.2.6","נבקש להבהיר כי עורך המכרז יודיע לספק על ההפרה מראש ובכתב ותוך מתן אפשרות לתיקון.","אין שינוי בדרישה"]
[780,"נספח 13"," תת סעיף 9.2.6","נבקש שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון.","אין שינוי בדרישה"]
[781,"נספח 13"," תת סעיף 9.2.6","נבקש כי חילוט הערבות ייעשה בגין נזקי המזמין בפועל.","אין שינוי בדרישה"]
[782,"נספח 13"," תת סעיף 9.2.6","האם ניתן להבהיר כי במקרים של סיכול / כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות במציע, הערבות לא תחולט?","אין שינוי בדרישה"]
[58,"נספח 13","11 אחריות לנזיקים","מגעים שקוימו עם נציגי החשב הכללי ועם נציגי משרד האוצר הובילו לגיבוש הבנות אשר באו לידי ביטוי במכרזים רבים מטעם משרדי ממשלה וגופים ציבוריים שונים, ושלפיהן יהיו הספקים במכרזים שעניינם עיבוד נתונים ומחשוב פטורים לחלוטין מאחריות לכל נזק עקיף ותוצאתי, ואחריותם לנזקים ישירים תוגבל בתקרה סבירה שתוגדר בחוזה. לפיכך אנו מבקשים להמיר את ס' 11 בנוסח דלהלן, אשר נכלל, כאמור, בעבר במכרזים ממשלתיים שונים ואשר אושר על ידי היועץ המשפטי של ועדת ענ\"א עליונה:\n\"הספק ישא באחריות על פי דין לכל נזק ישיר שייגרם למזמין עקב מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם על פי חוזה זה. למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא ישא באחריות לכל נזק עקיף,תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.\nבכל מקרה, גבול אחריות הספק הכולל והמצטבר לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה, לאורך כל תקופת החוזה. מובהר בזה, כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של הספק או מי מעובדיו או שלוחיו.\" ","אין שינוי בדרישה"]
[293,"נספח 13","11, 9.2","לבקש להוסיף סעיף 11.3 חדש בנוסח הבא: \"למרות האמור בכל מקום אחר, למעט במקרה של נזק בזדון או הפרת חובת הסודיות, בכל מקרה לא יישא אף צד באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ו/או לעיכוב תקלה או נזק שנגרם על ידי גורם שאינו בשליטתו והוא לא יכל למנוע ו/או כח עליון ובכל מקרה תוגבל האחריות על פי ההסכם לגובה התמורה ששולמה על פי ההסכם\".","אין שינוי בדרישה"]
[233,"נספח 13","14.2.1-3","נבקש להוסיף בסוף כל אחד מסעיפים אלו את המילים \"ובלבד שהאירוע המפורט לעיל לא בוטל בתוך 60 יום\".","אין שינוי בדרישה"]
[56,"נספח 13","4.1 קבלת ציוד","נבקש להשמיט את המשפט המתחיל במילים \"המזמין אינו מתחייב...\" שכן אין זה סביר כי מוצר יסופק ולא ייבדק במועד אספקתו.","אין שינוי בדרישה"]
[1026,"נספח 13","9.2.1","אנו מבקשים לתקן סעיף זה לפי: הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית כאמור בסעיף 9.1 לעיל רשאי עורך המכרז, לפי שיקול דעתו כפוף למתן אורכה בת 15 ימי עבודה לתיקון ההפרה, להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות עורך המכרז לסעד או פיצוי כאמור בסעיף הפיצויים המוסכמים שפרק 4 במכרז, בהסכם זה או על פי כל דין.","אין שינוי בדרישה"]
[1134,"נספח 13","9.2.10","נבקש שיובהר שהאמור בסעיף זה הינו בכפוף לכל מגבלת אחריות שתוכנס בהסכם בכלל ובסעיף 11 להסכם בפרט, אם תוכנס.","אין שינוי בדרישה"]
[1028,"נספח 13","9.2.11","אנו מבקשים למחוק מסעיף זה את המילה הקיזוז.","אין שינוי בדרישה"]
[1029,"נספח 13","9.2.12","אנו מבקשים למחוק סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[1135,"נספח 13","9.2.12","נבקש שיובהר שקיזוז אם בכלל, ייעשה בכפוף להודעה לספק לפחות 5 ימים מראש ובכתב. ","אין שינוי בדרישה"]
[1132,"נספח 13","9.2.6","נבקש שיובהר שהספק יחויב בתשלום פיצויים מוסכמים, אם בכלל, רק במקרה שאי העמידה נבעה מסיבות התלויות בו בלבד, החל מהחריגה השלישית לכל סוג חריגה המפורט בטבלה בפרק 4 ועד לתקרה כוללת ומצטברת בסכום ערבות הביצוע.","אין שינוי בדרישה"]
[1133,"נספח 13","9.2.6","כמו כן, נבקש שיובהר שחילוט הערבות ייעשה, בכל מקרה אם בכלל, לאחר הודעה לספק לפחות 5 ימים מראש ובכתב.  ","אין שינוי בדרישה"]
[796,"נספח 13","התחייבות לסודיות של עובדי הספק","נבקש להבהיר, האם ניתן כי (כמקובל בתחום) חובת הסודיות לגבי מידע כאמור בנספח  לא תכלול  מידע שהינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, מידע שהגיע  מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק שלא תוך שימוש במידע שקיבל מהמזמין  ו/או  עורך המכרז ו/או מי מטעמו, מידע שהיה בידי הספק קודם למסירתו על ידי המזמין ו/או עורך המכרז ו/או  מי מטעמו וכן מידע שיש חובה לגלותו על פי דין.","אין שינוי בדרישה"]
[32,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף 4.1","ככל שמדובר על בדיקת התאמתו של ציוד, ראו שאלתנו  מס' 19 לעיל. ","אין שינוי בדרישה"]
[34,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף 4.3","באשר להתחייבות למסור לנציג המזמין והמפקחים כל מידע או דיווח במועד ובאופן שיקבע על ידיהם – אנו מבקשים לשנות את נוסח הסעיף כך שהחובה תחול רק על מידע ספציפי ורלוונטי לאספקת ציוד המכרז, ומה שימסר הוא מידע באופן כפי שהוא מצוי בידי הספק.","אין שינוי בדרישה"]
[36,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף11.1","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף11.1א) אחריות הספק לנזקים תהיה כלפי המזמין  (ולא כלפי עורך המכרז (ולא תהיה אחריות כלפי צד שלישי כל שהוא, למעט כמפורט בהמשך.ב) הספק יהיה אחראי ללא מגבלת סכום לכל נזק לגוף או לרכוש מוחשי שנגרם למזמין או לצד שלישי כלשהו.ג) אחריותו המצטברת של הספק בגין נזקים למזמין תהיה עד לסך התמורה ששולמה לספק במשך 12 החודשים שקדמו לארוע המהווה את העילה לנזק או, סך של 700,000 דולר, הגבוה מביניהם. למען הסר ספק, מוסכם כי תיקרת נזק זו תחול בנפרד כלפי כל מזמין ומזמין.ד) בשום מקרה לא תחול על הספק החובה לשאת בנזקים עקיפים או תוצאתיים מסוג כל שהוא.","אין שינוי בדרישה"]
[37,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף12.1","אנו מבקשים לתקן את הסעיף כך שבמידה והמחאה או הסבה תאושר ע\"י עורך המכרז, ישוחרר הספק מאחריתו כלפי עורך המכרז ולא כאמור בסיפא של הסעיף.","אין שינוי בדרישה"]
[1130,"נספח 13","סעיף 5 + נספח א' להסכם ההתקשרות – התחייבות לסודיות של עובדי הספק + נספח 6 למכרז – התחייבות קבלן משנה","נבקש הבהרה להוסיף סעיף הקובע את המקרים המקובלים בהתקיימם לא תחול ההתחייבות לסודיות לפיהם: \"מידע סודי לא יכלול מידע שהינו ו/או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל מצד ג' כדין\".","אין שינוי בדרישה"]
[794,"נספח 13","תת סעיף 12.2","נבקש להבהיר האם ניתן למחוק סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[795,"נספח 13","תת סעיף 14.1","נבקש להבהיר כי הפסקת ההתקשרות תעשה לאחר מתן הודעה מוקדמת ומנומקת בכתב של 60 ימי עבודה , תוך מתן הזדמנות לתיקון?","אין שינוי בדרישה"]
[765,"נספח 13","תת סעיף 3.4","נבקש להבהיר האם ניתן למחוק את הסעיף?","אין שינוי בדרישה"]
[766,"נספח 13","תת סעיף 3.4","לחילופין,  נבקש להבהירו.","אין שינוי בדרישה"]
[768,"נספח 13","תת סעיף 3.8","בהתאם, נבקש למחוק את המשפט הבא:","אין שינוי בדרישה"]
[774,"נספח 13","תת סעיף 5.2+5.3"," נבקש להבהיר, האם ניתן כי  חובת הסודיות לגבי מידע כאמור בסעיף לא תכלול  מידע שהינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל של המציע או מי מטעמו, מידע שהגיע למציע מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי המציע שלא תוך שימוש במידע שקיבל מהמזמין ו/או מי מטעמו, מידע שהיה בידי המציע קודם למסירתו על ידי המזמין ו/או מי מטעמה וכן מידע שיש חובה לגלותו על פי דין.","אין שינוי בדרישה"]
[775,"נספח 13","תת סעיף 7.3","נבקש למחוק את המילים: \" ...ולפי שיקול דעתו הבלעדי המהוות אמת מידה סובייקטיבית.","אין שינוי בדרישה"]
[776,"נספח 13","תת סעיף 9.1.4","נבקש להבהיר לשנות את התקופה לתיקון ההפרה תקופה של 30 יום.","אין שינוי בדרישה"]
[777,"נספח 13","תת סעיף 9.2.1","נבקש למחוק את המילים: \" ...ולפי שיקול דעתו הבלעדי המהוות אמת מידה סובייקטיבית.","אין שינוי בדרישה"]
[784,"נספח 13","תת סעיף 9.2.11","נבקש למחוק סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[778,"נספח 13","תת סעיף 9.2.2","נבקש למחוק את המילה \"מיד\" ובמקומה להוסיף את המילה \"בכל ההקדם\".","אין שינוי בדרישה"]
[783,"נספח 13","תת סעיף 9.2.8","נבקש להוסיף את המילים : בכפוף להוכחת אי עמידה בתנאים\".","אין שינוי בדרישה"]
[770,"נספח 13"," תת סעיף 4.1","נבקש למחוק את המשפט השני בסעיף זה.","אין שינוי בדרישה, האחריות לאספת מוצר שאינו עומד בדרישות המכרז הינה על הספק באופן בלעדי ואינה מוגבלת בזמן"]
[771,"נספח 13"," תת סעיף 4.1","לחילופין, נבקש להבהיר האם ניתן לשנות את הסעיף כך שעל המזמין חלה חובה לבדוק את התאמת הציוד?","אין שינוי בדרישה, האחריות לאספת מוצר שאינו עומד בדרישות המכרז הינה על הספק באופן בלעדי ואינה מוגבלת בזמן"]
[772,"נספח 13"," תת סעיף 4.1","האם ניתן להגביל את התקופה בה ניתן לטעון כי הציוד אינו מתאים לדרישות לתקופה של 30 יום? ","אין שינוי בדרישה, האחריות לאספת מוצר שאינו עומד בדרישות המכרז הינה על הספק באופן בלעדי ואינה מוגבלת בזמן"]
[35,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף 5.4","אנו מבקשים כי עובדים רלוונטים יחתמו על הצהרת סודיות כלפי הספק ולא כלפי המזמין באופן ישיר (מה עוד שמאופיו של המכרז יתכן שמדובר בעשרות מזמינים פוטנציאלים).  הספק יוכל למסור העתק של הצהרת סודיות זו לכל מזמין שיחפוץ בכך. בנוסף, אנו מבקשים למתן את המילים \"כל אחד מעובדיו\" כך שיובן שמדובר רק בעובדים רלוונטים למכרז.","אין שינוי בדרישה, האחריות לביטחון במשרד הינה על קב\"ט המזמין בלבד."]
[786,"נספח 13"," תת סעיף 10.3","נבקש להבהיר כי תינתן הודעה מוקדמת בת 30 ימי עסקים ובכתב על הצורך בהארכת הערבות.","אין שינוי בדרישה, הנושא מכוסה בתקנות חוק חובת המכרזים"]
[793,"נספח 13"," תת סעיף 12.1","נבקש להבהיר כי הסבה או העברת זכויות בתוך קבוצת הספק (חברת אם / אחות/ חברה שלובה וכיוצ\"ב) לא תידרש לאישור מאת עורך המכרז.","אין שינוי בדרישה, לזהות החברה הזוכה משמעות רבה בעיני המזמין"]
[57,"נספח 13","9.1.3.3 הגדרת הפרה יסודית","הקביעה כי שינוי מחירי הציוד או השירותים מהמחירון מהווים הפרה יסודית של ההסכם אינה ברורה, וזאת לאור מבנה התמחור במכרז – המחירון הרשמי הרי מתעדכן מעת לעת באופן שאינו תלוי בספק. לאור זאת נבקש להשמיט את הסעיף, ולכל היותר להחליפו באמירה לפיה מתן הנחה שאינה תואמת את שיעור ההנחות שנקבע בהצעה הזוכה הינו בגדר הפרה יסודית.","אין שינוי בדרישה"]
[30,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף 3.2","מקובל שההזמנה תתבצע באמצעות הזמנת רכש. אנא אשרו שתנאי הרכש ככל שיופיעו בהזמנת הרכש לא יחולו ותנאי המכרז הם התנאים המחייבים.","אין שינוי בדרישה, על פי ההנחיות כל ההזמנות היוצאות במסגרת התקשרות מנהל הרכש כפופות לתנאי המכרז והחוזה."]
[1137,"נספח 13",10.6,"נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים: \"ובכל מקרה תוך 90 יום לכל היותר מתום מועד ההתקשרות\". ","נראה כי הכוונה הינה לסעיף 10.7 ראה נוסח מעודכן"]
[1128,"נספח 13",3.8,"נבקש הבהרה להחליף את המילים: \"של אותו משלוח\" המופיעות בשורה החמישית בסעיף זה במילה \"התקול\". אין הצדקה לאסוף ולהחליף משלוח שלם בשל פריט אחד שנמצא תקול. ","נראה שהכוונה הינה לסעיף 3.8, ראה נוסח מעודכן"]
[514,"נספח 13","4.2","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי כל כניסה לשטח של הזוכה תיעשה בתיאום מראש עם הזוכה. \n","ראה נוסח מעודכן"]
[59,"נספח 13","14.1 הפסקת ההתקשרות","אנא הבהירו כי אין בסיום כאמור בסעיף 14.1 כדי לגרוע מחובתו של מזמין לשלם לספק בגין ציוד שסופק ו/או הוזמן עובר למועד הסיום. ","ראה נוסח מעודכן"]
[55,"נספח 13","3.8 החלפת ציוד תקול","מקובלת החלפת הציוד התקול. נבקש להשמיט את הדרישה להחליף את כל הציוד שבמשלוח – לא סביר לדרוש זאת ביחס לציוד תקין.","ראה נוסח מעודכן"]
[1027,"נספח 13","9.2.3","אנו מבקשים לתקן סעיף זה לפי: בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים המבוקשים אשר הוזמנו על ידי עורך המכרז, כפוף להמשך תשלום התמורה לספק, אלא אם כן יחליט עורך המכרז אחרת ויודיע על כך לספק בכתב. ","ראה נוסח מעודכן"]
[31,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף 3.8","אנא אשרו שההחלפה תהיה של הציוד בו נתגלו הליקויים ולא של כל הציוד הנכלל באותו משלוח.","ראה נוסח מעודכן"]
[33,"נספח 13","נספח 13 חוזה / הסכם התקשרות – סעיף 4.2","מקובל ובלבד שהכל מתואם מראש עם המציע) כמפורט בסיפא של סעיף. (4.3 נא אישורכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[769,"נספח 13","תת סעיף 3.8","\"...לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעות תיקון, שיפור והחלפה בסמוך לקבלת הודעת עורך המכרז בדבר הצורך בכך. במקרה שבו יימצא ליקוי בציוד שסופק על ידי הספקו/או אי התאמה לדרישות עורף המכרז, יהיה הספק חייב להגיע למזמין, לאסוף את הציוד הלקוי, להחליף את כל הציוד של אותו משלוח ללא תשלום כל תמורה נוספת, ולספק בעצמו בעצמו למזמין\".","ראה נוסח מעודכן"]
[1141,"נספח 13",14.1,"נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים: \"למעט תשלום בגין ציוד שכבר סופק בפועל ע\"י הספק והזמנות שהוזמנו עבור המזמין ועל פי הזמנתו\".","ראה נוסח מעודכן"]
[790,"נספח 13"," תת סעיף 10.4","נבקש לשנות את זמן ההתראה ל-5 ימי עבודה.","ראה נוסח מעודכן"]
[773,"נספח 13"," תת סעיף 4.2","נבקש כי כניסת עורך המכרז ו/או מי מטעמו תעשה בתיאום מראש מול הספק.","ראה נוסח מעודכן"]
[764,"נספח 13 ","תת סעיף 3.4","המשפט :\" ...לרבות שלוש שנות אחריות ותחזוקה ללא תשלום ושנים נוספות בתשלום לאורך כל תקופת השירות....\" אינו ברור וסותר את האמור במכרז.","אין כאן סתירה לאמור במכרז, כאמור בסעיף 4.6 מחיר הציוד יכלול 3 שנות אחריות וניתן להוסיף שנים נוספות בתשלום."]
[1023,"נספח 13 ",4.1,"אנו מבקשים להתחיל את מבחני הקבלה עם אספקת הציוד.","אין שינוי בדרישה"]
[292,"נספח 13 ",9.1,"לפי הסעיף כמעט כל הפרה קטנה תיחשב להפרה יסודית. זה רחב מדי ולא סביר. נבקש לצמצם מאוד את הרשימה להפרות שהן באמת מהותיות.","אין שינוי בדרישה"]
[234,"נספח 13 ","14.2.7","נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים \"ולא תיקנה בתוך 14 יום מיום שקיבל לגביה התראה בכתב\".","אין שינוי בדרישה"]
[763,"נספח 13 ","תת סעיף 2.3","נבקש להבהיר האם ניתן למחוק את המשפט הבא:\n\"כל הנחה או הטבה אחרת כלשהי, מכל מין וסוג, בין בכסף ובין בשווה כסף, אשר יינתנו ע\"י הספק הזוכה לגוף כלשהו אשר יצטרף למכרז כאמור, יינתנו מידית גם ליתר המזמינים.\".","אין שינוי בדרישה"]
[228,"נספח 13 ",9.1," ס\"ק 9.1.2: נבקש למחוק את סעיף 4 מגדרי הגדרת הסעיפים היסודיים, שכן לא כל חריגה ממנו תיחשב להפרה יסודית. הדבר אף נאמר בסעיף אחד לפני כן לפיו רק חריגה משמעותית מתנאי סעיף 4, תיחשב להפרה יסודית. ס\"ק 9.1.3.6: תשומת לבכם אם המציע יחדול מלהיות נציג רשמי של היצרן  שאת מוצריו הציע, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.","אין שינוי בדרישה, בס\"ק 9.1.1 מדובר בפרק 4 למכרז, בס\"ק 9.1.2 מדובר בסעיף 4 להסכם. "]
[1022,"נספח 13 ","2.4","אנו מבקשים לסייג את הסעיף רק לגופים עבורם ניתן לקבל רישיון יצוא.","ראה נוסח מעודכן"]
[227,"נספח 13 ","4.2-4.3","נבקש להבהיר כי זכות הפיקוח של המזמין תתאפשר בהודעה מראש ובשעות הפעילות הרגילות של הספק בלבד.  סעיף 4.3: נבקש להוסיף בשורה הרביעית לאחר המילה \"דיווח\", את המילה \"רלוונטיים\".","ראה נוסח מעודכן"]
[674,"נספח 13  ","4.6, 4.7\n11\n"," נבקשכם להחליף את דרישת האחריות שהינה חריגה בהיקפה בהשוואה לנהוג בהתקשרויות מעין אלו, בנוסח הבא:\n\n\"על אף האמור בדין ו/או בהסכם זה, בכל מקרה לא יישא הספק באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו למשרד ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק לא יהיה אחראי לנזקים העלולים להיגרם בגין הפסקת ו/או הפרעת השרתים והמערכות. אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, הרי שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה עד לתחילת מועד התחזוקה, לתמורה ששולמה לספק בפועל מכח הסכם זה, ולאחר מועד תחילת התחזוקה, לדמי התחזוקה השנתיים ששולמו לספק במשך 12 החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. להסרת ספק מובהר כי תקרת האחריות שלעיל הינה בגין כל הסעדים הכספיים שהמשרד עשוי להיות זכאי להם מהספק, לרבות פיצויים מוסכמים, קנסות, השבה וכו'. הגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, למעט נזקי גוף ורכוש מוחשי או נזקים עקב מעשה מכוון. למען הספר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק ישיר ולא יפורש כאילו הוא קובע פיצוי מוסכם\".\n","אין שינוי בדרישה"]
[204,"נספח 2","הצהרת והתחייבות יצרן (לסלים  1-2) גירסה אנגלית:","בסעיף 6 מבקשים אופציה שלישית שע\"י סימונה  תבטל את 2 האופציות הנוכחיות.","אין צורך בכך, אי סימון הסעיפים פירושו שהסעיפים הקודמים אינם ממומשים."]
[28,"נספח 2","נספח 2 - הצהרת והתחייבות יצרן","אנו מבקשים שההצהרה תחתם ע\"י היצרן כחברה ולא ע\"י אדם פרטי . נא הסכמתכם. ","ההתחייבות אינה נחתמת על ידי אדם פרטי אלא על ידי גורם המוסמך מטעם היצרן."]
[284,"נספח 2","סעיף 5 (עמוד 90)","במידה והיצרן אינו מספק את אף אחת מהאופציות הנ\"ל, האם ניתן להשאיר סעיף זה ריק?","כן, אי סימון הסעיפים פירושו שהסעיפים הקודמים אינם ממומשים."]
[159,"נספח 2","שם היצרן וחתימתו","בהקשר לחתימת היצרן בנספח 2 ובמקומות אחרים - נבקש אישורכם שבכל מקום במכרז המתיחס ליצרן משמעותו גם חברת בת של היצרן בבעלות מלאה (בשרשור).","כן, חברת בת בבעלות מלאה של היצרן תוכר כיצרן עצמו."]
[448,"נספח 2","4","ועדת המכרזים מתבקשת לבטל את דרישתה לתקן ספציפי \"ENERGY STAR\" אשר אינו רלוונטי לכל היצרנים, לרבות HP, על מנת להסיר את החשש להפליה ויצירת מצב לא שוויוני פסול בין המציעים.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[203,"נספח 2","הצהרת והתחייבות יצרן (לסלים  1-2) גירסה אנגלית:","ב.מבקשים לשנות בנוסח הלועזי את המושג REPRESENTATIVE ל- RESELLER (מעמד משפטי שונה)","ראה נוסח מעודכן"]
[281,"נספח 2","סעיף 3 (עמוד 90)","נבקש להוריד את היקף המכירות ל-15 מיליון ₪ בשנה","ראה נוסח מעודכן"]
[202,"נספח 2","נספח 2  - הצהרת והתחייבות יצרן (לסלים  1-2) גירסה אנגלית:","א.אין התאמה בין הגירסה העיברית לזו האנגלית – מבקשים לתקן.","ראה עדכון לנוסח עברי של ההצהרה"]
[282,"נספח 2 ","סעיף 3 (עמוד 90)","האם ניתן להתייחס לסך כל מכירות השרתים של היצרן לסל 1 ולסל 2","כן, הדרישה הינה לתחום השרתים כולו"]
[283,"נספח 2 ","סעיף 4 (עמוד 90)","נבקש להוריד סעיף זה.","ראה עדכון לנוסח עברי של ההצהרה"]
[null,"נספח 2סעיף 3","נספח 2 (עמוד 90), סעיף 3","האם ניתן להוריד את היקף שנת המכירות לסל 1 עבור שנת 2012 ל 15 מיליון ש\"ח?","ראה נוסח מעודכן"]
[684,"נספח 3","פרק ב' -סעיף 8","אנא עדכנו את נוסח הטופס בהתאם להבהרה שפורסמה\n ביחס לתנאי הסף בסעיף 0.6.1.6.\n","אין לדעתינו קשר בין הנושאים, לגופים קשורים אין אפשרות להתמודד על אותו הסל."]
[1071,"נספח 3",7,"נבקש שיובהר ששיפוי ו/או פיצוי בגין נזק כלשהו אשר נגרם כתוצאה מהפרת זכויות קניין רוחני יהיה בהתאם ובכפוף לתנאי השיפוי המקובלים של היצרן הרלוונטי שבגין מוצר שלו נטענה ההפרה האמורה.","אין שינוי בדרישה"]
[1072,"נספח 3",10.1,"נבקש שיובהר שההתחייבות בדבר ייצור שוטף הינה למיטב ידיעתו של הספק בלבד והיא כפופה להפסקת ייצור או הפסקת תמיכה של היצרן במוצרים (EOL  או  EOS).","אין שינוי בדרישה"]
[226,"נספח 3","כללי","-          נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף, חובת הסודיות של הספק ושל עובדיו ו/או מי מטעמו תחול למשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 3 שנים לאחר מכן בלבד.","אין שינוי בדרישה"]
[29,"נספח 3","נספח 3 – תצהיר המציע – פרק 2 – סעיף 5","האמור בסעיף מקובל עלינו ככל שמוסכם עליכם כי ההתחייבות לספק שירותים בשעת חרום תהיה בכפוף לנסיבות שעת החרום ועפ”י נהלי החברה לאספקת שירותים בשעת חרום.","אין שינוי בדרישה"]
[220,"נספח 3","פרק 7 זכויות קניין ","-          הספק יתגונן כנגד, או ייישב כל תביעה שתוגש נגד המזמין אשר לפיה המוצרים או התמיכה שסופקו על פי חוזה זה מפרים פטנט, זכות יוצרים, בארץ שבה נעשה שימוש במוצרים או שבה הם נמכרים או מקבלים תמיכה, בתנאי שהמזמין: (1) יודיע מידית ל- לספק בכתב; וכן (2) ישתף פעולה עם הספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית בהגנה או בהסדר פשרה. (3) בכפוף לפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת.","אין שינוי בדרישה"]
[221,"נספח 3","פרק 7 זכויות קניין ","-          הספק ישא בהוצאות ההגנה נגד תביעה בגין הפרה כאמור, בסכומי פשרה ובדמי-נזק שנפסקו על ידי בית-המשפט. במידה שקיים סיכוי לתביעה כאמור, יהא הספק רשאי לשנות את המוצר/מערכת, להחליפו או להשיג רשיון נדרש כלשהו. במידה שהספק יחליט כי אף אחת מהאפשרויות הללו איננה סבירה, יחזיר הספק למזמין את מחיר הרכישה.","אין שינוי בדרישה"]
[222,"נספח 3","פרק 7 זכויות קניין ","-          לספק לא תהא כל חבות או אחריות בגין כל תביעה או הפרה הנובעות מ-: (1)  עמידתו של הספק בתכנוני, במפרטי או בהוראות המזמין. (2)  שימוש של הספק במידע טכני או בטכנולוגיה שסופקו על ידי המזמין. (3)  שינוי מוצר/מערכת על ידי  המזמין או על ידי  צד שלישי. (4)  שימוש במוצר/מערכת באופן האסור על פי המפרט הטכני או על פי דפי היישום או על פי התיעוד; או (5)  שימוש במוצר/במערכת עם מוצרים שאינם מסופקים על ידי הספק, כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה במוצר/במערכת כשלעצמו כדי להפר זכויות צד ג'.","אין שינוי בדרישה"]
[223,"נספח 3","פרק 7 זכויות קניין ","-          האמור בסעיף זה קובע את מלוא החבות של  הספק בגין תביעות הפרת זכויות קניין רוחני.","אין שינוי בדרישה"]
[225,"נספח 3","פרק 9 סודיות, סעיף 4 בנספח 6, סעיף 5 בהסכם, נספח א' להסכם","-          נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק (וההגדרות \"מידע\" ו/או \"סודות מקצועיים\") לא יחולו לגבי מידע אשר היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא  חובת שמירת סודיות; פותח על ידו באופן עצמאי; נמסר לו ע\"י צד ג' ללא חובת סודיות; הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ","אין שינוי בדרישה"]
[520,"נספח 3","פרק 4 אישור והתחייבות לתשלום תנאים סוציאליים, עמוד 98","האם רו\"ח שכיר של החברה יחד עם מורשי החתימה יכולים לאשר זאת?","השאלה אינה ברורה, על הנספח כולו להיחתם על ידי המצהיר מטעם המציע באישור עו\"ד כנדרש בנספח."]
[1070,"נספח 3"," 5.1.2","אנו מניחים  כי ניתן להציג  אותם טכנאים בעלי הסמכות של מס' יצרנים  לסלים שונים?","ניתן להציא את אותם הטכנאים כל עוד הם עומדים בדרישות כל אחד מהסלים בנפרד."]
[224,"נספח 3","פרק 8 ניגוד עניינים","נבקש הבהרה למחוק בשורה השנייה את המילים \"או ספק שלו\".  ","ראה נוסח מעודכן"]
[219,"נספח 3 ","פרק 1 סעיף 8","נבקש להוסיף לאחר המילים \"בשם המציע\", את המילים \"לצרכי כמכרז זה\".  נבקש להוסיף את העקרונות הבאים:","ראה מענה לסעיפים 220-226"]
[845,"נספח 3 ","8 תצהיר  המציע","אנו מבקשים לאפשר ליצרן להיות גם מציע וגם קבלן משנה של מציע אחר המכרז.","ראה תשובה לשאלה 811"]
[1074,"נספח 4","אישור רו\"ח","ב. נבקש את אישורכם לציין  בנספח 4 רק את האופצייה הרלוונטית בכול סל (ולמחוק את האופציות האחרות ) מאחר והאישור הינו עבור כול סל בניפרד ","אין לשנות את מבנה האישור, ניתן לסמן את הרצוי או \"למחוק\" באמצעות קו חוצה (דוגמה) את המיותר "]
[1073,"נספח 4","אישור רו\"ח","א. במקום הרשום: אני הח\"מ ______ מ.ר. ממשרד רואה חשבון ___________, המבקר את ספרי המציע, מאשר לגבי המציע ________ (להלן: \"המציע\") במכרז, כדלקמן: .......... מבקשים לשנות ל: לבקשתכם, כרואי החשבון של ____________ (להלן: \"המציע\"), הרינו לאשר בזאת כדלקמן:  ...............................","אין שינוי בדרישה"]
[449,"נספח 4","1","מחזור המכירות המצויין אינו תואם את זה הנדרש בפרק 0, סעיף 0.6.3.4, תת סעיף 3.1 בטבלה.\nנבקשכם לתקן את הסכומים כך שיתאימו לאמור בפרק 0.\n","ראה נוסח נספח מעודכן"]
[846,"נספח 5",2,"אנו מבקשים הבהרה לסל מספר 5 כי הלקוחות המוצעים יהיו לקוחות MF אשר מערכות האחסון משמשות את סביבת ה MF.","אין שינוי בדרישה, לתשומת ליבכםף הדרישה לניסיון בהתאם לסעיך 0.6.3.4 ס\"ק 2.1 הינה לתחום המוצע (MF)"]
[291,"נספח 5","נספח 5- סעיף 1","נבקש הבהרה אשר לפורמט המענה לס' 1 בנספח.","יש לתת תיאור כללי של המציע ונסיונו בהתייחס לסל וליצרן המוצע. אין צורך לחזור על האמור בסעיפים האחרים בנספח."]
[1095,"נספח 7","5.3.1.5","נבקש הבהרתכם למה הכוונה ב-RAID 50?","Raid 0+5"]
[532,"נספח 7","3.5.4","נבקש לבטל את הסעיף","אין שינוי בדרישה"]
[533,"נספח 7","3.6.11","נבקש להוסיף את המילים \"לשאר הדיסקים הלוגים במערכת\"","אין שינוי בדרישה"]
[14,"נספח 7","3.6.6","מבקש שמערכת האחסון תתמוך ביצירת דיסק לוגי בגדלים של\n  1MB-2TB לפחות .","אין שינוי בדרישה"]
[16,"נספח 7","3.9.4","נבקש להוסיף לסעיף זה: ללא פגיעה בביצועים ובלי להעמיס I/O  על המערכת.","אין שינוי בדרישה"]
[620,"נספח 7","4.2.1","הסנטרדט בשוק הנו 8K . נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 8K במקום 16K כפי שכתוב היום.","אין שינוי בדרישה"]
[92,"נספח 7","4.2.1 ביצועים ונפחים ","הסנטרדט בשוק הנו 8K . נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 8K במקום 16K כפי שכתוב היום.","אין שינוי בדרישה"]
[621,"נספח 7","4.2.2","הסנטרדט בשוק הנו 512K . נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 512K במקום  128K  ","אין שינוי בדרישה"]
[93,"נספח 7","4.2.2 ביצועים ונפחים","הסנטרדט בשוק הנו 256K . נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 256K במקום  128K.","אין שינוי בדרישה"]
[116,"נספח 7","4.2.2 ביצועים ונפחים","נבקש לשנות את הדרישה מ- 128KB ל- 256KB  כמקובל בתעשיה","אין שינוי בדרישה"]
[870,"נספח 7","4.3.1.5 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר את הדרישה ל RAID 50 מהמכרז","אין שינוי בדרישה"]
[871,"נספח 7","4.3.3  סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר סעיף זה, ניהול המודרני של מערכי האחסון הינו על בסיס POOL ולא על בסיס קבוצת RAID לכן הדרישה הנ\"ל אינה רלוונטית למערכות מודרניות.","אין שינוי בדרישה"]
[872,"נספח 7","4.4.3 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[546,"נספח 7","4.5.4","נבקש לבטל סעיף זה","אין שינוי בדרישה"]
[881,"נספח 7","4.7.10  דיסקים לוגיים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[547,"נספח 7","4.7.11 ","נבקש להוסיף את המילים \"לשאר הדיסקים הלוגים במערכת\"","אין שינוי בדרישה"]
[464,"נספח 7","4.8.1.2","SQL 2014 הינה גרסה חדשה ובתהליך סרטיפיקציה. נבקש להסיר הדרישה לתמיכה בגרסה זו על מנת שלא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז.\n","אין שינוי בדרישה"]
[628,"נספח 7","4.8.1.2","SQL 2014 הינה גרסה חדשה ובתהליך סרטיפיקציה.נבקש להסיר הדרישה לתמיכה בגרסה זו על מנת שלא לפסול את חברתנו מלגשת למכרז. תמיכה בגרסה צפויה בקרוב.","אין שינוי בדרישה"]
[465,"נספח 7","4.8.1.3","Oracle 12c הינה גרסה חדשה הנמצאת בתהליכי סרטיפיקציה. נבקש להסיר הדרישה לתמיכה בגרסה זו על מנת שלא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז.","אין שינוי בדרישה"]
[629,"נספח 7","4.8.1.3","Oracle 12c הינה גרסה חדשה הנמצאת בתהליכי סרטיפיקציה.נבקש להסיר הדרישה לתמיכה בגרסה זו על מנת שלא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז","אין שינוי בדרישה"]
[101,"נספח 7","4.8.1.3 עותקים בתצורת Application Aware","נבקש להסיר את הדרישה ל Oracle 12c שהינה גרסה חדשה הנמצאת בתהליכי סרטיפיקציה.\nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","אין שינוי בדרישה"]
[466,"נספח 7","4.8.1.4","גרסת VMware 4.1 הינה גרסה ישנה אשר אינה נתמכת על-ידי היצרן אותו אנו מציעים, בכדי שלא ייפסל היצרן, אנו מבקשים לשנות בקשה זו ל- VMware מגירסה 5.0 ומעלה.\n","אין שינוי בדרישה"]
[853,"נספח 7","3.4.5 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר את הדרישה ל FCOE.","אין שינוי בדרישה, באם המערכת לא נדרשת לתת מענה לתכונה מסויימת, אזי הדרישה לתמיכה לאותה תכונה עבור סעיף זה מתיתרת."]
[858,"נספח 7","3.6.2 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דיסקים לוגיים","אנו מבקשים להסיר את התייחסות ל FCOE ו iSCSI.","אין שינוי בדרישה, באם המערכת לא נדרשת לתת מענה לתכונה מסויימת, אזי הדרישה לתמיכה לאותה תכונה עבור סעיף זה מתיתרת."]
[874,"נספח 7","4.4.5 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","אין שינוי בדרישה, באם המערכת לא נדרשת לתת מענה לתכונה מסויימת, אזי הדרישה לתמיכה לאותה תכונה עבור סעיף זה מתיתרת."]
[312,"נספח 7","3.3.6.2","זמני ה Rebuild בדיסקים SAS בעלי מהירות סיבוב של 10k RPM יאפשרו עמידה בדרישות הסעיף (4 שעות) בדיסקים בעלי קיבולת קטנה בלבד. אנו מבקשים לעדכן את הדרישה בסעיף כך שנוכל להציע דיסקים בעלי קיבולת גדולה יותר (לדוגמא 900GB ומעלה) תוך עמידה בזמני ה Rebuild המתאפשרים ע\"י המבנה הפיזי של הדיסק","אין שינוי בדרישה, לתשומת ליבכם זו דרישה לטכנולוגייה הנתמכת."]
[325,"נספח 7","4.3.5.2","זמני ה Rebuild בדיסקים SAS בעלי מהירות סיבוב של 10k RPM יאפשרו עמידה בדרישות הסעיף (4 שעות) בדיסקים בעלי קיבולת קטנה בלבד. אנו מבקשים לעדכן את הדרישה בסעיף כך שנוכל להציע דיסקים בעלי קיבולת גדולה יותר (לדוגמא 900GB ומעלה) תוך עמידה בזמני ה Rebuild המתאפשרים ע\"י המבנה הפיזי של הדיסק","אין שינוי בדרישה, לתשומת ליבכם זו דרישה לטכנולוגייה הנתמכת."]
[324,"נספח 7","4.2.2","הנתון בסעיף זה ובפירוט: \"אספקת קצב תעבורת נתונים כנדרש על בסיס גודל בלוק של 128KB\" סותר את הדרישה בנספח 8 סעיף 4.1.7, שם מצוין גודל בלוק של 32KB בממוצע.","אין שינוי בדרישה, ראה נוסח מעודכן בנספח 8"]
[12,"נספח 7","3.5.1","מבקש שהמערכת תתמוך בקישוריות דיסקים פיזיים לפחות 12Gb  מקצה לקצה.","איו שינוי בדרישה"]
[539,"נספח 7",3.17,"נבקש לסייג \"ובתנאי שגרסאת המערכת נתמכת על ידי יצרן המערכת עצמו\"","אין שינוי בדרישה"]
[550,"נספח 7",4.14,"נבקש לסייג \"ובתנאי שגרסאת המערכת נתמכת על ידי יצרן המערכת עצמו\"","אין שינוי בדרישה"]
[551,"נספח 7",4.16,"נבקש לסייג \"ובתנאי שגרסאת המערכת נתמכת על ידי יצרן המערכת עצמו\"","אין שינוי בדרישה"]
[21,"נספח 7",4.6,"אנו מבקשים הסעיף 1.3  ביצועי CIFS אינם רלוונטים לתצורה זו (Block)","אין שינוי בדרישה"]
[549,"נספח 7",4.8,"נבקש לסייג \"ובתנאי שגרסאת המערכת נתמכת על ידי יצרן המערכת עצמו\"","אין שינוי בדרישה"]
[100,"נספח 7","  4.8.1.2 עותקים בתצורת Application Aware","נבקש להסיר את הדרישה ל SQL 2014 שהינה גרסה חדשה ובתהליך סרטיפיקציה. תמיכה בגרסה צפויה להכרזה בקרוב.\nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","אין שינוי בדרישה"]
[377,"נספח 7"," 3.4.1  "," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","אין שינוי בדרישה"]
[111,"נספח 7"," 4.17.2.3 צמצום נפחים","מה רמת הפגיעה בביצועים המותרת כתוצאה מתהליך של שחרור נפחים","אין שינוי בדרישה"]
[112,"נספח 7"," 4.17.2.5 צמצום נפחים","מה רמת הפגיעה בביצועים המקסימאלית המותרת בעת ביצוע AUTO TIERING","אין שינוי בדרישה"]
[454,"נספח 7"," 4.2.1","נבקש לשנות את דרישתכם מ- 16K ל- 8K לפחות, כמקובל בתעשייה.\n","אין שינוי בדרישה"]
[455,"נספח 7"," 4.2.2","נבקש לשנות את דרישתכם מ- 128K ל- 256K כמקובל בתעשייה.\n","אין שינוי בדרישה"]
[456,"נספח 7"," 4.2.3","נבקש להסיר את דרישתכם ל- QoS מתצורת ה- Low End, במערכות מסדר גודל זה לא נדרש QoS.\n","אין שינוי בדרישה"]
[593,"נספח 7","3.1.2","על מנת למנוע מאיתנו אי עמידה בתנאי, נבקש שבנוסף לתוכנת צד שלישי עבור רפליקציה, להוסיף להחרגה גם את יכולת שחזור הגרנולריות של EXCHANGE וניהול אחוד של סביבות ה- NAS וה- SAN.","אין שינוי בדרישה"]
[63,"נספח 7","3.1.2 ארכיטקטורה","נבקש שבנוסף לתוכנת צד שלישי עבור רפליקציה, לאפשר ניהול אחוד לסביבת ה SAN וה NAS.","אין שינוי בדרישה"]
[17,"נספח 7","3.10.1","נבקש להוסיף לסעיף זה: תמיכה ביכולת הגירת מידע מאחסון מתוצרת ספק שלישי ,\nמבלי להזדקק לתוכנות חיצוניות, תוך שימור השקעה של ציוד אחסון קיים.","אין שינוי בדרישה"]
[537,"נספח 7","3.13.1","נבקש לסייג \"ובתנאי שגרסאת המערכת נתמכת על ידי יצרן המערכת עצמו\"","אין שינוי בדרישה"]
[606,"נספח 7","3.13.1.2","על מנת למנוע מאיתנו אי עמידה בתנאי, נבקש להסיר את הדרישה ל SQL 2014 שהינה גרסה חדשה הנמצאת כעת בתהליך סרטיפיקציה","אין שינוי בדרישה"]
[77,"נספח 7","3.13.1.2 עותקים בתצורת Application Aware","נבקש להסיר את הדרישה ל SQL 2014 שהינה גרסה חדשה הנמצאת כעת בתהליך סרטיפיקציה.\nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","אין שינוי בדרישה"]
[323,"נספח 7","3.13.1.3","גרסה 12c תיתמך בעדכון קרוב. נא לאפשר תמיכה עתידית בגרסה זו.","אין שינוי בדרישה"]
[607,"נספח 7","3.13.1.3","על מנת למנוע מאיתנו אי עמידה בתנאי, נבקש להסיר את הדרישה ל Oracle 12c שהינה גרסה חדשה הנמצאת כעת בתהליכי סרטיפיקציה.","אין שינוי בדרישה"]
[78,"נספח 7","3.13.1.3 עותקים בתצורת Application Aware","נבקש להסיר את הדרישה ל Oracle 12c שהינה גרסה חדשה הנמצאת כעת בתהליכי סרטיפיקציה.\nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","אין שינוי בדרישה"]
[538,"נספח 7","3.14.1","נבקש לסייג \"ובתנאי שגרסאת המערכת נתמכת על ידי יצרן המערכת עצמו\"","אין שינוי בדרישה"]
[865,"נספח 7","3.14.2 סוגי שרתים ומערכות הפעלה","אנו מבקשים להסיר את התייחסות ל FCOE  ו iSCSI.","אין שינוי בדרישה"]
[610,"נספח 7","3.16.2","אנו מבקשים שחלוקת העומסים בגישה לדיסקים הלוגיים תהיה דינאמית ולא ידנית, כמו כן שתהליך חלוקת העומסים יבוצע ללא הפרעה בשירות","אין שינוי בדרישה"]
[82,"נספח 7","3.16.2 ניהול נתיבים","נבקש שחלוקת העומסים בגישה לדיסקים הלוגיים תהיה דינאמית ולא ידנית, כמו כן נבקש שתהליך חלוקת העומסים יבוצע ללא הפרעה בשירות.","אין שינוי בדרישה"]
[594,"נספח 7","3.2.1","הסנטדרט בשוק הינו 8K. נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 8K במקום 16K..","אין שינוי בדרישה"]
[65,"נספח 7","3.2.1 ביצועים ונפחים","הסטנדרט בשוק הינו 8K. נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 8K במקום 16K.","אין שינוי בדרישה"]
[595,"נספח 7","3.2.2","הסנטדרט בשוק הינו 512K. נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 512K במקום  128K.","אין שינוי בדרישה"]
[66,"נספח 7","3.2.2 קצב תעבורה","הסטנדרט בשוק הינו 256K. נבקש לשנות את הבלוק הממוצע ל- 256K במקום  128K.","אין שינוי בדרישה"]
[617,"נספח 7","3.20.7","נבקש לדעת מה הרמה המקסימאלית המותרת לירידה בביצועי המערכת (באחוזים) בתהליך שדרוג מיקרו קוד","אין שינוי בדרישה"]
[89,"נספח 7","3.20.7  שדרוגים","נבקש לדעת מה הרמה המקסימאלית המותרת לירידה בביצועי המערכת (באחוזים) בתהליך שדרוג מיקרו קוד","אין שינוי בדרישה"]
[849,"נספח 7","3.3.1.5  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר את הדרישה ל RAID 50 מהמכרז","אין שינוי בדרישה"]
[7,"נספח 7","3.3.1/4.3.1.5","אנו מבקשים לבטל דרישה לתמיכה בRaid 50- .","אין שינוי בדרישה"]
[527,"נספח 7","3.3.8","נבקש לבטל סעיף זה","אין שינוי בדרישה"]
[261,"נספח 7","3.4.1","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 ","אין שינוי בדרישה"]
[648,"נספח 7","3.4.1","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","אין שינוי בדרישה"]
[851,"נספח 7","3.4.3 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","אין שינוי בדרישה"]
[602,"נספח 7","3.7.2.3","מה רמת הפגיעה בביצועים המותרת כתוצאה מתהליך של שחרור נפחים?","אין שינוי בדרישה"]
[1089,"נספח 7","3.7.2.3","נבקש לשנות לתמיכה ביכולת Reclaim במקום Auto Reclaim","אין שינוי בדרישה"]
[73,"נספח 7","3.7.2.3 Auto Reclaim","מה רמת הפגיעה בביצועים המותרת כתוצאה מתהליך של שחרור נפחים?","אין שינוי בדרישה"]
[15,"נספח 7","3.7.2.5","נבקש להוסיף לסעיף זה תמיכה בתהליכי אנליזה ושינוע הבלוקים של המידע במחזוריות של  24 שעות.","אין שינוי בדרישה"]
[603,"נספח 7","3.7.2.5","מה רמת הפגיעה בביצועים המקסימאלית המותרת בעת ביצוע AUTO TIERING?","אין שינוי בדרישה"]
[1090,"נספח 7","3.7.2.5","האם נדרשת יכולת לביצוע Manual Tiering?","אין שינוי בדרישה"]
[74,"נספח 7","3.7.2.5 Auto Tiering","מה רמת הפגיעה בביצועים המקסימאלית המותרת בעת ביצוע AUTO TIERING?","אין שינוי בדרישה"]
[619,"נספח 7","4.1.2","בנוסף לתוכנה צד שלישי עבור רפליקציה, נבקש להוסיף להחרגה גם את יכולת שחזור הגרנולריות של EXCHANGE וזאת על מנת לא לפסול את חברתנו מלגשת למכרז","אין שינוי בדרישה"]
[883,"נספח 7","4.14.2 סוגי שרתים","אנו מבקשים להסיר דרישה ל iSCSI","אין שינוי בדרישה"]
[633,"נספח 7","4.15.2","אנו מבקשים שחלוקת העומסים בגישה לדיסקים הלוגים תהיה דינאמית ולא ידנית , וכן תהליך חלוקת העומסים יבוצע ללא הפרעה בשירות","אין שינוי בדרישה"]
[634,"נספח 7","4.15.2","האם מקובל שכפועל יוצא של חלוקת העומסים תהיה הפרעה בשירות?","אין שינוי בדרישה"]
[105,"נספח 7","4.15.2 ניהול נתיבים","אנו מבקשים שחלוקת העומסים בגישה לדיסקים הלוגים תהיה דינאמית ולא ידנית , וכן שתהליך חלוקת העומסים יבוצע ללא הפרעה בשירות.","אין שינוי בדרישה"]
[106,"נספח 7","4.15.2 ניהול נתיבים","האם מקובל שכפועל יוצא של חלוקת העומסים תהיה הפרעה בשירות?","אין שינוי בדרישה"]
[639,"נספח 7","4.17.2.3","מה רמת הפגיעה בביצועים המותרת כתוצאה מתהליך של שחרור נפחים","אין שינוי בדרישה"]
[335,"נספח 7","4.17.2.5","יש לציין כי לעיתים Auto-tiering אינו מתאים לצרכי הארגון. לדוגמא, כאשר יש צורך בהתאמת הקצאת המשאבים לפי חשיבות הסביבה המייצרת את העומסים. במקרים מסוג זה ישנו יתרון דווקא ליכולת לבצע התאמות ידניות במנגנון ה Tiering. נבקש להוסיף לדרישה את היכולת לבצע התאמות ידניות במנגנון ה Tiering.","אין שינוי בדרישה"]
[25,"נספח 7","4.17.2.5","אנו מבקשים לאפשר Auto Tiering ללא ציון מספר השכבות.","אין שינוי בדרישה"]
[640,"נספח 7","4.17.2.5","מה רמת הפגיעה בביצועים המקסימאלית המותרת בעת ביצוע AUTO TIERING","אין שינוי בדרישה"]
[552,"נספח 7","4.17.2.5 ","נבקש לבטל סעיף זה","אין שינוי בדרישה"]
[886,"נספח 7","4.18.1 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה  OPEN  Storage Virtualization","מניסיוננו העשיר בלוקוחותינו במגזר הממשלתי, נעשה שימוש נרחב ביכולת זו. מבקשים להפוך סעיף זה לנדרש.","אין שינוי בדרישה"]
[899,"נספח 7","5.19.1 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame  Storage Virtualization","אנו מבקשים להפוך דרישה זו לנדרש. מניסיוננו העשיר בלוקוחותינו במגזר הממשלתי, נעשה שימוש נרחב ביכולת זו.","אין שינוי בדרישה"]
[1162,"נספח 7","5.5.4","שילוב דיסקים שונים במגירה- מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe אינה תומכת בשילוב דיסקים בנפחים שונים באותה המגירה. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו. ","אין שינוי בדרישה"]
[900,"נספח 7","5.99  סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame העברת נתונים בין מערכת MF למערכת ה OPEN","אנו מבקשים להוסיף דרישה ליכולת העברת נתונים בין סביבת ה MF לסביבת ה OPEN וחזרה. פונקצייה זו הינה מנדטורית אצל לקוחות ממשלתיים רבים.","אין שינוי בדרישה"]
[884,"נספח 7","4.17.1.1 צמצום נפחים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","אין שינוי בדרישה - לתשומת לבכם, אין צורך לעמוד בכל היכולות המפורטות"]
[885,"נספח 7","4.17.1.2 צמצום נפחים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","אין שינוי בדרישה - לתשומת לבכם, אין צורך לעמוד בכל היכולות המפורטות"]
[64,"נספח 7","3.21.1 ניהול","נבקש לאפשר ניהול אחוד באמצעות plug in.","אין שינוי בדרישה, הדרישה בסל זה הינה למערכת אחודה."]
[86,"נספח 7"," CLUSTER3.17.4.1","נבקש לשנות מ- SUN CLUSTER ל- ORACLE CLUSTER AWARE","אין שינוי בדרישה, יש דרישה הן ל SUN Cluster והן לoracle cluster"]
[638,"נספח 7","4.16.5.2","מבקשים לאפשר תמיכה חליפית ב- SERVICE GUARD EXTESION","אין שינוי בדרישה, יש דרישה הן ל SUN Cluster והן לoracle cluster"]
[747,"נספח 7"," תת סעיף 3.3.7","אנו מבקשים לשנות ל\"תמהיל דיסקים\"","אין שינוי בדרישה."]
[62,"נספח 7","3.1 הגדרת מערכת אחודה","נבקשכם לאשר שהגדרה של מערכת אחודה הינה מערכת שיכולת להפעיל SAN ו- NAS בו זמנית גם אם הלקוח לא הפעיל את היכולת SAN ו- NAS בו זמנית \nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","אין שינוי בדרישה."]
[451,"נספח 7"," 1.9.1","משיקולי אבטחת מידע, לקוחות רבים כולל משרדי הממשלה השונים, דורשים הפרדת רשתות פיזיות בתוך מערכי הבלייד בחיבור למערכת האחסון (בדומה לנדרש בסעיף 1.8.2 הנ\"ל). נבקש את התיחסותכם באם נדרש יהיה בעתיד לספק פתרון מסוג זה גם למערך האחסון.\nבמידה וכן, נבקש להוסיף לסעיף זה את נושא התמיכה בתצורת Pass-Through.\n","אין שינוי בדרישה"]
[452,"נספח 7","1.10.1","משיקולי אבטחת מידע, לקוחות רבים כולל משרדי הממשלה השונים, דורשים הפרדת רשתות פיזיות בתוך מערכי הבלייד בחיבור למערכת האחסון (בדומה לנדרש בסעיף 1.8.2 הנ\"ל). נבקש את התיחסותכם באם נדרש יהיה בעתיד לספק פתרון מסוג זה גם למערך האחסון.\nבמידה וכן, נבקש להוסיף לסעיף זה את נושא התמיכה בתצורת Pass-Through.\n","אין שינוי בדרישה"]
[522,"נספח 7","1.4.2","נבקש למחוק את הסימון V2","אין שינוי בדרישה"]
[1079,"נספח 7","1.5.1","נבקש הבהרה כי התמיכה במהירות זיכרון תהיה של 1866GHz בשרתים ","אין שינוי בדרישה"]
[178,"נספח 7","1.8, 1.9, 1.10 קישוריות Ethernet, FC, FCoE","נבקש אישור להוסיף רכיבי תקשורת מסוג HP Virtual Connect כאופציה לסעיפים אלו.\nהסבר\nלקוחות חשכ\"ל משתמשים ברכיבי תקשורת מתקדמים הנקראים Virtual Connect.  למען הסר ספק אנו מבקשים להוסיף טכנולוגיה זו כאופציה לסעיפים אלו.\n","אין שינוי בדרישה"]
[306,"נספח 7","1.8.1, 1.8.3, 1.9.1, 1.10.1","נבקש להוסיף בניסוח את המילים \"מתג פנימי או Fabric Extention\" על מנת לאפשר ארכיטקטורות מתקדמות","אין שינוי בדרישה"]
[307,"נספח 7","1.8.2","נבקש להוריד סעיף זה","אין שינוי בדרישה"]
[177,"נספח 7","1.9\n1.10 קישוריות FC ו- FCoE","נבקש להוסיף תמיכה ברכיבי תקשורת מסוג Pass-thru כפי שמופיע בסעיף 1.8.\nהסבר\nחלק מלקוחות חשכ\"ל מחייבים תמיכה בממשק Pass-thru גם ל FC/FCoE. קיימים אזורי תקשורת בהם נדרשת הפרדה פיזית בין רשתות תקשורת. הפרדה זו ממומשת במארזי להב באמצעות רכיבי תקשורת מסוג pass-thru גם עבור FC ו- FCoE.\n","אין שינוי בדרישה"]
[40,"נספח 7","נספח 7 סעיף 1.4.2","עקב תקופת השיווק הקצרה של מעבדי E5-4600 V2 , בחרה IBM שלא להכריז על מעבדים אלו בשרתי הבלייד. IBM  תומכת בשרתי הבלייד במעבדי E5-4600 (לא V2). מבקשים להסיר את המינוח V2  - כפי שנדרש בתצורות.","אין שינוי בדרישה"]
[526,"נספח 7","3.3.1.4","נבקש להוסיף את המילים \"או שווה ערך\"","באם המנגנון נותן מענה לדרישה ניתן להגישו תוך מתן הסבר על תאימותו לנדרש"]
[457,"נספח 7","4.3.1\nוכל תתי-הסעיפים","המינוח של סוגי ה- RAID משתנה בין היצרנים. אנו מבקשים לאפשר לנו להציע הגנת RAID הנותנת את אותה רמת הגנה כנדרש במכרז. נא אישורכם. ","באם המנגנון נותן מענה לדרישה ניתן להגישו תוך מתן הסבר על תאימותו לנדרש"]
[541,"נספח 7","4.3.1.4","נבקש להוסיף את המילים או שווה ערך","באם המנגנון נותן מענה לדרישה ניתן להגישו תוך מתן הסבר על תאימותו לנדרש"]
[472,"נספח 7","4.17.2.2","בטכנולוגיות אחסון מתקדמות בעלות יכולת של \"הקצאות רזות\", אינן זקוקות לתכונה של צמצום גודל ה- LUN מכיוון שבכל מקרה גודל הנפח הנדרש הוא ע\"פ כמות המידע בפועל.\nנבקש לשנות סעיף זה כך שניתן יהיה להשתמש בתכונה המתקדמת של \"הקצאות רזות\".\n","באם המנגנון נותן מענה לדרישה ניתן להגישו תוך מתן הסבר על תאימותו לנדרש. לתשומת ליבכם, הדרישה הינה הקטנת שטח."]
[463,"נספח 7","4.7.10","בטכנולוגיות אחסון מתקדמות בעלות יכולת של \"הקצאות רזות\", אינן זקוקות לתכונה של צמצום גודל ה- LUN מכיוון שבכל מקרה גודל הנפח הנדרש הוא ע\"פ כמות המידע בפועל.\nנבקש לשנות סעיף זה כך שניתן יהיה להשתמש בתכונה המתקדמת של \"הקצאות רזות\".\n","באם המנגנון נותן מענה לדרישה ניתן להגישו תוך מתן הסבר על תאימותו לנדרש. לתשומת ליבכם, הדרישה הינה הקטנת שטח."]
[397,"נספח 7","3.7.2.5","NetApp מיישמת מנגנון RealTime Virtual Storage Tiering יחודי, הנותן מענה שיפור ביצועים בעל גרנולריות מיטבית (4k) וללא ביצוע IO מיותר בשינוע בלוקים בין הרובדים. \nנבקש לשנות את הסעיף כך שיתמוך גם ב-Virtual Storage Tiering או בתמיכה של שתי רמות לפחות.\n","באם מנגנון ה RealTime Virtual Storage Tiering  נותן מענה לדרישה המפורטת מבחינת כמות הרובדים ניתן להציעו תןך הוכחת המענה"]
[1160,"נספח 7","5.4.9","תמיכה מול המשתמשים בפרוטוקול ETHERNET   במהירויות של 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps, 100Gbps     מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe תומכת בפרוטוקול FC בלבד לסביבה הפתוחה (בטופולוגיית SAN). אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית  זו.","ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[614,"נספח 7","3.17.4.1","נבקש לשנות מ- SUN CLUSTER ל- ORACLE CLUSTER AWARE","בקשתכם אינה ברורה, oracle Clusterware הינה התשתית ל RAC."]
[637,"נספח 7","4.16.4.1","מבקשים לאפשר תמיכה חליפית ב- ORACLE CLUSTER AWARE","בקשתכם אינה ברורה, oracle Clusterware הינה התשתית ל RAC."]
[469,"נספח 7","4.16.5.1","נבקש לשנות בדרישה זו את המינוח להגדרתו החדשה, Oracle Cluster Aware.\n","בקשתכם אינה ברורה, oracle Clusterware הינה התשתית ל RAC."]
[87,"נספח 7"," CLUSTER3.17.5.2","נבקש לאפשר תמיכה חליפית ב- SERVICE GUARD EXTENSION","הבקשה אינה ברורה, סעיף 3.17.5.1 מתייחס ל ServiceGuard Extension"]
[134,"נספח 7","ביצועים ונפחים 4.2.3\n4.2.4\n4.3.3\n4.4.4\n4.4.5\n4.7.1\n4.7.2.3\n4.14.1.1\n4.14.1.2\n4.14.1.3\n4.14.1.8\n4.16\n4.17.1\n4.17.1.1\n4.17.1.2\n4.17.2\n4.17.2.1\n4.17.2.2\n4.17.2.3\n4.17.2.4\n4.17.2.5\n4.19.4","נבקש להחריג דרישות אלו מסלים 3 ו-4 בתצורות א' ו-ב',שכן מדובר בתצורות נמוכות שמטרתן להיות אטרקטיביות במחיר. הדרישות המופיעות בסעיפים אלו אינן מביאות ערכים מוספים אשר יצדיקו את העלויות בגינן.מניסיננו מול המשרדים השונים בחשכ\"ל , תכונות אלו אינן נדרשות.","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח מעודכן"]
[1077,"נספח 7","כללי","המערכות הנדרשות בסל ה- UNIFIED   בתצורת ה LOW END   אינן עומדות בקנה אחד עם הדרישות הכלליות המותאמות למערכות  גדולות יותר שמוצגות בנספח 7  ועל כן נבקש החרגה  של התצורה הנמוכה ( LOW END )   בלבד לסעיפים הבאים :\n3.2.3   QOS SUPPORT   נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END \n3.4.1  Fiber Channel Ports נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END \n3.4.4 FCOE    נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END \n3.6.3.4 Consistency Group  נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END \n3.6.5  4000 Luns    נא להוריד ל 512   LUNS     עבור מערכות ה LOW END \n3.6.10 LUN REEDUCTION  נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n3.7.2.2 LUN Reduction   נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n3.7.2.3 Auto reclaim    נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n3.7.2.5       Auto Tiering  נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n3.9.3  File system reduce  נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n3.9.7  Sync Replication   נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n3.16.3   ניתוב עומסים \"חכם\" נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END\n\nסעיף 4.7.5  כמות LUN-נבקש להוריד דרישה זו ל 1024 LUNS רק לתצורה הראשונה הנמוכה .\nסעיף 5.2  בעמוד 164  ובעמוד 166-  נבקש להוריד את הדרישה לקישוריות Ethernet  \n","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח מעודכן"]
[525,"נספח 7","3.3.1","נבקש לבטל תתי סעיף 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.5","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[540,"נספח 7","4.3.1 ","נבקש לבטל תתי סעיפים 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.5","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[1169,"נספח 7","  5.5.2 ","אנו מבקשים את אישורכם לשלב דיסקים 600GB 10K rpm  כחלופה לדיסקים של 15Krpm מבלי לפגוע בדרישתכם לעמידת המערכת בביצועים המוזכרים במכרז.","הדרישה היא לסוגי הדיסקים הנתמכים במערכת, אפיון תצורת ההגשה מוגדר בנספח 8"]
[315,"נספח 7","3.5.2.1","על מנת לאפשר גמישות מרבית בבניית תצורות התואמות את הדרישות בקטגוריות השונות, נבקש  לשנות את הדרישה בסעיף זה כך שתכלול דיסקים בנפח 300GB ומעלה","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[565,"נספח 7","3.5.2.1","אבקש את האפשרות  להוסיף תמיכה בדיסק בנפח של 600GB 10k/ 15k / 300","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[1083,"נספח 7","3.5.2.1 +4.5.2.1","נבקש להוסיף לסעיף: FC/SAS 450GB 10K/15K RPM או גדול יותר או קטן יותר","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[13,"נספח 7","3.5.2.1/4.5.2.2","אנו מבקשים לאפשר מענה עם דיסק בגודל 600GB,בנוסף לדרישה.","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[1084,"נספח 7","3.5.2.2 + 4.5.2.2","נבקש להוסיף לסעיף: FC/SAS 900GB 10K/15K RPM או גדול יותר או קטן יותר","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[317,"נספח 7","3.5.2.4","על מנת לאפשר גמישות מרבית בבניית תצורות התואמות את הדרישות בקטגוריות השונות נבקש  לשנות את הדרישה בסעיף זה כך שתכלול דיסקים  Nearline SAS 1TB או גדול יותר","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[567,"נספח 7","3.5.2.4","אבקש להוסיף אפשרות שימוש בדיסק מסוג 1TB/ NL-SAS 2TB ","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[1087,"נספח 7","3.5.2.4+ 4.5.2.4","נבקש לאפשר שימוש גם בדיסק Nearline SAS 2TB 7.2RPM  או גדול יותר מהנדרש","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[328,"נספח 7","4.5.2.1","על מנת לאפשר גמישות מרבית בבניית תצורות התואמות את הדרישות בקטגוריות השונות, נבקש לשנות את הדרישה בסעיף זה כך שתכלול דיסקים בנפח 300GB ומעלה","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[878,"נספח 7","4.5.2.1 דיסקים פיזיים","אנו מבקשים לשנות את הדרישה לדיסקים בנפח של 450GB לדיסקים בנפח של 300GB או 600GB.","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[330,"נספח 7","4.5.2.4","על מנת לאפשר גמישות מרבית בבניית תצורות התואמות את הדרישות בקטגוריות השונות נבקש לשנות את הדרישה בסעיף זה כך שתכלול דיסקים  Nearline SAS 1TB או גדול יותר","הדרישה היא מינימאלית, ניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[897,"נספח 7","5.15.2  סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame סוגי שרתים","אנו מבקשים להסיר דרישה ל iSCSI","הדרישה הינה לאחת מהטכנולוגיות"]
[207,"נספח 7",1.6,"לא קיימים דיסקים מסוג 600GB 15K 2.5”  אנא עדכנו","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[304,"נספח 7","1.6.1.2","נבקש להוריד את הדרישה ל600 GB   ל15K","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[575,"נספח 7","1.6.1.2","האם ניתן להוריד את הדרישה לדיסקים 600GB 15K ?","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[308,"נספח 7","2.4.1.2","נבקש להוריד את הדרישה ל600 GB   ל15K","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[309,"נספח 7","2.4.1.3","נבקש להוריד את הדרישה ל900 GB   ל15K","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[577,"נספח 7","2.4.1.3","האם ניתן להוריד את הדרישה לדיסקים 900GB 15K ?","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[41,"נספח 7","נספח 7 סעיף 1.6.1.2","לדיסקים 600GB 2.5\" אין דגם 15K. מבקשים להוריד 15K מסעיף זה .","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[42,"נספח 7","נספח 7 סעיף 2.4.1.3","לדיסקים 900GB 2.5\" אין דגם 15K. מבקשים להוריד 15K מסעיף זה.","הדרישה הינה לדיסקים במהירות 10K או 15K - כלומר גם תמיכה בדיסקים מסוג 10K הינה מספקת."]
[861,"נספח 7","3.7.1.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN צמצום נפחים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה בסביבת SAN.","הכוונה הינה תמיכה ביכולת כגון המפורטת, אין חובה לעמידה בדרישה זו בהכרח"]
[862,"נספח 7","3.7.1.2 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN צמצום נפחים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה בסביבת SAN ו NAS.","הכוונה הינה תמיכה ביכולת כגון המפורטת, אין חובה לעמידה בדרישה זו בהכרח"]
[578,"נספח 7",2.6,"בסעיף זה קישוריות אינטרנט מופיע בכל תת הסעיפים המשפט \" המערכות יכללו תמיכה\" האם הכוונה שכל הרכיבים הללו אמורים להיות כלולים בשרת , או שהם אמורים להיתמך ?","המערכות נדרשות רק לכלול תמיכה ברכיבים אלו. אין צורך לכלול בתצורה המוצעת רכיבים מעבר לנדרש בפירוט בנספח 8."]
[208,"נספח 7"," 1.7.1 ","האם נידרש תמיכה בשני כרטיסי Mezzanine בנוסף לכרטיסי רשת על לוח האם?","המערכת נדרשת לכלול שני חריצי הרחבה לכרטיסים ללא קשר לכרטיסי הרשת על לוח האם"]
[576,"נספח 7","1.7.1","האם המערכת אמורה לתמוך ב 2 כרטיסי הרחבה מסוג  Mezzanine  מעבר לכרטיס שמגיע On Board","המערכת נדרשת לכלול שני חריצי הרחבה לכרטיסים ללא קשר לכרטיסי הרשת על לוח האם"]
[592,"נספח 7","3.1.1","\nנבקש לתת ניקוד טכני עודף ליצרן המסוגל להציע  תצורה כפולה גם לרכיבים שאינם נקודות כשל בודדות. \n","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[61,"נספח 7","3.1.1 ארכיטקטורה","נבקש לתת ניקוד טכני עודף ליצרן המסוגל להציע  תצורה כפולה גם לרכיבים שאינם נקודות כשל בודדות. ","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[612,"נספח 7","3.16.2","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[84,"נספח 7","3.16.2 ניהול נתיבים","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[613,"נספח 7","3.16.3","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[85,"נספח 7","3.16.3 ניהול נתיבים ","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[635,"נספח 7","4.15.2","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[107,"נספח 7","4.15.2 ניהול נתיבים","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[636,"נספח 7","4.15.3","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[108,"נספח 7","4.15.3 ניהול נתיבים","אנו מבקשים ניקוד טכני עודף לחלוקת עומסים מאוזנת של דיסק לוגי על פני מספר בקרים בו זמנית","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[458,"נספח 7","4.3.6","האם יינתן ניקוד עודף בסעיף האיכות באם הפתרון נותן את האפשרות לבצע Snapshot/Clone על דיסקים שונים בקבוצות RAID שונות מעותק המקור (כמבוקש בסעיף 4.3.7 להלן), תכונה הקיימת במערכות אחסון מתקדמות.\n","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה"]
[1097,"נספח 7",5.8,"נבקש הבהרה ניראה כי מדובר בטעות סופר הדרישה אינה רלוונטית למערכות MF ","הדרישה הוסרה"]
[864,"נספח 7","3.10.1.7 פרוטוקולים נתמכים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","הדרישה הוסרה"]
[596,"נספח 7","3.3.11","הנוסח בסעיף חוזר על סעיף 3.3.9– נא למחוק.","הדרישה הוסרה"]
[67,"נספח 7","3.3.11 תצורת Raid","הנוסח בסעיף חוזר על סעיף 3.3.9– נא למחוק.","הדרישה הוסרה"]
[398,"נספח 7","3.8.5","זיכרון המטמון ב-NetApp מיושם באופן דינמי, אוטומטי ומיטבי למערכת ללא יכולת חלוקה ידנית. נבקש להוריד סעיף זה.","הדרישה הוסרה"]
[321,"נספח 7","3.8.5","נבקש להוריד את הדרישה ליכולת חלוקה של זיכרון המטמון לאזורים שונים (Partitioning) במערכות ה Open. יכולת זו מזוהה בדרך כלל עם מערכות High-end","הדרישה הוסרה"]
[536,"נספח 7","3.8.5","נבקש לבטל סעיף זה","הדרישה הוסרה"]
[569,"נספח 7","3.8.5","תכונה המאופיינת עם מערכי High End  - נא להוריד דרישה זו","הדרישה הוסרה"]
[604,"נספח 7","3.8.5","נבקש לפרט את מהות הדרישה ולשם מה נועדה","הדרישה הוסרה"]
[1091,"נספח 7","3.8.5","נבקש לבטל את הסעיף ( תכונה זו הינה למערכת High End)","הדרישה הוסרה"]
[75,"נספח 7","3.8.5 זכרון מטמון","נבקש לפרט את מהות הדרישה ולשם מה נועדה. נבקש אישור להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת חלוקה והקצאה דינמית ואוטונומית ללא צורך בחלוקה קשיחה של זכרון כמוזכר בבקשתכם.","הדרישה הוסרה"]
[255,"נספח 7","3.8.5\n4.6.5","למה הכוונה \"6 איזורים שונים\"- נבקש להוריד סעיף זה.","הדרישה הוסרה"]
[322,"נספח 7","3.9.3","נבקש לשנות את הנוסח בסעיף זה. במקום \"ללא הפסקת השירות\" ייכתב \"תוך הפסקת שירות מינימאלית\"","הדרישה הוסרה"]
[385,"נספח 7","3.9.3"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","הדרישה הוסרה"]
[258,"נספח 7","3.9.3","האם אפשרי להציע מימוש יכולת זו אך עם השבתה מתוכננת ומינורית במשך הזמן?","הדרישה הוסרה"]
[269,"נספח 7","3.9.3","נא להוריד דרישה זו במערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 ","הדרישה הוסרה"]
[656,"נספח 7","3.9.3","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","הדרישה הוסרה"]
[1092,"נספח 7","3.9.3","נבקש לשנות את הדרישה ללא הפסקת השירות להפסקה מינימלית ","הדרישה הוסרה"]
[334,"נספח 7","4.16.7","נראה כי סעיף זה נכתב בטעות בפרק על דרישות מערכות ה Open","הדרישה הוסרה"]
[471,"נספח 7","4.16.7","לא רלוונטי לסל זה (רק עבור סל 5).\nנבקש לבטל סעיף זה.","הדרישה הוסרה"]
[259,"נספח 7","4.16.7","דרישה זו רלוונטית ל- MF - אנא בטלו דרישה זו.","הדרישה הוסרה"]
[1094,"נספח 7","4.16.7","נבקש לבטל את הסעיף. הסעיף רלוונטי רק למערכות מחוברות ל-MF","הדרישה הוסרה"]
[332,"נספח 7","4.6.5","נבקש להוריד את הדרישה ליכולת חלוקה של זיכרון המטמון לאזורים שונים (Partitioning) במערכות ה Open. יכולת זו מזוהה עם מערכות High-end ","הדרישה הוסרה"]
[461,"נספח 7","4.6.5","נבקש למחוק סעיף זה.\n","הדרישה הוסרה"]
[626,"נספח 7","4.6.5","נא לפרט את מהות הדרישה ולשם מה נועדה","הדרישה הוסרה"]
[879,"נספח 7","4.7.2.3  דיסקים לוגיים","אנו מבקשים להסיר התייחסות Snap on Snap","הדרישה הוסרה"]
[102,"נספח 7"," 4.13.7 שידרוגים","מה הרמת המקסימאלית המותרת לירידה בביצועי המערכת (באחוזים) בתהליך שדרוג מיקרו קוד.","זהו סעיף פתוח בו על מציע לציין את נתוני המערכת המוצעת על ידו"]
[630,"נספח 7","4.13.7","מה הרמת המקסימאלית המותרת לירידה בביצועי המערכת (באחוזים) בתהליך שדרוג מיקרו קוד","זהו סעיף פתוח בו על מציע לציין את נתוני המערכת המוצעת על ידו"]
[530,"נספח 7","3.5.2.1 ","נבקש לבטל את הדרישה למהירות 15krpm","זו דרישה חלופית ל 10K ולכן צריך לעמוד באחת משתיהן"]
[531,"נספח 7","3.5.2.2 ","נבקש לבטל את הדרישה למהירות 15krpm","זו דרישה חלופית ל 10K ולכן צריך לעמוד באחת משתיהן"]
[71,"נספח 7","3.5.2.2 תמיכה בדיסקים ","נבקש להבהיר שבסעיף זה סוגי הדיסקים הנדרשים הם 900 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K RPM.","זו דרישה חלופית ל 10K ולכן צריך לעמוד באחת משתיהן"]
[544,"נספח 7","4.5.2.1","נבקש לבטל את הדרישה למהירות 15krpm","זו דרישה חלופית ל 10K ולכן צריך לעמוד באחת משתיהן"]
[545,"נספח 7","4.5.2.2","נבקש לבטל את הדרישה למהירות 15krpm","זו דרישה חלופית ל 10K ולכן צריך לעמוד באחת משתיהן"]
[320,"נספח 7","3.7.2.5","יש לציין כי לעיתים Auto-tiering אינו מתאים לצרכי הארגון. לדוגמא, כאשר יש צורך בהתאמת הקצאת המשאבים לפי חשיבות הסביבה המייצרת את העומסים. במקרים מסוג זה ישנו יתרון דווקא ליכולת לבצע התאמות ידניות במנגנון ה Tiering. נבקש להוסיף לדרישה את היכולת לבצע התאמות ידניות במנגנון ה Tiering.","זו דרישה לתכונה, אין חובה להפעילה."]
[599,"נספח 7","3.5.2.1","נבקש להבהיר שבסעיף זה סוגי הדיסקים הנדרשים הם 450 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K.","זו כוונתינו"]
[70,"נספח 7","3.5.2.1 תמיכה בדיסקים ","נבקש להבהיר שבסעיף זה סוגי הדיסקים הנדרשים הם 450 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K.","זו כוונתינו"]
[600,"נספח 7","3.5.2.2","נבקש להבהיר שבסעיף זה סוגי הדיסקים הנדרשים הם 900 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K RPM.","זו כוונתינו"]
[601,"נספח 7","3.7.1","האם ההגדרה של \"כגון היכולות המפורטות\" משמעותה שלא נדרשת תמיכה בכל  הטכנולוגיות בו זמנית.","זו כוונתינו"]
[72,"נספח 7","3.7.1 צמצום נפחים","האם ההגדרה של \"כגון היכולות המפורטות\" משמעותה שלא נדרשת תמיכה בכל  הטכנולוגיות בו זמנית.","זו כוונתינו"]
[624,"נספח 7","4.5.2.1","אבקש להבהיר שסעיף זה מתייחס לסוגי הדיסקים הנדרשים הם 450 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K ","זו כוונתינו"]
[96,"נספח 7","4.5.2.1 דיסקים פיזיים","אבקש להבהיר שסעיף זה מתייחס לסוגי הדיסקים הנדרשים הם 450 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K .","זו כוונתינו"]
[625,"נספח 7","4.5.2.2","אבקש להבהיר שסעיף זה מתייחס לסוגי הדיסקים הנדרשים הם 900 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K RPM.","זו כוונתינו"]
[97,"נספח 7","4.5.2.2 דיסקים פיזיים ","אבקש להבהיר שסעיף זה מתייחס לסוגי הדיסקים הנדרשים הם 900 גיגה FC או SAS והמהירות הנדרשת הינה 15K או 10K RPM.","זו כוונתינו"]
[627,"נספח 7","4.7.1","האם ההגדרה של \"כגון היכולות המפורטות\" משמעותה שלא חובה בכל הטכנולוגיות בו זמנית.","זו כוונתינו"]
[570,"נספח 7","3.19.4","אבקש הסבר למה הכוונה pratitioning ?","חלוקת המערכת למספר תתי מערכות וירטואליות המנוהלות בנפרד ללא אפשרות גישה מתת מערכת אחת לשניה"]
[1082,"נספח 7","3.4.9 + 4.4.9","האם אורך תור גדול מ-512 עבור כל קישור FC מהווה יתרון?","יש לפרט את אורך התור הנתמך"]
[611,"נספח 7","3.16.2","האם מקובל שכפועל יוצא של חלוקת העומסים תהיה הפרעה בשירות?","יש לפרט את רמת ההפרעה במענה לסעיף"]
[83,"נספח 7","3.16.2 ניהול נתיבים","האם מקובל שכפועל יוצא של חלוקת העומסים תהיה הפרעה בשירות?","יש לפרט את רמת ההפרעה במענה לסעיף"]
[1155,"נספח 7","5.5, 5.3","הארכיטקטורה של מערכת האחסון מתוכננת בצורה אופטימלית והיא עונה לדרישות הביצועים של לקוחות קטנים וגדולים. התצורה מותאמת ללקוח כך שתענה על צרכי הלקוח החל מרגע ההתקנה ובהמשך שנים רבות לאחר מכן וזאת תוך יכולת מענה גמיש לגידול בביצועים ובנפח. עקב ייחודם של הארכיטקטורה והמבנה הפנימי של מערכת האחסון מתאפרת קבלת ביצועים, נפח, אחסון וזמינות, מבלי תלות בסוג דיסקים או תנאי מגביל אחר. האם ניתן להגיש תמהיל שונה של דיסקים תוך כדי שמירה על דרישות הנפח וביצועים (ואפילו שיפור ניכר בהם)?","יש לתת מענה לדרישות במענה למודל הייחוס. לאחר הזכייה הספק יפעל מול כל מזמין ויתאים עבורו את התצורה המתאימה."]
[462,"נספח 7","4.7.2.4","נדרשת הבהרה למינוח \"מערכות אחסון שונות\", במיוחד לאור דרישתכם בסעיף 4.1.2 כי כל התצורות יהיו \"מאותה המשפחה\".\n","כל תצורה מורכבת ממוצרי משפחה אחת אולם יתכן כי משפחות שונות יתנו מענה לתצורות שונות"]
[98,"נספח 7"," 4.6.5 זכרון מטמון","נבקש לפרט את מהות הדרישה ולשם מה נועדה. נבקש אישור להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת חלוקה והקצאה דינמית ואוטונומית ללא צורך בחלוקה קשיחה של זכרון כמוזכר בבקשתכם.","כמוגדר בסעיף, ניתן להציע מנגנון דינאמי או סטטי."]
[1076,"נספח 7","כללי","להבנתנו המענה לנספח 7 יינתן עבור כל סל בנפרד ורק עבור הסעיפים הרלוונטיים לאותו סל. אנא הבהרתכם.","כן, יש לתת מענה רק לסל עליו ההצעה עונה."]
[618,"נספח 7","4.1.1","האם רכיבים שאינם משביתים במערכת נדרשים לצורה כפולה(כאשר ניתן) ","כן, על פי הנדרש בסעיף"]
[90,"נספח 7","4.1.1 ארכיטקטורה","האם רכיבים שאינם משביתים במערכת נדרשים לצורה כפולה (כאשר ניתן). ","כן, על פי הנדרש בסעיף"]
[99,"נספח 7"," 4.7.1 צמצום נפחים","האם ההגדרה של \"כגון היכולות המפורטות\" משמעותה שאינה חובה בכל הטכנולוגיות בו זמנית.","כנראה שהכוונה הינה לסעיף 4.17 - אין חובה לעמוד בכל הטכנולוגיות"]
[1078,"נספח 7","1.1.1","נבקש הבהרתכם- האם נדרשת שרידות לממשק הניהול? האם כחלק מממשק הניהול נדרשת גם גישה לכל שרת פיזי במערכת בנפרד? (כתובת ייעודית לכל שרת בנפרד)","לא נדרשת שרידות לממשק הניהול ולא נדרשת כתובת ייעודית לכל שרת בנפרד."]
[660,"נספח 7",5.2,"בעמוד 164  ובעמוד 166  אבקש להוריד את הדרישה לקישוריות Ethernet  ","לא נמצאה דרישה כאמור בסעיף"]
[474,"נספח 7","2.4.1","קיימת דרישה לדיסקים בממשק SAS, כלומר, מדובר בממשק של 6Gb לפחות.\nנא הבהרתכם.\n","ממשק הדיסקים הנדרש הינו מסוג SAS"]
[880,"נספח 7","4.7.2.4  דיסקים לוגיים","אנו מבקשים לפרט מה הכוונה של רפליקציה בין שתי מערכות שונות.","מערכות שאינן זהות (אותו דגם)"]
[6,"נספח 7","3.2/4.2","נבקש להבהיר האם לצורך מדידת הביצועים נדרש דו\"ח מכלי יצרן האחסון הבודק \nומציג  את תוצאת המדידה ?\nנבקש להבהיר : ההתיחסות לביצועים באיזה ניצולת נפח היא, מינימלי, מקסימלי ? ","נדרשת הצהרת המציע המגובה באישור היצרן כאמור בנספח 2. "]
[470,"נספח 7","4.16.6.2\n4.16.6.3\n4.16.6.4","נבקש לאפשר כאופציה חלופית, תמיכה ב- ServiceGuard for Oracle RAC עבור כל אחת מהגרסאות כנדרש בסעיפי המכרז.","נוסח הסעיף שונה"]
[81,"נספח 7","3.15.1 אנטי וירוס","אנו מבקשים לאפשר שימוש במערכת אנטי וירוס פנימית לסריקת אזור ה- NAS מאחר והתפיסה המובילה היום הינה שימוש באנטי וירוס פנימי אשר חוסך בעלויות ומשפר ביצועים כתוצאה מהקטנת ה- Latency במערכת.\nבנוסף, נבקש לתת ניקוד טכני עודף לחברות המסוגלות להציע פתרון פנימי וחיצוני גם יחד.  ","ניתן להציע פיתרון פנימי"]
[1168,"נספח 7","5.7.2.3","Snap on Snap- אנו מבקשים לקבל הבהרה לגבי מונח זה עם משמעותו המלאה.","נסעיף נמחק"]
[895,"נספח 7","5.7.2.3 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame דיסקים לוגיים","אנו מבקשים להסיר התייחסות Snap on Snap","הדרישה הוסרה"]
[8,"נספח 7","3.3.5","זמן התאוששות ובניה מחדש במצב של כשל דיסק הינו תלוי בכמות ה-Data ופיזורה על ה-Raid  מבקש הבהרה , מה היא הנחת המוצא ?","סמני השחזור הינם לזמן המכסימאלי בכל כמות ופיזור DATA."]
[1164,"נספח 7"," 5.6.5","חלוקה והקצאה לוגית של זכרון המטמון (ה- Cache) - מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe אינה תומכת בחלוקה דינמית של זכרון המטמון. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו.","הדרישה הוסרה"]
[867,"נספח 7","3.22.2  מאפיינים סביבתיים","אנו מבקשים לפרט את הדרישה בסעיף זה מה הכוונה ב: \"בתצורת הרחבת המערכת\" ?","הדרישה הוסרה"]
[311,"נספח 7","3.3.9 \\ 3.3.11","סעיף זה נראה ככפילות של סעיף 3.3.11. במידה וזה כך, נא להוריד את המיותר.","הדרישה הוסרה"]
[9,"נספח 7","3.3.9/3.3.11","כפילות- הסעיף חוזר על עצמו.","הדרישה הוסרה"]
[847,"נספח 7","3.1.2  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN ארכיטקטורה","האם ניתן להציע מערכת רפליקציה מבוססת מוצר משלים הפועל על שרת וירטואלי אשר יוקצה מתשתית הוירטואליזציה של הלקוח הסופי ? וכיצד הקצאת השרתים הוירטואלים באים לידי ביטוי בתמחור הפתרון ?","על המענה לכלול את כל הנדרש לתפעול המערכת המוצעת"]
[868,"נספח 7","4.1.2 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN ארכיטקטורה","האם ניתן להציע מערכת רפליקציה מבוססת מוצר משלים הפועל על שרת וירטואלי אשר יוקצה מתשתית הוירטואליזציה של הלקוח הסופי ? וכיצד הקצאת השרתים הוירטואלים באים לידי ביטוי בתמחור הפתרון ?","על המענה לכלול את כל הנדרש לתפעול המערכת המוצעת"]
[524,"נספח 7",2.9,"נבקש לבטל סעיף זה","ראה נוסח מעודכן"]
[1161,"נספח 7","  5.5.2.1"," דיסקים מסוג FC/SAS 450GB 15K rpm- מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe תומכת בדיסקים מהירים רבים אך לא בדיסק עם נפח של 450GB 15k/10K. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו או להוסיף את המשפט \"או קטן יותר\".","ראה נוסח מעודכן"]
[174,"נספח 7"," 2.4.1 דיסקים","האם הכוונה לממשק 6Gb?","ראה נוסח מעודכן"]
[1080,"נספח 7"," 3.4.6  +  4.4.6","דרישת חיבור FC במהירות 16Gb/s עדיין לא סטנדרט במערכות האחסון האחודות- נבקש להוסיף כדרישה אופציונאלית","ראה נוסח מעודכן"]
[109,"נספח 7"," 4.16.4.1 CLUSTER","מבקשים לאפשר תמיכה חליפית ב- ORACLE CLUSTER AWARE","ראה נוסח מעודכן"]
[110,"נספח 7"," 4.16.5.2 CLUSTER","מבקשים לאפשר תמיכה חליפית ב- SERVICE GUARD EXTESION","ראה נוסח מעודכן"]
[113,"נספח 7"," 4.19.3 אבטחת מידע","נבקש להוסיף תמיכה ב-  OPEN LDAP שהינו התקן החדש שמחליף את NIS","ראה נוסח מעודכן"]
[94,"נספח 7"," 4.4.6 קישוריות ","נבקש להסיר את הדרישה לממשק  16 גיגה  בתמיכה ב- SAN. מהכרותינו את משרדי הממשלה הנוכחיים אין צורך בממשק הגדול מ-8 גיגה.תמיכה במהירות זו מתוכננת בגרסאות הבאות של חברתנו \nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","ראה נוסח מעודכן"]
[95,"נספח 7"," 4.4.7 קישוריות ","נבקש להסיר את הדרישהלממשק  40 גיגה  בממשקי ה- Ethernet. בהכרותינו במשרדי הממשלה הנוכחיים אין צורך בממשק הגדול מ-10 גיגה. תמיכה במהירות זו מתוכננת בגרסאות הבאות של חברתנו \nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","ראה נוסח מעודכן"]
[1158,"נספח 7"," 5.4.5","תמיכה בפרוטוקול iSCSI - מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe תומכת בפרוטוקול FC בלבד לסביבה הפתוחה. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[1159,"נספח 7"," 5.4.6","תמיכה בפרוטוקול FCOE- מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe תומכת בפרוטוקול FC בלבד לסביבה הפתוחה. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[300,"נספח 7","1.1.1","רוב מערכות המיחשוב המותקנות כיום במשרדי הממשלה ובשאר המגזרים כוללות יכולות ניהול בסיסיות המאפשרות את היכולות הבאות: הגדרות VLAN במתגי המערכת, הגדרת כרטיסי רשת וירטואליים, ניהול רוחב פס של כרטיסי רשת וירטואלים, ניטור הפורטים במארז. האם יכולות אלו נדרשות כחלק ממערכת הניהול הנדרשת בסעיף זה?","ראה נוסח מעודכן"]
[521,"נספח 7","1.2.3","נבקש לבטל את הדרישה ל VMware vSphere ESXi 4.1","ראה נוסח מעודכן"]
[301,"נספח 7","1.3.2","נבקש לאפשר חיבור ישיר של KVM ל-BLADE או למארז","ראה נוסח מעודכן"]
[302,"נספח 7","1.3.3","נבקש לאפשר חיבור DVD חיצוני מחברה צד שלישי או לחלופין לבטל דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[303,"נספח 7","1.3.3","נבקש לאפשר חיבור חיצוני של ה-DVD למארז","ראה נוסח מעודכן"]
[450,"נספח 7","1.3.3","נבקש לבטל את דרישתכם לכונן DVD פנימי מובנה במארז הבליידים ולאשר תצורה הכוללת את האפשרות לחיבור כונן DVD חיצוני למארז. \nאי ביטול סעיף זה לא יאפשר לחברת HP להתמודד במכרז.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[475,"נספח 7","1.3.3","נדרשת תמיכה \"בכונן DVD במארז הבלייד\"\nנבקש את הבהרתכם כי מדובר בכונן DVD המתחבר אל מארז הבלייד ולא בכונן המותקן בתוך מארז הבלייד (לא קיים אצל אף אחד מהיצרנים).\n","ראה נוסח מעודכן"]
[175,"נספח 7","1.3.3 כונן DVD","נבקש אישור לכונן DVD חיצוני מרכזי המחובר למארז הבליידים.\nהסבר\nמארז שרתי הלהב שלנו תומך בחיבור לכונן DVD חיצוני בלבד או חיבור מרוחק לכונן DVD וירטואלי לכל שרת להב.","ראה נוסח מעודכן"]
[305,"נספח 7","1.7.1","נבקש לשנות לתמיכה בשני כרטיסי הרחבת רשת מכל סוג שהוא במקום Mezzanine","ראה נוסח מעודכן"]
[523,"נספח 7","2.1.2.3 עמוד 111 ","נבקש לבטל את הדרישה ל VMware vSphere ESXi 4.1","ראה נוסח מעודכן"]
[453,"נספח 7","2.4.1.5","שרתי בלייד בתצורה של 2 או 4 מעבדים בנוי בדחיסות גבוהה, ולכן נעשה שימוש בדיסקים מסוג SFF.\nדיסק SFF הגדול ביותר מסוג NL-SAS הנתמך על-ידי רוב הייצרנים הינו בנפח של 1T.\nאי ביטול סעיף זה לא יאפשר לחברת HP להתמודד במכרז.","ראה נוסח מעודכן"]
[176,"נספח 7","2.4.1.5 דיסקים 2TB","נבקש להסיר את הדרישה לדיסק בנפח 2TB  עבור שרת תצורה ג' (4 מעבדים) בסל 2.  ללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על שרתי חברתנו.\nהסבר\nשרת חברתנו לתצורה ג' (4 מעבדים) לסל 2 תומך בדיסקים מסוג SFF (2.5”) בלבד. \nהדיסק 7.2K RPM הנפח הגדול ביותר הנתמך בשרת חברתנו לתצורה זו הוא 1TB.","ראה נוסח מעודכן"]
[605,"נספח 7","3.10.1.6","פרוטוקול NDMP הוא פרוטוקול Proprietary\n ליצירת BACKUP לקבצי NAS. נבקש להשתמש בפרוטוקולים סטנדרטים של תוכנות הגיבוי ליצירת Backup \n","ראה נוסח מעודכן"]
[76,"נספח 7","3.10.1.6 פרוטוקולים נתמכים","פרוטוקול NDMP הוא פרוטוקול Proprietary  ליצירת BACKUP לקבצי NAS. נבקש להשתמש בפרוטוקולים סטנדרטים של תוכנות הגיבוי ליצירת Backup ","ראה נוסח מעודכן"]
[608,"נספח 7","3.14.1.3","נבקש לשנות לתמיכה ב- AIX עם גרסה 6.1 ומעלה שהוא שמה של גרסת ה AIX.","ראה נוסח מעודכן"]
[79,"נספח 7","3.14.1.3 סוגי שרתים ומערכות הפעלה","נבקש לשנות לתמיכה ב- AIX עם גרסה 6.1 ומעלה שהוא שמה של גרסת ה AIX.","ראה נוסח מעודכן"]
[609,"נספח 7","3.14.1.4","על מנת למנוע מאיתנו אי עמידה בתנאי, נבקש לתקן את הדרישה ל לתמיכה בגרסת RedHat 4.9 ולא 4 כפי שכתוב.","ראה נוסח מעודכן"]
[80,"נספח 7","3.14.1.4 סוגי שרתים ומערכות הפעלה","נבקש לתקן את הדרישה ל לתמיכה בגרסת RedHat 4.9 ולא 4 כפי שכתוב.\nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","ראה נוסח מעודכן"]
[615,"נספח 7","3.17.5.2","נבקש לאפשר תמיכה חליפית ב- SERVICE GUARD EXTENSION","ראה נוסח מעודכן"]
[616,"נספח 7","3.19.3","נבקש שהתמיכה תהיה ב-  OPEN LDAP שהינו התקן החדש שמחליף את NIS","ראה נוסח מעודכן"]
[88,"נספח 7","3.19.3 אבטחת מידע","נבקש שהתמיכה תהיה ב-  OPEN LDAP שהינו התקן החדש שמחליף את NIS","ראה נוסח מעודכן"]
[376,"נספח 7","3.2.3"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[260,"נספח 7","3.2.3","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[647,"נספח 7","3.2.3","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[378,"נספח 7","3.4.4"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[262,"נספח 7","3.4.4","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified, סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[649,"נספח 7","3.4.4","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[852,"נספח 7","3.4.4 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[313,"נספח 7","3.4.6","נבקש להוריד את הדרישה הזו ולהעמידה על ממשקים במהירות של עד 8Gb הקיימים כיום","ראה נוסח מעודכן"]
[563,"נספח 7","3.4.6","תקן  ה- 16 GB עדיין אינו נתמך ואומת אצל רוב היצרנים. לדעתי לא הוגן לשקלל ניקוד על פריט זה , לכן אבקש את האפשרות להוריד מדרישת מהמכרז.  ","ראה נוסח מעודכן"]
[597,"נספח 7","3.4.6","על מנת למנוע מאיתנו אי עמידה בתנאי, נבקש להסיר את הדרישה ל 16Gb/s.\n מניסיוננו בעבודה מול  משרדי הממשלה אין צורך בממשק הגדול מ-8 גיגה.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[528,"נספח 7","3.4.6 ","נבקש לסייג את הדרישה ל 16G למערכות high end","ראה נוסח מעודכן"]
[854,"נספח 7","3.4.6 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר תמיכה ב 16Gb.","ראה נוסח מעודכן"]
[68,"נספח 7","3.4.6 קישוריות בממשקי SAN","נבקש להסיר את הדרישה ל 16Gb/s.\n מניסיוננו בעבודה מול  משרדי הממשלה אין צורך בממשק הגדול מ-8 גיגה. תמיכה במהירות זו מתוכננת בגרסאות הבאות של חברתנו \nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","ראה נוסח מעודכן"]
[253,"נספח 7","3.4.6\n4.4.6","לפי ניסוח השאלה נדרש ממשק  FC 16 MB/Sec -  האם זה נכון?- באם כן ,נבקש להוריד דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[10,"נספח 7","3.4.6/4.4.6.","אנו מבקשים להסיר דרישה לתמיכה ב-.16Gb/s","ראה נוסח מעודכן"]
[314,"נספח 7","3.4.7","ממשקי 40Gb אינם קיימים נכון להיום במערכי האחסון. נבקש להוריד את הדרישה הזו ולהעמידה על ממשקים במהירות של עד 10Gb הקיימים כיום","ראה נוסח מעודכן"]
[529,"נספח 7","3.4.7","נבקש לבטל את הדרישה לקישוריות 40G","ראה נוסח מעודכן"]
[564,"נספח 7","3.4.7","תקן ה- 40 GB אינו נתמך ואומת אצל רוב היצרנים. לדעתי לא הוגן לשקלל ניקוד על פריט זה , לכן אבקש את האפשרות להוריד מדרישת מהמכרז.  ","ראה נוסח מעודכן"]
[598,"נספח 7","3.4.7","על מנת למנוע מאיתנו אי עמידה בתנאי, נבקש להסיר את הדרישה ל 40Gb/s.\nמניסיוננו בעבודה מול משרדי הממשלה אין צורך בממשק הגדול מ-10 גיגה\n","ראה נוסח מעודכן"]
[1081,"נספח 7","3.4.7 + 4.4.7","דרישת חיבור Ethernet במהירות 40Gb/s עדיין לא סטנדרט במערכות האחסון האחודות- נבקש להוסיף דרישה זו כאופציונאליות","ראה נוסח מעודכן"]
[855,"נספח 7","3.4.7 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר את התייחסות ל 40Gbps.","ראה נוסח מעודכן"]
[856,"נספח 7","3.4.7 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר את התייחסות ל 100Mb/s.","ראה נוסח מעודכן"]
[69,"נספח 7","3.4.7 קישוריות בממשקי Ethernet","נבקש להסיר את הדרישה ל 40Gb/s.\nמניסיוננו בעבודה מול משרדי הממשלה אין צורך בממשק הגדול מ-10 גיגה. תמיכה במהירות זו מתוכננת בגרסאות הבאות של חברתנו \nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","ראה נוסח מעודכן"]
[254,"נספח 7","3.4.7\n4.4.7","לפי ניסוח השאלה נדרש ממשק  Ethernet 40 MB/Sec -  האם זה נכון?- באם כן ,נבקש להוריד דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[11,"נספח 7","3.4.7/4.4.7","אנו מבקשים להסיר דרישה לתמיכה ב-.40Gb/s","ראה נוסח מעודכן"]
[316,"נספח 7","3.5.2.3","על מנת לאפשר גמישות מרבית בבניית תצורות התואמות את הדרישות בקטגוריות השונות, נבקש  לשנות את הדרישה בסעיף זה כך שתכלול דיסקים SSD 100GB או גדול יותר","ראה נוסח מעודכן"]
[566,"נספח 7","3.5.2.3","אבקש את האפשרות להוסיף את האופצייה לדיסק קטן יותר , בנפח של 100GB","ראה נוסח מעודכן"]
[1085,"נספח 7","3.5.2.3 + 4.5.2.3","יש להוסיף כי הממשק לדיסק יהיה SAS","ראה נוסח מעודכן"]
[1086,"נספח 7","3.5.2.3 + 4.5.2.3","האם ניתן לשלב גם דיסקים של 100GB SSD ?","ראה נוסח מעודכן"]
[318,"נספח 7","3.5.5","לאיזו דרישה מתייחס האמור בסעיף זה: \"כמפורט בדרישה\"","ראה נוסח מעודכן"]
[381,"נספח 7","3.6.10"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[265,"נספח 7","3.6.10","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[652,"נספח 7","3.6.10","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","ראה נוסח מעודכן"]
[860,"נספח 7","3.6.10  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דיסקים לוגיים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[534,"נספח 7","3.6.12","נבקש להוסיף את המילים \"לשאר הדיסקים הלוגים במערכת\"","ראה נוסח מעודכן"]
[379,"נספח 7","3.6.3.4"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[263,"נספח 7","3.6.3.4","נא להוריד דרישה זו  ל- LUN's 512 עבור  מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified  שב סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[650,"נספח 7","3.6.3.4","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[319,"נספח 7","3.6.5","ניתן לומר כי המערכות בתצורות Low-end ו Midrange לא יעשו ככל הנראה שימוש בכמות גדולה כ\"כ של דיסקים לוגיים. עמידה על דרישה כזו תביא לכך שיידרשו מערכות יקרות עבור סביבות קטנות יחסית. נבקש לשנות את הדרישה – לפחות עבור התצורות ה Low-end ו Midrange – לתמיכה ב 2048 דיסקים לוגיים","ראה נוסח מעודכן"]
[380,"נספח 7","3.6.5","נא להוריד דרישה זו ל512  עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[264,"נספח 7","3.6.5","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 ","ראה נוסח מעודכן"]
[568,"נספח 7","3.6.5","על מנת לאפשר גמישות של דגמי מערכות אחסון  בינוניות עד הגדולות יותר  , אבקש לשנות את הטווח מ 1000 ומעלה דיסקים לוגים  ","ראה נוסח מעודכן"]
[651,"נספח 7","3.6.5","נא להוריד ל 512   LUNS     עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[1088,"נספח 7","3.6.5","נבקש לשנות את כמות הדיסקים הלוגים לתמיכה על מערכת האחסון ל-2000 במקום 4000","ראה נוסח מעודכן"]
[859,"נספח 7","3.6.5  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דיסקים לוגיים","אין זה סביר שבתצורה מסוג זה יגדירו 4000 דיסקים לוגים. אנו מבקשים לשנות את הבקשה ל 2000 דיסקים לוגיים.","ראה נוסח מעודכן"]
[256,"נספח 7","3.6.5\n4.7.5","האם ניתן להוריד את המספר ל- 2048 ועם החרגה ל- 512 עבור תצורת ה- Low End  בסל 3 (Unfined )?","ראה נוסח מעודכן"]
[382,"נספח 7","3.7.2.2"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[266,"נספח 7","3.7.2.2","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[653,"נספח 7","3.7.2.2.","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","ראה נוסח מעודכן"]
[383,"נספח 7","3.7.2.3"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[267,"נספח 7","3.7.2.3","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 ","ראה נוסח מעודכן"]
[654,"נספח 7","3.7.2.3","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","ראה נוסח מעודכן"]
[384,"נספח 7","3.7.2.5"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[535,"נספח 7","3.7.2.5","נבקש לבטל סעיף זה","ראה נוסח מעודכן"]
[268,"נספח 7","3.7.2.5","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[655,"נספח 7","3.7.2.5","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","ראה נוסח מעודכן"]
[863,"נספח 7","3.9.3 מערכות קבצים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[386,"נספח 7","3.9.7"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[270,"נספח 7","3.9.7","נא להוריד דרישה לרפליקציה סינכרונית עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unifides , סל 3 .","ראה נוסח מעודכן"]
[657,"נספח 7","3.9.7","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","ראה נוסח מעודכן"]
[467,"נספח 7","4.14.1.3","נבקש לשנות את בקשתכם לתמיכה ב- AIX  בגרסה 5.2 ומעלה. ל- AIX בגרסת 6.1 ומעלה.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[631,"נספח 7","4.14.1.3","נבקש לשנות לתמיכה ב- AIX עם גרסה 6.1 ומעלה.שמה של גרסת AIX הינו 6.1 ולכן נבקש לשנות בהתאם","ראה נוסח מעודכן"]
[103,"נספח 7","4.14.1.3 סוגי שרתים ומערכות הפעלה","נבקש לשנות לתמיכה ב- AIX עם גרסה 6.1 ומעלה. שמה של גרסת ה AIX הינו 6.1 ולכן נבקש לשנות בהתאם.","ראה נוסח מעודכן"]
[468,"נספח 7","4.14.1.4","בכדי שהיצרן אותו אנו מציעים לא ייפסל, נבקש לשנות לתמיכה בגרסת RedHat 4.9 ומעלה, במקום גירסה 4 כפי שכתוב.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[632,"נספח 7","4.14.1.4","נבקש לשנות לתמיכה בגרסת RedHat 4.9 ולא 4 כפי שכתוב על מנת שלא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז","ראה נוסח מעודכן"]
[104,"נספח 7","4.14.1.4 סוגי שרתים ומערכות הפעלה","נבקש לשנות לתמיכה בגרסת RedHat 4.9 ולא 4 כפי שכתוב.  ללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","ראה נוסח מעודכן"]
[473,"נספח 7","4.19.3","נא לאשר שימוש בתקן החדש מסוג Open LDAP במקום או בנוסף ל- NIS המבוקש.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[641,"נספח 7","4.19.3","נבקש תמיכה ב-  OPEN LDAP שהינו התקן החדש שמחליף את NIS","ראה נוסח מעודכן"]
[869,"נספח 7","4.3.1.1 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר את הדרישה ל RAID0, תצורת RAID0 אינה מאפשרת הגנה מפני אובדן מידע וסותרת את סעיף 3.1.1.","ראה נוסח מעודכן"]
[873,"נספח 7","4.4.4  סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[326,"נספח 7","4.4.6","נבקש להוריד את הדרישה הזו ולהעמידה על ממשקים במהירות של עד 8Gb הקיימים כיום","ראה נוסח מעודכן"]
[459,"נספח 7","4.4.6","ממשק SAN של 16Gb/s אינו נפוץ, ולפי מיטב ידיעתנו, ממשק זה קיים רק אצל יצרן יחיד ובדגם אחד בלבד. נבקש להסיר דרישה זו על מנת שלא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[622,"נספח 7","4.4.6","נא לאשר שמהירות של 16 גיגה  בממשקי ה- SAN אינה תנאי שפוסל מלהשתתף במכרז וזאת על מנת לא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז.בהכרותינו במשרדי הממשלה הנוכחיים אין צורך בממשק הגדול מ-8 גיגה","ראה נוסח מעודכן"]
[542,"נספח 7","4.4.6 ","נבקש לסייג את הדרישה ל 16G למערכות high end","ראה נוסח מעודכן"]
[875,"נספח 7","4.4.6  סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר תמיכה ב 16Gb.","ראה נוסח מעודכן"]
[327,"נספח 7","4.4.7","ממשקי 40Gb אינם קיימים נכון להיום במערכי האחסון. נבקש להוריד את הדרישה הזו ולהעמידה על ממשקים במהירות של עד 10Gb הקיימים כיום","ראה נוסח מעודכן"]
[460,"נספח 7","4.4.7","ממשק Ethernet של 40Gb/s אינו נפוץ, ולפי מיטב ידיעתנו, לא קיים אצל אף יצרן.\nנבקש להסיר דרישה זו.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[623,"נספח 7","4.4.7","נא לאשר שמהירות של 40 גיגה  בממשקי ה- Ethernet אינה תנאי שפוסל מלהשתתף במכרז וזאת על מנת לא לפסול את חברתינו מלגשת למכרז.בהכרותינו במשרדי הממשלה הנוכחיים אין צורך בממשק הגדול מ-10 גיגה","ראה נוסח מעודכן"]
[543,"נספח 7","4.4.7 ","נבקש לבטל את הדרישה לקישוריות 40G","ראה נוסח מעודכן"]
[877,"נספח 7","4.4.7  סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר את התייחסות ל 100Mb/s.","ראה נוסח מעודכן"]
[876,"נספח 7","4.4.7 סל 4 מערכות אחסון מסובבות SAN לסביבות ה OPEN קישוריות","אנו מבקשים להסיר את התייחסות ל 40Gbps.","ראה נוסח מעודכן"]
[329,"נספח 7","4.5.2.3","על מנת לאפשר גמישות מרבית בבניית תצורות התואמות את הדרישות בקטגוריות השונות, נבקש לשנות את הדרישה בסעיף זה כך שתכלול דיסקים SSD 100GB או גדול יותר","ראה נוסח מעודכן"]
[331,"נספח 7","4.5.5","לאיזו דרישה מתייחס האמור בסעיף זה: \"כמפורט בדרישה\"","ראה נוסח מעודכן"]
[548,"נספח 7","4.7.12 ","נבקש להוסיף את המילים \"לשאר הדיסקים הלוגים במערכת\"","ראה נוסח מעודכן"]
[333,"נספח 7","4.7.5","נבקש לשנות את הדרישה לתמיכה בעד 2048 דיסקים לוגיים","ראה נוסח מעודכן"]
[272,"נספח 7","4.7.5","נא להוריד דרישה זו  ל- 1024 LUN's עבור תצורת Low End  בסל 4  (SAN).","ראה נוסח מעודכן"]
[24,"נספח 7","4.7.5","אנו מבקשים להוריד את כמות הדיסקים הלוגיים ל- 4096.","ראה נוסח מעודכן"]
[659,"נספח 7","4.7.5","אבקש להוריד דרישה זו ל 1024 LUNS     רק לתצורה הראשונה הנמוכה ","ראה נוסח מעודכן"]
[1093,"נספח 7","4.7.5","נבקש לשנות את הדרישה בתמיכה ב-32,000 דיסקים לוגיים ל-2,000 דיסקים לוגיים","ראה נוסח מעודכן"]
[882,"נספח 7","4.9.1 מאפיינים סביבתיים","אנו מבקשים לפרט את הדרישה בסעיף זה מה הכוונה ב: \"בתצורת הרחבת המערכת\" ?","ראה נוסח מעודכן"]
[1154,"נספח 7","5.15, 5.17, 5.18","מערכת האחסון המוצעת בסל 5 אינה מערכת אחסון אשר מתכוננת למערכת המחשב המרכזי (mainframe) של ארגונים מהגדולים בעולם.  המערכת מתוכננת ומפותחת על מנת לעמוד בביצועים ובדרישות השמינות של הארגונים והתקנים המחמירים ביותר יחד עם פונקציונאליות יחודיות למחשבי mainframe. האם ניתן להוריד את הדרישות הרבות התואמות לסביבה הפתוחה בלבד בסל 5 המיועד מעיקרו למחשב  mainframe לדרישות התואמות לסביבה זו?","ראה נוסח מעודכן"]
[898,"נספח 7","5.18.1.1  סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame צמצום נפחים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[1163,"נספח 7","5.20.4","יכולת חלוקה פנימית של מערך האחסון- מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe אינה תומכת בחלוקה פנימית של מערך האחסון (Partitioning). אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[888,"נספח 7","5.3.1.1 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר את הדרישה ל RAID0, תצורת RAID0 אינה מאפשרת הגנה מפני אובדן מידע וסותרת את סעיף 5.1.1.","ראה נוסח מעודכן"]
[889,"נספח 7","5.3.3 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר סעיף זה, ניהול המודרני של מערכי האחסון הינו על בסיס POOL ולא על בסיס קבוצת RAID לכן הדרישה הנ\"ל אינה רלוונטית למערכות מודרניות.","ראה נוסח מעודכן"]
[399,"נספח 7","5.3.7","חברת נטאפ ידועה בזכות הפטנטים הייחודיים לה בתחום הגנה על המידע המאפשרים SNAP רבים ללא פגיעה בביצועים. – אנו מבקשים  להסיר סעיף זה ","ראה נוסח מעודכן"]
[890,"נספח 7","5.4.5 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[891,"נספח 7","5.4.7 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame קישוריות","אנו מבקשים להסיר תמיכה עבור iSCSI","ראה נוסח מעודכן"]
[892,"נספח 7","5.4.8 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame קישוריות","אנו מבקשים להסיר דרישה לתמיכה ב 16Gb/s.","ראה נוסח מעודכן"]
[1096,"נספח 7","5.4.9","נבקש למחוק את הדרישה לתמיכה ב-16Gb/s וב-GbE40","ראה נוסח מעודכן"]
[893,"נספח 7","5.4.9 סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame קישוריות","אנו מבקשים להסיר סעיף זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[894,"נספח 7","5.5.2.1  סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrameדיסקים פיזיים","אנו מבקשים לשנות את הדרישה לדיסקים בנפח של 450GB לדיסקים בנפח של 300GB או 600GB.","ראה נוסח מעודכן"]
[896,"נספח 7","5.9.1  סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame מאפיינים סביבתיים","אנו מבקשים לפרט את הדרישה בסעיף זה (בתצורת תפוסה מלאה) ?","ראה נוסח מעודכן"]
[39,"נספח 7","נספח 7 - סעיף 1.3.3 ","ל-IBM  אין כונןDVD  מרכזי מובנה במארז. מבקשים לשנות לתמיכה בחיבור כונן DVD USB לשרתי הבלייד (ולא למארז)","ראה נוסח מעודכן"]
[43,"נספח 7","נספח 7 - סעיף 1.8.2","ל-IBM אין רכיב Passthru של 1Gb. מבקשים להסיר את הדרישה לתמיכה בתצורת 1G Passthru.","ראה נוסח מעודכן"]
[38,"נספח 7","נספח 7  - סעיף 1.3.2","ל-IBM  אין חיבור KVM פיזי במארז. מבקשים לשנות לתמיכה בחיבור KVM פיזי לשרתי הבלייד (ולא למארז)","ראה נוסח מעודכן"]
[1098,"נספח 7",5.17,"נבקש הבהרה ניראה כי מדובר בטעות סופר הדרישה אינה רלוונטית למערכות MF ","ראה נוסח מעודכן"]
[1167,"נספח 7",5.18,"צמצום נפחים - מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe תומכת ב- Thin Provision לסביבה הפתוחה אך אינה תומכת ביתר התכונות הנדרשות בסעיף זה. אנו מבקשים להסיר דרישות מנדטוריות אלו.","ראה נוסח מעודכן"]
[1099,"נספח 7",5.18,"נבקש למחוק את הדרישה לתמיכה ב-Dedup. כמו כן, נבקשכם לאפשר שימוש בדסקי 450","ראה נוסח מעודכן"]
[866,"נספח 7","3.22.1 מאפיינים סביבתיים","מה המשמעות בתפוסה מלאה.","ראה נוסח מעודכן"]
[848,"נספח 7","3.3.1.1  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר את הדרישה ל RAID0, תצורת RAID0 אינה מאפשרת הגנה מפני אובדן מידע וסותרת את סעיף 3.1.1.","ראה נוסח מעודכן"]
[387,"נספח 7","3.16.3"," נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END ","ראה נוסח מעודכן"]
[271,"נספח 7","3.16.3","נא להוריד דרישה זו  עבור מערכות - תצורה א', \"Low End\" , תצורת Unified , סל 3 ","ראה נוסח מעודכן"]
[658,"נספח 7","3.16.3","נא להוריד דרישה זו עבור מערכות ה LOW END","ראה נוסח מעודכן"]
[395,"נספח 7","3.17.1.5","נדרש תמיכה ב  Veritas server 5.1 מעל מערכת הפעלה מיקרוסופט, לאור מיעוט עד כדי אפס יישומים כאילו, נבקש להוריד דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[396,"נספח 7","3.17.2.3","נדרש תמיכה ב  Veritas server 5.1 מעל מערכת הפעלה AIX, לאור מיעוט עד כדי אפס יישומים כאילו, נבקש להוריד דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[310,"נספח 7","3.2.2","\"אספקת קצב תעבורת נתונים כנדרש על בסיס גודל בלוק של 128KB\" הנתון בסעיף זה ובפירוט סותר את הדרישה בנספח 8 סעיף 3.1.7 , שם מצוין גודל בלוק של 32 KB בממוצע.","ראה עדכון לנספח 8, סעיף 3.1.7"]
[374,"נספח 7-8","כללי","האם יש קשר מחייב בין הדרישות בנספח 7 לפתרונות המוצעים בנספח 8.","אין שינוי בדרישה"]
[850,"נספח 7 ","3.3.3  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורת RAID","אנו מבקשים להסיר סעיף זה, ניהול המודרני של מערכי האחסון הינו על בסיס POOL ולא על בסיס קבוצת RAID לכן הדרישה הנ\"ל אינה רלוונטית למערכות מודרניות.","אין שינוי בדרישה, לתשומת לב, זו בקשת פירוט"]
[393,"נספח 7 ","3.3.1","תצורת RAID – על המערכת לתמוך בתצורות RAID\nליצרן ישנן תצורות RAID ייחודיות שפותחו במיוחד כדי לספק מענה פונקצואנאלי תואם  לתצורות הנדרשות ואף מיטבי יותר.\nתצורות אלו מותקנות במאות לקוחות גדולים במשק הישראלי כולל משרד הביטחון, ממשלה , ומגזר עסקי.\nנבקש לאשר הגשת תצורות אילו כשוות ערך לתצורות המבוקשות, פירוט על התצורות ינתן בגוף המענה.","באם המנגנון נותן מענה לדרישה ניתן להגישו תוך מתן הסבר על תאימותו לנדרש"]
[394,"נספח 7 ","3.3.1.1","תמיכה ב- RAID  0 כ- RAID בודד\nכידוע RAID זה אינו מספק מענה להגנה על המידע ולכן אנו מבקשים להגיש תמיכה ב RAID  זה יחד עם RAID  המספק מענה להגנה על המידע .","דרישה זו הוסרה"]
[748,"נספח 7 "," תת סעיף 3.6.5","מבקש הבהרה שבמושג מערכת אחסון בודדת הכוונה היא לכל cluster של בקרים פיזיים המתנהג ומנוהל כיחידה אחת","השאלה אינה ברורה, ראה נוסח מעודכן"]
[887,"נספח 7 ","5.1.3  סל 5 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame ארכיטקטורה","האם ניתן להציע מערכת רפליקציה מבוססת מוצר משלים הפועל על שרת וירטואלי אשר יוקצה מתשתית הוירטואליזציה של הלקוח הסופי ? וכיצד הקצאת השרתים הוירטואלים באים לידי ביטוי בתמחור הפתרון ?","על המענה לכלול את כל הנדרש לתפעול המערכת המוצעת"]
[857,"נספח 7 ","3.5.2.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דיסקים פיזיים","אנו מבקשים לשנות את הדרישה לדיסקים בנפח של 450GB לדיסקים בנפח של 300GB או 600GB.","ראה נוסח מעודכן, זוהיא דרישת מינימום וניתן לתת מענה לסוגי דיסקים נוספים"]
[186,"נספח 7\n\nנספח 8","2.4.1.5\n\n2.2.3\n2.3.13\n2.4.24                            דיסקים 300GB","כדי ליצור מכנה משותף העונה לכל היצרנים נבקש עבור שרתי סל 2 תצורות א' ו- ב' לשנות את הדרישה בנספח 8 סל 2 מדיסקים 300GB לדיסקים 450GB.\nהסבר\nבקשה זו אינה גורעת מאיכות המוצרים המוצעים או פוגעת ביצרנים אחרים. בדרישות נספח 7 סעיף 2.4.1.7 יש דרישה לדיסק בנפח 2TB, דרישה זו מחייבת עבורנו שימוש בדיסקים מדגם LFF (3.5”) בלבד.\nבנספח 8 יש דרישה לדיסק 300GB מסוג SAS. היות והדיסק המינימאלי מסוג SAS LFF עבורנו הוא בנפח 450GB והיות וכל היצרנים מספקים נפח דיסק זה נבקש לשנות את הדרישה בנספח 8 עבור סל 2 תצורות א', ב' לדיסק בנפח 450GB.","ראה נוסח מעודכן בנספח 7"]
[1075,"נספח 7+8","כללי","נא הבהירו כי קיים קשר מחייב בין הדרישות בנספח 7 לפתרונות המוצעים בנספח 8","הדרישות בנספח 7 הינן דרישות המינימום מהציוד המוצע, הדרישות בסל 8 מפרטות את התצורה הנדרש"]
[912,"נספח 8","3.2.4.4 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[913,"נספח 8","3.2.4.5 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[922,"נספח 8","3.3.4.5  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[923,"נספח 8","3.3.4.6  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[924,"נספח 8","3.3.5.2, 3.3.5.3  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים להעמיד דרישה זו ל 8 חיבורים של Ethernet 1Gbps או 4 חיוברים של Ethernet 10Gbps","אין שינוי בדרישה"]
[929,"נספח 8","3.4.4.2  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[930,"נספח 8","3.4.4.5  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[931,"נספח 8","3.4.4.6  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[932,"נספח 8","3.4.5.2, 3.4.5.3  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להעמיד דרישה זו ל 8 חיבורים של Ethernet 1Gbps או 4 חיוברים של Ethernet 10Gbps","אין שינוי בדרישה"]
[939,"נספח 8","3.5.4.5 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[940,"נספח 8","3.5.4.6 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[941,"נספח 8","3.5.5.2, 3.5.5.3 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים להעמיד דרישה זו ל 8 חיבורים של Ethernet 1Gbps או 4 חיוברים של Ethernet 10Gbps","אין שינוי בדרישה"]
[490,"נספח 8","4.1.11","לא קיים Best Practice אחיד לכל היצרנים.\nהיחס של 1 ל- 15 הנדרש עבור הדיסקים הינו בניגוד ל- Best Practice של היצרן אותו אנו מציעים.\nנבקש לבטל דרישה זו ולייחס דרישה זו ל- Best Practice של היצרן.\n","אין שינוי בדרישה"]
[573,"נספח 8","4.1.11"," מערכות אחסון אשר יכולות להעניק זמינות של 99.999% ביחס גדול יותר של הקצאת דיסקים. אבקש לשנות את ההקצאה ל 1 ל 30. ","אין שינוי בדרישה"]
[646,"נספח 8","4.1.11","לא קיים BEST PRACTICE אחיד לכל היצרנים.\nהדרישה ליחס של 1:15 הינו בניגוד ל- BEST PRACTICE של היצרן אותו אנו מציעים נבקש לבטל דרישה זו – BEST PRACTICE של היצרן\n","אין שינוי בדרישה"]
[117,"נספח 8","4.1.11 Best Practice","דרישה זו מתבססת על BEST PARCTICE  של אחד היצרנים, אולם לא קיים BEST PRACTICE אחיד לכל היצרנים.\nנבקש לאשר שבמידה והדרישה בסעיף זה עומדת בסתירה  ל- Best Practice  של היצרן – ייקבע ה- Best Practice  של היצרן.","אין שינוי בדרישה"]
[366,"נספח 8","4.1.11- סל 4 ","מאחר והתצורות ייבנו כנדרש על פי ה Best practice של היצרן, מדוע לא ניתן להסתמך על כך גם בנוגע לכמות ויחס הדיסקים Hot-spare במערכת","אין שינוי בדרישה"]
[945,"נספח 8","4.1.11 דרישות כלליות","לכל יצרן יש את ה Best Practice שלו. מבקש לשנות דרישה זו ולבקש שהגדרות הדיסקים יהיו לפי המלצת היצרן ולא יחס של 1 ל 15.","אין שינוי בדרישה"]
[643,"נספח 8","4.1.3","במערכת האחסון של חברתינו אין צורך להקצות מראש שטח RESERVED עבור SNAPSHOT. לפיכך נבקש לשנות מ\"שטח מוקצה\" לשטח זמין עבור SNAPSHOT.","אין שינוי בדרישה"]
[114,"נספח 8","4.1.4 דרישות כלליות","במערכת האחסון של חברתנו אין צורך להקצות מראש שטח RESERVED עבור SNAPSHOT. לפיכך נבקש לשנות מ\"שטח המוקצה\" ל\"שטח הזמין\" ל SNAPSHOT.","אין שינוי בדרישה"]
[488,"נספח 8","4.1.6","נבקש לשנות את דרישתכם מ- 16K ל- 8K כמקובל בתעשייה.\n","אין שינוי בדרישה"]
[644,"נספח 8","4.1.6","נבקש לשנות לגודל בלוק 8K ולא 16 כפי שכתוב","אין שינוי בדרישה"]
[115,"נספח 8","4.1.6 דרישות כלליות","נבקש לשנות לגודל בלוק ממוצע של 8KB במקום  KB16 כפי שכתוב","אין שינוי בדרישה"]
[953,"נספח 8","4.2.4.4 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[954,"נספח 8","4.2.4.5 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[962,"נספח 8","4.3.4.4 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[963,"נספח 8","4.3.4.5 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[964,"נספח 8","4.3.5.2 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","אין שינוי בדרישה"]
[500,"נספח 8","4.4\nתת-סעיף 5.2 לטבלה","לאור הגדרת תצורה זו כ \"מוטה ביצועים\", נבקשכם לבטל דרישתכם לממשק 1Gbps אשר אינו מאפשר מתן ביצועים, ולהשאיר את סעיף 5.3 בו נדרשים ממשקים של 10Gbps בלבד.\nבהינתן שלא ניתן לשנות דרישתכם זו, נבקש לשנות דרישתכם זו לממשק של 1Gbps לפחות.\nללא שינוי דרישתכם זו, היצרן אותו אנו מציעים עלול להיפסל מלגשת למכרז.\n","אין שינוי בדרישה"]
[971,"נספח 8","4.4.4.5 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[972,"נספח 8","4.4.4.6 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[128,"נספח 8","4.5 תת סעיף 5.2 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","אין שינוי בדרישה"]
[129,"נספח 8","4.5 תת סעיף 5.3 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","אין שינוי בדרישה"]
[980,"נספח 8","4.5.4.2 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[981,"נספח 8","4.5.4.5 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[982,"נספח 8","4.5.4.6 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[132,"נספח 8","4.6 תת סעיף 5.2 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","אין שינוי בדרישה"]
[133,"נספח 8","4.6 תת סעיף 5.3 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","אין שינוי בדרישה"]
[506,"נספח 8","4.6\nתת-סעיף 2.3 לטבלה","נבקש כי בתצורה לייחוס תבוטל הדרישה ל- 30% דיסקים מסוג SAS 15K RPM ודרישה זו תועבר לסעיף 2.2 בו נדרשים דיסקי SAS 10K","אין שינוי בדרישה"]
[509,"נספח 8","4.6\nתת-סעיף 5.2 לטבלה","נבקשכם לאפשר לחברתנו להגיש ממשק 10Gb בכמות של 2/4, במקום 8/16 של 1Gbps.\nללא שינוי זה, היצרן אותו אנו מייצגים, ייפסל.","אין שינוי בדרישה"]
[992,"נספח 8","4.6.4.5 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[993,"נספח 8","4.6.4.6 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","אין שינוי בדרישה"]
[1019,"נספח 8","5.99","אנו מבקשים להוסיף תמיכה בהעברת קבצים גדולים (40GB) תוך פרקי זמן קצרים פחות משעה.","אין שינוי בדרישה"]
[1020,"נספח 8","5.99","אנו מבקשים להוסיף תמיכה בהעברת קבצים תוך שמירה על אבטחת מידע, החומר המועבר יהיה חשוף רק למערכת ה MF ולשרת.","אין שינוי בדרישה"]
[1165,"נספח 8"," 5.2  5.3"," סינכרון One to many replication- מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe אינה תומכת בסנכרון מסוג זה. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו או לאפשר הצגת חלופות.","אין שינוי בדרישה"]
[1166,"נספח 8"," 5.3.1"," Raid, 0 ,1, 50-  מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe אינה תומכת בתצורות RAID 0, 1, 50 . (אנו מממשים את יתרונות הפונקציונאליות הזו ע\"י הגדרות במערך הלוגי הפנימי).  אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו.","אין שינוי בדרישה"]
[562,"נספח 8","3.1.11"," מערכות אחסון אשר יכולות להעניק זמינות של 99.999% ביחס גדול יותר של הקצאת דיסקים. אבקש לשנות את ההקצאה ל 1 ל 30. ","אין שינוי בדרישה"]
[1106,"נספח 8","3.1.11","נבקש לשנות את הדרישה ל-Best practice של היצרן ל-Hot Spare או ביחס של 1 ל-30 כפי שמקובל אצל רוב היצרנים","אין שינוי בדרישה"]
[905,"נספח 8","3.1.11 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דרישות כלליות","ה Best Practice של היצרן מגדיר את כמות דיסקי הספייר בהתאם למודל המכונה וכמויות הדיסקים המותקנות בפועל. אנו מבקשים להעמיד את הדרישה לפי הגדרות היצרן.","אין שינוי בדרישה"]
[908,"נספח 8","3.2.2 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[918,"נספח 8","3.3.2 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[927,"נספח 8","3.4.2  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[936,"נספח 8","3.5.2 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[949,"נספח 8","4.2.2 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[958,"נספח 8","4.3.2 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[967,"נספח 8","4.4.2 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[977,"נספח 8","4.5.2 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[988,"נספח 8","4.6.2 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים להוריד את הדרישה לכמויות הדיסקים המוגדרות מראש ולאפשר לספק את מערכות האחסון לפי דרישות ה IPOS וה Throghput הנדרשים.","אין שינוי בדרישה"]
[1018,"נספח 8","5.99 תצורה ב' High-End","מנסיונינו לקוחת ממשלה ועסקיים העובדים בסביבה מעורבת של MF ו OPEN  משתמשים ביכולת של העברת נתונים בין הסביבות בשני הכיוונים לכן נבקש להוסיף דרישה ליכולת עברת נתונים בין סביבות ה MF ו OPEN","אין שינוי בדרישה"]
[557,"נספח 8","עמוד 153, 3.1.4 ","נבקש להגדיר את השטח המוקצה ל snap shot בהתאם לbest practice של היצרן ולא כ 30%","אין שינוי בדרישה"]
[558,"נספח 8","עמוד 154, 3.2, תת סעיף 2.1","נבקש לציין SSD כשכבת Cache","אין שינוי בדרישה"]
[759,"נספח 8","תת סעיף 3.5","על מנת ליצור המשכיות בתצורות למשרדי הממשלה אנו מבקשים לשנות את דרישת הביצועים המינימאלית בתצורת מערכת High End מוטה נפח ל 80K IOPS לאור דרישת המקסימום ביצועים בתצורת Mid Range מוטה ביצועים (תצורה אחת נמוכה יותר)","אין שינוי בדרישה"]
[487,"נספח 8","4.1.4","במערכת החדשנית המוצעת על-ידנו, קיימות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות 30% יותר נפח זמין (מחויבות יצרן), מאשר יצרנים אחרים הנותנים את אותו הנפח. רוב היצרנים נאלצים להשאיר עתודות נפח לטובת \"שרידות, SYSTEM, אחסון זמני ושטח המוקצה ל- Snapshots\".\nנבקש לבטל דרישתכם זו ובתנאי שיוצגו היכולות המוכחות כאמור.\n","אין שינוי בדרישה, ראה הגדרת \"נפח נטו\" בסעיף 0.2"]
[483,"נספח 8"," 1.3\nתת-סעיף 2","הדרישה ל- 28 שרתי בלייד נותנת יתרון משמעותי ליצרן יחיד מסוים, IBM.\nאצל כל שאר היצרנים, מארז שרתי הבלייד הינו בכפולות של 8 שרתים.\nאי שינוי הכמות כך שיתאים לכל היצרנים יגרום לאי-שיוויון ולמתן יתרון משמעותי ליצרן IBM, היתרון מועצם יותר מכיוון שתצורה זו מוכפלת בהליך התיחור פי 8.\nנבקשכם לשנות את בקשתכם למכפלה אשר תתאים לרוב היצרנים, לדוגמא: 32 שרתים אשר אף נותן מענה איכותי גם לנושאים כמו בזבוז מקום, צריכת חשמל, מיזוג ועוד.\n","אין שינוי בדרישה"]
[750,"נספח 8"," תת סעיף 1.1.2 בתצורות Blade","לאור סעיף 1.1.2, נדרש רוחב פס של 4Gbps, שאכן מקובל היום כסטנדרט. מבקשים לשנות את 2.6 כך שרוחב הקו הכולל יהיה 8Gbps, המבטיחים אכן 4Gbps תמיד, גם במצב נפילה. אחרת, קישור ה-8Gbps ממילא לא יוכל לתת שום תועלת לשרת כשהמהירות אותה יקבל סה\"כ מהמתג, כמתחייב מ-1.1.2, היא 4Gbps בלבד","אין שינוי בדרישה"]
[391,"נספח 8","1.1.1","מניסיוננו בתצורה הנדרשת  מקובל להתחבר ל-DC ביחס של אחד לארבע , נבקש להוריד את הדרישה ל-GbPS224","אין שינוי בדרישה"]
[392,"נספח 8","1.1.3","מניסיוננו בתצורה הנדרשת  מקובל להתחבר ל-DC ביחס של אחד לארבע , נבקש להוריד את הדרישה ל-GbPS280","אין שינוי בדרישה"]
[478,"נספח 8","1.2\nתת-סעיף  1.1, \n1.1.3 לטבלה","דרישת המכרז היא כי \"לא יתקבל פתרון חלקי\".\nבכדי למנוע \"הצעה תכסיסנית\" אנו מבקשים את הבהרתכם למינוח \"Data Center\", וזאת בכדי ליצור מכנה משותף לכלל הייצרנים :\n- לא יתקבל פתרון חלקי אשר אינו כולל את \"מערכת הניהול\" המתחייבת לשם ביצוע הגדרות חומרה וניטור המערכת/תצורה כחלק מהפתרון וכמבוקש במכרז.\n-  \"Data Center\" - הכוונה היא לתשתית התקשורת הארגונית, של כל יצרן שהוא, הקיימת במשרדי הממשלה השונים.\n-  המערכת/תצורה המוצעת, תכלול את כל הרכיבים הנדרשים לחיבור ישיר של המערכת אל ה- Data Center (הסביבה הקיימת במשרדים) כך שתעבוד באופן מלא.\n","אין שינוי בדרישה"]
[45,"נספח 8","נספח 8 – תצורה א' 2.6 \nנספח 8 – תצורה א' 3.6\nנספח 8 – תצורה א' 4.6\n\n","כדי לא ליצור צוואר בקבוק מול המתג ולמנוע מצב של oversubscrition  מול האחסון בהתאם לסעיף 1.1.2 בתצורה א' בה נדרש 4Gb/s לכל שרת, אנו מבקשים לשנות את הדרישה ל – \"2 קישורים יתירים וברוחב פס כולל של 8Gb/s לכל שרת\".","אין שינוי בדרישה"]
[47,"נספח 8","נספח 8 – תצורה ב' 2.6\nנספח 8- תצורה ג' 3.4","בהתאם לסעיף 1.1.2 בתצורה ב' בה נדרש 2Gb/s לכל שרת, אנו מבקשים לשנות את הדרישה ל – \"2 קישורים יתירים וברוחב פס כולל של 8Gb/s או 4Gb/s\".","אין שינוי בדרישה"]
[189,"נספח 8","סל 1\n1.1.1 לא יתקבל פתרון חלקי","אנא הבהירו למען הסר ספק ולמנוע הצעה תכסיסנית:\n-          לא יתקבל פתרון חלקי אשר אינו כולל את מערכת הניהול להגדרות החומרה והניטור של המערכת\\תצורה כולה\n-          ה- data center במובן של המכרז היא תשתית התקשורת הארגונית, קרי מתגי תקשורת ואחסון שאינם חלק ממכרז זה, לדוגמה מתג ליבה.\n-         לא יוחסרו רכיבים מההצעה הנדרשים לחבר באופן ישיר את המערכות ליצרן רכיביdata center שאינו יצרן השרתים\n-         לא ניתן להבין בשום דרך שחלק מרכיבי המערכת המוצעת או שלא מוצעת (אך נדרשת) הם ה- data center\n-          לא יתקבל פתרון חלקי שאינו כולל את כל רכיבי התקשורת לחיבור המערכת ל- data center על כל דרישות רחבי הפס שמופיעים בסל 1 \n-          למען הסר ספק, הכוונה ברחבי הפס הנדרשים לחיבור המערכת\\תצורה ל- data center הם רחבי פס לרכיבי תקשורת שאינם בהכרח של יצרן השרתים","אין שינוי בדרישה"]
[481,"נספח 8","סעיף 1.3\nתת-סעיף 2","הדרישה ל- 28 שרתי בלייד נותנת יתרון משמעותי ליצרן יחיד מסוים, IBM.\nאצל כל שאר היצרנים, מארז שרתי הבלייד הינו בכפולות של 8 שרתים.\nאי שינוי הכמות כך שיתאים לכל היצרנים יגרום לאי-שיוויון ולמתן יתרון משמעותי ליצרן IBM, היתרון מועצם יותר מכיוון שתצורה זו מוכפלת בהליך התיחור ב- 8.\nנבקשכם לשנות את בקשתכם למכפלה אשר תתאים לכלל היצרנים, לדוגמא: 32 שרתים אשר אף נותן מענה איכותי גם לנושאים כמו בזבוז מקום, צריכת חשמל, מיזוג ועוד.\n","אין שינוי בדרישה"]
[360,"נספח 8","סעיף 25 בטבלה 2.4","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","אין שינוי בדרישה"]
[754,"נספח 8","תת סעיף 2.1 תצורה ג'","בכלל התצורות קיימת דרישה לזיכרונות במהירות 1600/1866, נבקש לשנות דרישה לזיכרונות 1600 על מנת לתת פתרון טכנולוגי עדכני למשרדי הממשלה","אין שינוי בדרישה"]
[339,"נספח 8","1.2 -  סעיף 1.2 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[340,"נספח 8","1.2 -  סעיף 2.10 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[341,"נספח 8","1.2 -  סעיף 3.10 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[342,"נספח 8","1.2 -  סעיף 4.10 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[349,"נספח 8","1.3 -  סעיף 1.2 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[352,"נספח 8","1.3 -  סעיף 2.10 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[353,"נספח 8","1.4 -  סעיף 1.2 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[354,"נספח 8","1.4 -  סעיף 3.8 בטבלה","נבקש לאשר אפשרות למענה באמצעות CD/DVD מרוחק","אין שינוי בדרישה. הדרישות מגדירות יכולת חיבור לכונן DVD חיצוני והמערכת המוצעת נדרשת לכלול יכולת זו"]
[983,"נספח 8","4.5.5.1 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים לשנות לתמיכה ב 8Gb/s.","ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[559,"נספח 8","עמוד 162, סעיף 4","טבלאות הדרישות לכל תצורה כוללות דרית IOPS וכן דרישת Throughput. נבקש לקבל חלוקה, בדומה לדרישות למערכות Unified, איזה נפח רלוונטי לביצועי Throughput מתוך סך הנפח הנדרש","במערכות ה SAN נמדד אותו סוג נתונים."]
[363,"נספח 8","סל 3 - 3.1.11","מאחר והתצורות ייבנו כנדרש על פי ה Best practice של היצרן, מדוע לא ניתן להסתמך על כך גם בנוגע לכמות ויחס הדיסקים Hot-spare במערכת","דרישות המכרז גוברות על ה Best Practice של היצרן"]
[1007,"נספח 8","5.2.10.9 תצורה א' Mid-Range","סביבת ה MF אינה מגיע לנפחים הנדרשים המערכות, לאור זאת אין הגיוני לדרוש תוכנת PAV ל 50% מהנפח. אנו מבקשים להעמיד את הנפח הנדרש על 10%.","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[1002,"נספח 8","5.2.8.5 תצורה א' Mid-Range","אנו מבקשים להעמיד נפח Cache מינימלי ל נפח של 64GB לשימוש לאחר הורדת הגנות (mirror) עם יכולת גדילה לנפח של 256GB","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[1003,"נספח 8","5.2.8.5 תצורה א' Mid-Range","בהיותינו הספק המוביל בארץ ובעולם של מערכות STORAGE ל MF למדנו מנסיונינו העשיר כי מעל 90% של הבקשות למערכת ה STORAGE מגיעות מה Cache - Cache Hit ולכן יש משמעות קריטית לגודל ה Cache במערכות ה MF וליכולת הגידול. היחס המקובל בשוק מערכות ה STORAGE לסביבת ה MF הינו 1:500 ביו הנפח הזמין לשרתים לבין גודל ה Cache. לפיכך נבקש לשנות את דרישות המינימום והמקסימום ל: 64GB עם יכולת גידול ל 192GB","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[1011,"נספח 8","5.3.14.5 תצורה ב' High-End","אנו מבקשים להעמיד נפח Cache מינימלי ל נפח של 256GB לשימוש לאחר הורדת הגנות (mirror) עם יכולת גדילה לנפח של 512GB","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[1012,"נספח 8","5.3.14.5 תצורה ב' High-End","בהיותינו הספק המוביל בארץ ובעולם של מערכות STORAGE ל MF למדנו מנסיונינו העשיר כי מעל 90% של הבקשות למערכת ה STORAGE מגיעות מה Cache - Cache Hit ולכן יש משמעות קריטית לגודל ה Cache במערכות ה MF וליכולת הגידול. היחס המקובל בשוק מערכות ה STORAGE לסביבת ה MF הינו 1:500 ביו הנפח הזמין לשרתים לבין גודל ה Cache. לפיכך נבקש לשנות את דרישות המינימום והמקסימום ל: 512GB עם יכולת גידול ל 1024GB","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[1016,"נספח 8","5.3.16.9 תצורה ב' High-End","סביבת ה MF אינה מגיע לנפחים הנדרשים המערכות, לאור זאת אין הגיוני לדרוש תוכנת PAV ל 50% מהנפח. אנו מבקשים להעמיד את הנפח הנדרש על 10%.","הבקשה התקבלה חלקית, ראה נוסח סעיף מעודכן"]
[911,"נספח 8","3.2.4.2  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[91,"נספח 8","3.2.4.2\n3.3.4.2\n3.4.4.2\n3.5.4.2\n4.2.4.2\n4.3.4.2\n4.4.4.2\n4.5.4.2\n4.6.4.2","שחזור תיבת מייל בודדת מתבסס על מוצר משלים של צד ג'. חלק מהיצרנים כוללים את המוצר בתוך משפחת המוצרים וחלקם כמוצר משלים שאינו חלק ממשפחת מוצרי האחסון.\nנבקש להסיר דרישה זו מכל הסעיפים וזאת משם שהדרישה כפי שמנוסחת בסעיפים אלו, יוצרת אי שיוויוניות בין היצרנים ומפלה לרעה את חברתנו. \nללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על מוצרי האחסון של חברתנו.","הדרישה הוסרה"]
[921,"נספח 8","3.3.4.2  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[938,"נספח 8","3.5.4.2 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[492,"נספח 8","4.2\nתת-סעיף 3.6 לטבלה","דרישה זו אינה רלוונטית לסל 4, נא לבטלה.","הדרישה הוסרה"]
[491,"נספח 8","4.2\nתת-סעיף 4.2 לטבלה","שחזור תיבת דואר ב- Exchange אצל חלק מהיצרנים מתבצע על-ידי תוכנה מיצרן צד ג'.\nנבקשכם לאשר לחברתנו לעשות שימוש בתוכנה המופיעה במחירון צד ג' של היצרן, או לחלופין לבטל דרישתכם זו.","הדרישה הוסרה"]
[951,"נספח 8","4.2.3.6 תצורה א' מערכת Low End","נא להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת מערכות אחסון ייעודיות לממשקי SAN","הדרישה הוסרה"]
[952,"נספח 8","4.2.4.2 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[121,"נספח 8","4.3  תת סעיף 3.6 זמינות והגנה על המידע","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","הדרישה הוסרה"]
[494,"נספח 8","4.3\nתת-סעיף 3.6 לטבלה","דרישה זו אינה רלוונטית לסל 4, נא לבטלה.","הדרישה הוסרה"]
[495,"נספח 8","4.3\nתת-סעיף 4.2 לטבלה","שחזור תיבת דואר ב- Exchange אצל חלק מהיצרנים מתבצע על-ידי תוכנה מיצרן צד ג'.\nנבקשכם לאשר לחברתנו לעשות שימוש בתוכנה המופיעה במחירון צד ג' של היצרן, או לחלופין לבטל דרישתכם זו.","הדרישה הוסרה"]
[960,"נספח 8","4.3.3.6 תצורה ב' מערכת נפחית","נא להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת מערכות אחסון ייעודיות לממשקי SAN","הדרישה הוסרה"]
[961,"נספח 8","4.3.4.2 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[123,"נספח 8","4.4  תת סעיף 3.6 זמינות והגנה על המידע","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","הדרישה הוסרה"]
[497,"נספח 8","4.4\nתת-סעיף 3.6 לטבלה","דרישה זו אינה רלוונטית לסל 4, נא לבטלה.","הדרישה הוסרה"]
[498,"נספח 8","4.4\nתת-סעיף 4.2 לטבלה","שחזור תיבת דואר ב- Exchange אצל חלק מהיצרנים מתבצע על-ידי תוכנה מיצרן צד ג'.\nנבקשכם לאשר לחברתנו לעשות שימוש בתוכנה המופיעה במחירון צד ג' של היצרן, או לחלופין לבטל דרישתכם זו.","הדרישה הוסרה"]
[969,"נספח 8","4.4.3.6 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת מערכות אחסון ייעודיות לממשקי SAN","הדרישה הוסרה"]
[970,"נספח 8","4.4.4.2 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[126,"נספח 8","4.5 תת סעיף 3.6 זמינות והגנה על המידע","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","הדרישה הוסרה"]
[501,"נספח 8","4.5\nתת-סעיף 3.6 לטבלה","דרישה זו אינה רלוונטית לסל 4, נא לבטלה.","הדרישה הוסרה"]
[502,"נספח 8","4.5\nתת-סעיף 4.2 לטבלה","שחזור תיבת דואר ב- Exchange אצל חלק מהיצרנים מתבצע על-ידי תוכנה מיצרן צד ג'.\nנבקשכם לאשר לחברתנו לעשות שימוש בתוכנה המופיעה במחירון צד ג' של היצרן, או לחלופין לבטל דרישתכם זו.","הדרישה הוסרה"]
[979,"נספח 8","4.5.3.6 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","נאאנו מבקשים להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת מערכות אחסון ייעודיות לממשקי SAN","הדרישה הוסרה"]
[507,"נספח 8","4.6\nתת-סעיף 3.6 לטבלה","דרישה זו אינה רלוונטית לסל 4, נא לבטלה.","הדרישה הוסרה"]
[508,"נספח 8","4.6\nתת-סעיף 4.2 לטבלה","שחזור תיבת דואר ב- Exchange אצל חלק מהיצרנים מתבצע על-ידי תוכנה מיצרן צד ג'.\nנבקשכם לאשר לחברתנו לעשות שימוש בתוכנה המופיעה במחירון צד ג' של היצרן, או לחלופין לבטל דרישתכם זו.","הדרישה הוסרה"]
[990,"נספח 8","4.6.3.6 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","נא להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת מערכות אחסון ייעודיות לממשקי SAN","הדרישה הוסרה"]
[991,"נספח 8","4.6.4.2 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. גיבוי ושחזור קבצים שייך לעולם תוכנות הגיבוי והשיחזור ולא לעולם מערכות אחסון הנתונים.","הדרישה הוסרה"]
[1112,"נספח 8","5.3 תצורה ב'- סעיף 16.6","האם כוונתכם ב-filesystems לדיסק לוגי?","הדרישה הוסרה"]
[761,"נספח 8","תת סעיף 4.6 סעיף קטן 1.3","מכיוון שמדובר בתצורת SAN, אנו נבקש לבטל את הדרישה ל CIFS Throughput בהיותה דרישת Unified","הדרישה הוסרה"]
[907,"נספח 8","3.2.1.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[909,"נספח 8","3.2.2.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[916,"נספח 8","3.3.1.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[919,"נספח 8","3.3.2.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[925,"נספח 8","3.4.1.1  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[928,"נספח 8","3.4.2.1  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[934,"נספח 8","3.5.1.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[937,"נספח 8","3.5.2.1 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[493,"נספח 8","4.2\nתת-סעיף 5.2 לטבלה","נבקש להוסיף את המילה \"לפחות\".","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[947,"נספח 8","4.2.1.1 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[950,"נספח 8","4.2.2.1 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[496,"נספח 8","4.3\nתת-סעיף 5.2 לטבלה","נבקש להוסיף את המילה \"לפחות\".","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[956,"נספח 8","4.3.1.1 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[959,"נספח 8","4.3.2.1 תצורה ב' מערכת נפחית","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[965,"נספח 8","4.4.1.1 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[968,"נספח 8","4.4.2.1 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[975,"נספח 8","4.5.1.1 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[978,"נספח 8","4.5.2.1 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[986,"נספח 8","4.6.1.1 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[989,"נספח 8","4.6.2.1 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[999,"נספח 8","5.2.8.1 דרישות כלליות","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[1004,"נספח 8","5.2.9.1 תצורה א' Mid-Range","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[1008,"נספח 8","5.3.14.1 תצורה ב' High-End","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[1013,"נספח 8","5.3.15.1 תצורה ב' High-End","אנו מבקשים לקבל את % -/+ הסטיה מהנפח המבוקש. נפח הנטו המבוקש מורכב מקבוצות Raid לפי Base2 ואין אפשרות להגיע למספרים שלמים.","הדרישה הינה דרישת מינימום, על התצורה לתת לפחות את הנדרש"]
[346,"נספח 8","1.2 -  סעיף 2.6 בטבלה","האם נדרשים 2 ממשקי 8G FC","הדרישה הינה לסה\"כ רוחב הפס בתצורת יתירות עבור כל שרת. כמות הממשקים ורוחב הפס עבור כל אחד מהם ניתנת לשיקול דעת המציע."]
[347,"נספח 8","1.2 -  סעיף 3.6 בטבלה","האם נדרשים 2 ממשקי 8G FC","הדרישה הינה לסה\"כ רוחב הפס בתצורת יתירות עבור כל שרת. כמות הממשקים ורוחב הפס עבור כל אחד מהם ניתנת לשיקול דעת המציע."]
[348,"נספח 8","1.2 -  סעיף 4.6 בטבלה","האם נדרשים 2 ממשקי 8G FC","הדרישה הינה לסה\"כ רוחב הפס בתצורת יתירות עבור כל שרת. כמות הממשקים ורוחב הפס עבור כל אחד מהם ניתנת לשיקול דעת המציע."]
[351,"נספח 8","1.3 -  סעיף 2.6 בטבלה","האם נדרשים 2 ממשקי 8G FC","הדרישה הינה לסה\"כ רוחב הפס בתצורת יתירות עבור כל שרת. כמות הממשקים ורוחב הפס עבור כל אחד מהם ניתנת לשיקול דעת המציע."]
[753,"נספח 8"," תת סעיף 3.2 תצורה א'-2","האם נדרש שכל זיכרון לחוד יהיה במהירות 1866, או שזו מהירות הזיכרון הכוללת מול המעבד?","הדרישה הינה שבתצורה המוצעת, כל אחד מהמודולים של הזיכרון יפעל במהירות 1866Mhz"]
[906,"נספח 8"," סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN כללי","האם אפשר להחליף דרישה לדיסקים בדיסקים באיכות גבוהה יותר? דיסקים מסוג NI SAS   בדיסקים מסוג SAS, דיסקים מסוג SAS 10K  בדיסקים מסוג SAS 15K, דיסקים מסוג SAS 15K בדיסקים מסוג SSD","הדרישות הינן דרישות מינימום, ניתן לתת מענה גבוה יותר לכל נושא"]
[946,"נספח 8","4 כללי","האם אפשר להחליף דרישה לדיסקים בדיסקים באיכות גבוהה יותר? דיסקים מסוג NI SAS   בדיסקים מסוג SAS, דיסקים מסוג SAS 10K  בדיסקים מסוג SAS 15K, דיסקים מסוג SAS 15K בדיסקים מסוג SSD","הדרישות הינן דרישות מינימום, ניתן לתת מענה גבוה יותר לכל נושא"]
[998,"נספח 8","כללי דרישות כלליות","האם אפשר להחליף דרישה לדיסקים בדיסקים באיכות גבוהה יותר? דיסקים מסוג NI SAS   בדיסקים מסוג SAS, דיסקים מסוג SAS 10K  בדיסקים מסוג SAS 15K, דיסקים מסוג SAS 15K בדיסקים מסוג SSD","הדרישות הינן דרישות מינימום, ניתן לתת מענה גבוה יותר לכל נושא"]
[917,"נספח 8","3.3.1.5 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחס לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[926,"נספח 8","3.4.1.5  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[935,"נספח 8","3.5.1.5 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ד' מערכת High-End מוטה  נפח","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[948,"נספח 8","4.2.1.5 תצורה א' מערכת Low End","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[957,"נספח 8","4.3.1.5 תצורה ב' מערכת נפחית","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[966,"נספח 8","4.4.1.5 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[976,"נספח 8","4.5.1.5 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[987,"נספח 8","4.6.1.5 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[1001,"נספח 8","5.2.8.5 תצורה א' Mid-Range","דרישת נפח ה Cache אינה עומדת ביחד לביצועי ה IOPS","הדרישות הספציפיות הינן דרישות מינימאליות ואם יש צורך לעלות עליהם על מנת לתת מענה לביצועים, יש לעשות כן."]
[477,"נספח 8","1.1.4","האם ההגדרה של N ספקים, היא כאשר המארז והשרתים בתצורה מלאה (Fully Loaded) ?\nבנוסף, האם נדרשת תצורה של N+1 ספקים גם ליחידות הניהול במידה והם חיצוניות למארז ?\n","ההגדרה של N ספקים הינה תצורת הספקים הנדרשת להפעלה מלאה של התצורה המוצעת.\nאין דרישה לשרידות במערכת הניהול."]
[582,"נספח 8",2.1,"האם הכוונה ליכולת עיבוד כוללת שמחושבת על פי CORE או מהירות המעבד עצמו , היינו האם הכוונה למכפלת התדר בכל CORE או סה\"כ יכולתעיבוד על פי תדר המעבד המוצע ?","הכוונה ליכולת עיבוד הכוללת מכפלת כמות ה- Core-ים הפיזיים (ללא Hyper-Threading) בתדר המעבד"]
[209,"נספח 8"," סעיף 1.4 תת סעיף 2.1","אנא פרטו למה הכוונה יכולת עיבוד של 416GHz , האם הכוונה למכפלת תדר בליבות המעבד או לחילופין מכפלת תדר בכמות המעבדים בניגוד לליבות ?","הכוונה ליכולת עיבוד הכוללת מכפלת כמות ה- Core-ים הפיזיים (ללא Hyper-Threading) בתדר המעבד"]
[122,"נספח 8","4.3 תת סעיף 5.2 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","הממשק נדרש לטובת ממשקי ISCSI/FCOE"]
[124,"נספח 8","4.4 תת סעיף 5.2 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","הממשק נדרש לטובת ממשקי ISCSI/FCOE"]
[125,"נספח 8","4.4 תת סעיף 5.3 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","הממשק נדרש לטובת ממשקי ISCSI/FCOE"]
[749,"נספח 8","כללי","המעבדים הנפוצים היום בשוק השרתים הינם של חברת Intel, נבקש להבהיר כי כלל המעבדים הנדרשים בתצורות הינם של חברת Intel ולא של יצרן מעבדים אחר.","המעבדים הנדרשים מפורטים בכל אחת מן התצורות למעט התצורה הפתוחה (תצורה 1.4) אשר בה ניתן להציע מעבדי Intel או AMD."]
[130,"נספח 8","4.6 תת סעיף 1.3 נפחים וביצועים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי למערכות SAN.","הדרישה הוסרה"]
[1110,"נספח 8","5.2 תצורה א'- סעיף 10.6","האם כוונתכם ב-filesystems לדיסק לוגי?","הדרישה הוסרה"]
[367,"נספח 8","4.2, סל 4 - תת סעיף .2.2 ו 2.3 בטבלה","מופיע \"נדרש\" הן ליד דיסקים 10K והן ליד דיסקים 15K. איזה דיסקים מסוג SAS יש להציע בתצורה בפועל","התצורה תהיה בהתאם ל BEST PRACTICE של היצרן תוך עמידה בכל דרישת התצורה והביצועים הנדרשים."]
[901,"נספח 8","נספח 8  מודל הייחוס","אנו מבקשים לדעת האם דרישות התצורה בנספח 8 נכתבו בשיתוף יועצים חיצוניים המקיימים באמצעות חברות בבעלותם קשרים עסקיים (באמצעות אספקת שרות) עם אחד או יותר מהיצרנים הפוטנציאליים ו/או החברות המשתתפים במכרז ? ","התשובה לשאלה אשר הוצגה הינה תשובה שלילית"]
[1010,"נספח 8","5.2.8.4  דרישות כלליות","האם Response Time של 4ms כולל את תקורת הרפליקציה הסניכרונית? ואם כן מה התקורה ב ms.","זמן התגובה אינו כולל את תקורת הרפליקציה"]
[1000,"נספח 8","5.2.8.4 דרישות כלליות","האם Response Time של 4ms כולל את תקורת הרפליקציה הסניכרונית? ואם כן מה התקורה ב ms.","זמן התגובה אינו כולל את תקורת הרפליקציה"]
[184,"נספח 8","סלים 1 -2 דרישות רוחב פס","האם הדרישות לרוחב פס מסתמכות על טכנולוגית full duplex?\nבסלים אלו יש דרישות לרוחב פס Ethernet ו- FC/FCoE מצד המערכת וכן לכל שרת. האם ניתן בחישוב להסתמך על טכנולוגית full-duplex. לדוגמה, שמבואת 10Gb למעשה מספקת 20Gb?","טכנולוגיית Full Duplex לא תחשב כהכפלת רוחב הפס עבור החישוב. מבואת 10Gbps תחושב כ- 10Gbps למרות תצורת ה- Full Duplex"]
[579,"נספח 8",1.1,"האם נדרש לספק כבלים ואם כן באיזה אורך ?","יש לתמחר אך ורק את הכבילה הנדרשת להפעלת המערכות בתצורה עצמאית וללא קישור חיצוני ל- Data Center"]
[756,"נספח 8","תת סעיף 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6","לדוגמא: במידה והדרישה היא ל 10TB של תוכנת Snapshots. האם ניתן לשים מק\"ט Snapshots for 200TB to 210TB או נדרש לשים מק\"ט Snapshots for 1TB to 10TB?","יש לתת מענה לכל תצורה בנפרד ללא קשר לתצורות האחרות הנדרשות"]
[375,"נספח 8","טבלה 3.5 סעיף 2.1,טבלה 4.6 סעיף 2.1"," על מנת להבטיח את העמידה דרישות הביצועים כפי שהוגדרו בנספח 8   אבקשכם לציין מספר מינימלי מחייב של דסקי SSD","ישנה דרישה לנפח מינימאלי המאוחסן ע\"ג דיסקי SSD (ראה סעיף 2.1 בטבלה)"]
[338,"נספח 8","1.1.4","האם נדרשת שרידות/יתירות מלאה בכלל רכיבי המערכת בתצורת N+1 לפחות.","כל מרכיבי המערכת נדרשים לכלול שרידות בתצורת N+1 לכל הפחות"]
[1100,"נספח 8","1.2 תצורה א'-תתי סעיף 1.1.1-1.1.4","האם  דרישת המינימום לרוחב פס של 896Gb/sec  הינה בהתייחס ליתירות מלאה  כלומר ל- 2 המתגים יחד ? ","כן - זו הדרישה הכוללת לרוחב הפס של כלל התצורה"]
[181,"נספח 8","1.4 מערכת \"פתוחה\" ","האם ניתן להציע מענה שאינו מבוסס על טכנולוגית להבים?","כן - כמות ותצורת השרתים ניתנת לשיקול דעת המציע - ובלבד שתעמוד בדרישות המפורטות"]
[556,"נספח 8","עמוד 147 2","נבקש הסבר – האם כמות השרתים לשיקול דעתנו ובתנאי וכמות המשאבים הכללית המפורטת מושגת?","כן - כמות ותצורת השרתים ניתנת לשיקול דעת המציע - ובלבד שתעמוד בדרישות המפורטות"]
[1101,"נספח 8","1.2 תצורה א'- סעיף 1.1.1","האם ניתן לספק ל-DataCenter פורטים של 40G FCoE ?","כן - ניתן לספק פורטים של 40G FCoE"]
[1111,"נספח 8","5.2 תצורה א'- סעיף 12","מהי כוונתכם בנפח לצורה? האם הכוונה היא לגובה?","כן, יחידות U בארון"]
[476,"נספח 8"," 1.1.1","נבקש את הבהרתכם כי \"התצורה המתומחרת\" \"הניתנת להתקנה באתר הלקוח\", כוונתכם לתצורה הצריכה לכלול את כל רכיבי החומרה והתוכנה, המותקנים במארז וכן את יחידות הניהול החיצוניות הנחוצות לניהול השרתים והמארז, כך שהתצורה כולה תוכל להתחבר אל סביבת התקשורת (Data Center) הקיים במשרדי הממשלה, ואשר תעבוד באופן תקין עם כל הנדרש על-פי התצורות המבוקשות.","כן, יש לתת מענה רק לסל עליו ההצעה עונה."]
[910,"נספח 8","3.2.4 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","בסעיף 3.3 ו 3.4 לא נדרש לתמחר רפליקציה. האם בסעיף 4 נדרש לתמחר רפליקציה?","כן, כאמור בשורה 3.4"]
[920,"נספח 8","3.3.4  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ב' מערכת Mid-Range מוטה נפח","בסעיף 3.3 ו 3.4 לא נדרש לתמחר רפליקציה. האם בסעיף 4 נדרש לתמחר רפליקציה?","כן, כאמור בשורה 3.4"]
[1102,"נספח 8","1.2 תצורה א'-סעיפים 1.1.1-1.1.4 ו- 2.5-2.6","האם ניתן לשלב FCoE&Ethernet באותו פורט פיזי בשרת?","כן, כל עוד רוחב הפס הנדרש עבור כל סוג קישוריות עומד בשתי הדרישות יחד"]
[642,"נספח 8",null,"האם ניתן להציע בסל מסוים למשל סל 4 מוצרים של יצרן מסוים,למשל HP, אבל וממשפחה שונה/ארכיטקטורה שונה. למשל מוצרי EMC עם VNX-E ו- VNX או IBM3700 ו IBM V7000","כן, ניתן להשתמש בכל קו המוצרים של היצרן"]
[183,"נספח 8","1.4.2.1 תצורת \"מערכת פתוחה\"","האם בחישוב הכולל של 416Ghz ניתן להתחשב בתכונות Turbo ו\\או Hyper Threading של מעבדים?","לא - יש לחשב אך ורק את התדר הטבעי של המעבדים"]
[1103,"נספח 8","1.4 תצורה ג'- סעיף 2.1","האם ניתן לקחת בחשבון Hyper Threading ? ","לא ניתן לקחת בחשבון Hyper Threading"]
[902,"נספח 8","3.1.4  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דרישות כלליות","האם ניתן להציע את נפח ה Snapshots כחלק מנפח הנטו?\n","לא, ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[903,"נספח 8","3.1.4 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דרישות כלליות","האם נפח נטו הנדרש במכרז הינו לאחר הפעלת Dedup ודחיסה ?","לא, ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[257,"נספח 8","3.1.4\n4.1.4","אנו מניחים שחישוב שטחי הנטו הינם לפי הנפחים לפני מימוש של תהליכי De-Dup  ודחיסה (תהליכים אשר תלויים במשתנים רבים ואין וודאות לגבי התוצרים שלהם)- האם הנחה זו נכונה?","לא, ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[942,"נספח 8","4.1.4 דרישות כלליות","האם ניתן להציע את נפח ה Snapshots כחלק מנפח הנטו?","לא, ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[751,"נספח 8"," תת סעיף 1.1.1 תצורת High-End","נבקש להבהיר האם הדרישה ל 896Gbps היא סה\"כ רוחב הפס בהנחה שכל הרכיבים עובדים לא כולל יתירות מלאה. כלומר, במידה אם הדרישה היא ל 8Gbps ויש שני כרטיסי 4Gbps אזי התצורה עומדת בדרישה.","מובהר בזאת שאכן זו הכוונה בדרישה, והדוגמא המצויינת עומדת בדרישה"]
[752,"נספח 8"," תת סעיף 1.1.3 תצורת High-End","נבקש להבהיר האם הדרישה ל 1120Gbps היא סה\"כ רוחב הפס בהנחה שכל הרכיבים עובדים לא כולל יתירות מלאה. כלומר, במידה אם הדרישה היא ל 20Gbps ויש שני כרטיסי 10Gbps אזי התצורה עומדת בדרישה.","מובהר בזאת שאכן זו הכוונה בדרישה, והדוגמא המצויינת עומדת בדרישה"]
[1021,"נספח 8","5.99","אנו מבקשים כי במידה וליצרן מחירוני אחזקה לפי שנים, על ההצעה המוגשת להכיל את מחיר התחזוקה ל 3 שנים כפי שמופיעים במחירון הרישמי של היצרן ולא כמכפלות.","מחיר כל פריט יכלול אחריות כנדרש"]
[190,"נספח 8","סל 1\nתצורה ג'\nסעיף 1.4 תצורה פתוחה","נבקש לאפשר להציע מעבדי AMD Opteron 6300 לשרתי התצורה הפתוחה","ניתן להציע פיתרון פנימי"]
[484,"נספח 8","1.4","נבקשכם לאשר כי לתצורה הפתוחה  יהיה ניתן להציע מעבד מסוג AMD Opteron 6300\n","ניתן להציע פתרון זה"]
[364,"נספח 8","3.2, סל 3 - תת סעיף .2.2 ו 2.3 בטבלה","מופיע \"נדרש\" הן ליד דיסקים 10K והן ליד דיסקים 15K. איזה דיסקים מסוג SAS יש להציע בתצורה בפועל. יש לאפשר גמישות בבניית התצורות בהתאם לדרישות הביצועים","על המערכת לתמוך בסוגי הדיסקים בהם מצויין \"נדרש\" יש לתת מענה לתצורה בהתאם לביצועים הנדרשים ולהגדרות כמות הדיסקים הנדרשים"]
[755,"נספח 8"," תת סעיף 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6","חלק מהיצרנים מוכרים רישיונות תוכנה לפי נפח, כאשר לפי הנפח משתנה מחיר המחירון. האם ניתן להשתמש במק\"טי תוכנה לפי נפח שלא קונסיסינטיים לנפח המבוקש?","על התצורה המוצעת לתת מענה לדרישות התצורה הנדרשת, יש לספק את הרישיון אשר יספק מענה מלא לדרישות התצורה."]
[904,"נספח 8","3.1.6 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN דרישות כלליות","אנו מבקשים להגדיר את %  ה IOPS בגישה אקראית (Random).","על פי האמור כלל הגישות יהיו אקראיות"]
[944,"נספח 8","4.1.6 דרישות כלליות","אנו מבקשים להגדיר את %  ה IOPS בגישה אקראית (Random).","על פי האמור כלל הגישות יהיו אקראיות"]
[997,"נספח 8","5.1.6 דרישות כלליות","אנו מבקשים להגדיר את %  ה IOPS בגישה אקראית (Random).","על פי האמור כלל הגישות יהיו אקראיות"]
[1104,"נספח 8",2.1,"על מנת להבטיח את העמידה בדרישות הביצועים כפי שהוגדרו בנספח 8, נבקשכם לציין מספר מינימלי מחייב של דסקי SSD (בהתייחס לסעיף 2.1 בעמ'  160,171)","קיימת דרישה לחלק היחסי המינימאלי מהנפח הכולל המסופק באמצעות דיסקי SSD"]
[758,"נספח 8"," תת סעיף 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6","נבקש להבהיר כי נפחי הנטו הנדרשים מסופקים תוך התעלמות מיכולות צמצום נפחים (סעיף 3.7)","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[118,"נספח 8","3.1.4\n4.1.4 דרישות כלליות","נבקש להגדיר שטח נטו הינו ללא שימוש ב deduplication","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[943,"נספח 8","4.1.4 דרישות כלליות","האם נפח נטו הנדרש במכרז הינו לאחר הפעלת Dedup ודחיסה ?","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[362,"נספח 8","סל 3 - 3.1.4","על מנת להבטיח אחידות ויכולת השוואה הוגנת בין המענים השונים אנו מציעים להוסיף ולפרט בסעיף זה כי: \"הנפח נטו הנדרש הוא לפני הפעלת יכולות צמצום שונות כגון דחיסה או צמצום כפילויות וכדו'\".","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[365,"נספח 8","סל 4 - 4.1.4","על מנת להבטיח אחידות ויכולת השוואה הוגנת בין המענים השונים אנו מציעים להוסיף ולפרט בסעיף זה כי: \"הנפח נטו הנדרש הוא לפני הפעלת יכולות צמצום שוננות כגון דחיסה או צמצום כפילויות וכדו'\"","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[273,"נספח 8",5.2,"נא להוריד דרישה זו   למספר מוצע וגם מירבי של 4 מבואות Ethernet עבור תצורות Low End  (תצורה א') ו- \"תצורה נפחית\"  (תצורה ב') בסל 4- SAN .","ראה נוסח מעודכן"]
[482,"נספח 8"," 2.3\nתת-סעיף 19. לטבלה\n","שרתים מתוצרת HP תומכים בתצורה של 8 דיסקים פנימיים + DVD, או בתצורה של 10 דיסקים פנימיים.\nנבקש להסיר את דרישתכם להתקן DVD פנימי.\nללא ביצוע שינוי בתצורה, תיפסל חברת HP.","ראה נוסח מעודכן"]
[486,"נספח 8"," 2.4\nתת-סעיף 2.9 לטבלה","נבקש לאפשר חיבור כונן DVD חיצוני בחיבור USB לשרת.\nללא שינוי זה, היצרן אותו אנו מייצגים אינו עונה לתצורה המבוקשת.","ראה נוסח מעודכן"]
[337,"נספח 8","1.1.2","רוב מערכות המיחשוב המותקנות כיום במשרדי הממשלה ובשאר המגזרים כוללות יכולות ניהול בסיסיות המאפשרות את היכולות הבאות: הגדרות VLAN במתגי המערכת, הגדרת כרטיסי רשת וירטואליים, ניהול רוחב פס של כרטיסי רשת וירטואלים, ניטור הפורטים במארז. האם יכולות אלו נדרשות כחלק ממערכת הניהול הנדרשת בסעיף זה?","ראה נוסח מעודכן"]
[343,"נספח 8","1.2 -  סעיף 2.4 בטבלה","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","ראה נוסח מעודכן"]
[344,"נספח 8","1.2 -  סעיף 3.4 בטבלה","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","ראה נוסח מעודכן"]
[345,"נספח 8","1.2 -  סעיף 4.4 בטבלה","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","ראה נוסח מעודכן"]
[187,"נספח 8","1.2.1.1.1\n1.2.1.1.3\n1.3.1.1.1\n1.3.1.1.3\n1.4.1.1.1\n1.4.1.1.3                               רוחב פס ל- data center","נבקש שתבהירו למען הסר ספק שבשום דרך לא ניתן להבין שהמערכת הנדרשת היא ה- data center במכרז או שחלקים ממרכיביה הם ה- data center.","ראה נוסח מעודכן"]
[188,"נספח 8","1.2.1.1.2\n1.2.1.1.4\n1.3.1.1.2\n1.3.1.1.4                            רוחב פס לשרת","אנא הבהירו למען הסר ספק ולמנוע הצעה תכסיסנית שרוחבי הפס הנדרשים בסעיפים אלו הינם לכל שרת בנפרד ובאופן ששרת אחד אינו חופף את אותו רוחב פס נדרש עם שרת אחר במערכת. כמו כן, שרוחב פס של פרוטוקול אחד אינו חופף את אותו רוחב פס עם פרוטוקול אחר (לדוגמה Ethernet עם FC/FCoE) באותו שרת או בין שרתים. בפשטות, רוחב הפס המבוקש לשרתים שבמערכת הינו מכפלה של מס' השרתים ברוחבי הפס המבוקשים בסעיפים אלו. \nלדוגמה, אם בסל 1 מבוקש 4Gb  רוחב פס עבור אחסון ו- 5Gb רוחב פס עבור IP הרי שלא ניתן להבין מצד אחד שרחבי פס אלו חופפים באותו שרת ומצד שני להבין שמס' שרתים במערכת חופפים את אותם 4Gb ו\\או 5Gb.","ראה נוסח מעודכן"]
[480,"נספח 8","1.2.2.5\n1.2.2.6\n1.2.3.5\n1.2.3.6\n1.3.2.5\n1.3.2.6\n1.4.3.3\n1.4.3.4","הדרישה לרוחב פס של 26Gbs מהווה יתרון משמעותי ליצרן מסוים אחד.\nנבקש לשנות את דרישתכם לרוחב פס מ - 26Gbs ל- 20Gbs המותאם לסטנדרט בו נעשה שימוש במרבית החברות בשוק, כמו גם ברוב המוחלט של משרדי הממשלה.\n\n","ראה נוסח מעודכן"]
[350,"נספח 8","1.3 -  סעיף 2.4 בטבלה","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","ראה נוסח מעודכן"]
[355,"נספח 8","1.4 -  סעיף 3.2 בטבלה","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","ראה נוסח מעודכן"]
[485,"נספח 8","2.3.19","שרתים מתוצרת HP תומכים בתצורה של 8 דיסקים פנימיים + DVD, או בתצורה של 10 דיסקים פנימיים.\nנבקש להסיר את דרישתכם להתקן DVD פנימי, או לילופין להוריד את כמות הדיסקים ל-8.\nללא ביצוע שינוי בתצורה, תיפסל חברת HP.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[180,"נספח 8","2.3.19 כונן DVD","אנו מבקשים להסיר את הדרישה לכונן DVD או לחליפין להפחית את כמות הדיסקים מ- 10 סה\"כ ל- 8. ללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש הצעה מבוססת על שרתי חברתנו.\nהסבר\nבקשה זו אינה גורעת מאיכות המוצרים המוצעים או פוגעת ביצרנים אחרים. שרת חברתנו לסעיף זה מאפשר אכלוס עד 8 דיסקים עם כונן DVD. דרישה ל- 10 דיסקים וכונן אופטי מותאמת רק לחלק מהיצרנים. ","ראה נוסח מעודכן"]
[571,"נספח 8","3.1.7","הנוסח זהה לסעיף 3.2.2 שבוא מצויין גודל בלוק של 128k , נא הבהרתכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[1105,"נספח 8","3.1.7","יש לקבוע האם הדרישה היא גודל בלוק ממוצע של 32KB כפי שמופיע בסעיף זה או גודל בלוק ממוצע של 128KB כפי שמופיע בסעיף 3.2.2","ראה נוסח מעודכן"]
[914,"נספח 8","3.2.5.1  סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להעמיד דרישה לממשק FiberChannel זו על 4/4","ראה נוסח מעודכן"]
[915,"נספח 8","3.2.5.2 , 3.2.5.3 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להעמיד דרישה זו ל 8 חיבורים של Ethernet 1Gbps או 4 חיוברים של Ethernet 10Gbps","ראה נוסח מעודכן"]
[933,"נספח 8","3.4.5.3 סל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להעמיד דרישה לממשק Ethernet 10Gbps זו על 4/4","ראה נוסח מעודכן"]
[489,"נספח 8","4.1.7","נבקש לשנות את דרישתכם מ- 32K ל- 256K כמקובל בתעשייה.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[572,"נספח 8","4.1.7","הנוסח זהה לסעיף 4.2.2 שבוא מצויין גודל בלוק של 128k , נא הבהרתכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[645,"נספח 8","4.1.7","נבקש לשנות את דרישתכם מ- 128K ל- 256K כמקובל בתעשיה","ראה נוסח מעודכן"]
[119,"נספח 8","4.2 תת סעיף 3.6 זמינות והגנה על המידע","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","ראה נוסח מעודכן"]
[120,"נספח 8","4.2 תת סעיף 5.2 ממשקים לכיוון המשתמשים","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","ראה נוסח מעודכן"]
[955,"נספח 8","4.2.5.2 תצורה א' מערכת Low End","אנו מבקשים להעמיד דרישה לממשק Ethernet 1Gbps זו על 4/4","ראה נוסח מעודכן"]
[499,"נספח 8","4.4\nתת-סעיף 5.1 לטבלה","נבקש להוריד את הדרישה לתמיכה ב- 16 ממשקי FC, ל- 12 לפחות.","ראה נוסח מעודכן"]
[973,"נספח 8","4.4.5.2 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[984,"נספח 8","4.4.5.2 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[974,"נספח 8","4.4.5.3 תצורה ג' מערכת Mid-Range מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[985,"נספח 8","4.4.5.3 תצורה ד' מערכת High-End מוטה נפח","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[127,"נספח 8","4.5 תת סעיף 5.1 ממשקים לכיוון המשתמשים","נבקש לשנות למהירות 8 גיגהביט במקום 16 גיגה ב- FC בהתאם למהירות המתג המבוקש בתת סעיף 5.4 (8 גיגהביט)","ראה נוסח מעודכן"]
[503,"נספח 8","4.5\nתת-סעיף 5.1 לטבלה","נבקש לשנות את הדרישה לממשק FC 16GB/s ל - 8GB/s\nללא שינוי זה, היצרן אותו אנו מייצגים, ייפסל.","ראה נוסח מעודכן"]
[504,"נספח 8","4.5\nתת-סעיף 5.2 לטבלה","נבקשכם לאפשר לחברתנו להגיש ממשק 10Gb בכמות של 2/4, במקום 8/16 של 1Gbps.\nללא שינוי זה, היצרן אותו אנו מייצגים, ייפסל.","ראה נוסח מעודכן"]
[505,"נספח 8","4.6\nתת-סעיף 1.3 לטבלה","דרישה זו אינה רלוונטית לסל 4, נא לבטלה.","ראה נוסח מעודכן"]
[994,"נספח 8","4.6.5.2 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[995,"נספח 8","4.6.5.3 תצורה ה' מערכת High-End מוטה ביצועים","אנו מבקשים להסיר דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[131,"נספח 8","4.6תת סעיף 3.6 זמינות והגנה על המידע","מדובר במערכת SAN . נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלבנטי לבמערכות SAN.","ראה נוסח מעודכן"]
[388,"נספח 8","4.7.5","נבקש להוריד דרישה זו ל 1024 LUNS     רק לתצורה הראשונה הנמוכה ","ראה נוסח מעודכן"]
[1157,"נספח 8","5.1.2","מערכת אחסון בארון 19'' (ארון תקשורת)- מערכת האחסון המיועדת לסביבת Mainframe מגיעה במארז יחודי ולא ניתנת להתקנה בארון תקשורת ''19. אנו מבקשים להסיר דרישה מנדטורית זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[1108,"נספח 8","5.1.2","נבקש לשנות את הדרישה שניתן להתקין בארון השרתים ולאפשר ארונות יצרן","ראה נוסח מעודכן"]
[996,"נספח 8","5.1.4 דרישות כלליות","האם ה 30%  Snapshot  גם רלוונטים ל MF ?","ראה נוסח מעודכן"]
[1109,"נספח 8","5.1.7","האם גודל הבלוק הממוצע הינו 128KB כמו בסעיף 5.2.2 בנספח 7 ולא 32KB ככתוב?","ראה נוסח מעודכן"]
[1005,"נספח 8","5.2.10.6 תצורה א' Mid-Range","אנו מבקשים להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת SAN","ראה נוסח מעודכן"]
[1006,"נספח 8","5.2.10.8 תצורה א' Mid-Range","אנו מבקשים לציין את הנפח הנדרש.","ראה נוסח מעודכן"]
[1009,"נספח 8","5.3.14.4 תצורה ב' High-End","אנו מבקשים להעמיד דרישה זו  של Response Time על 2ms. בסביבות MF גבוהות כנידרש בתצורה ב'  High End מקובלת דרישה של לא יותר מ 2ms Response Time .דמן תגובה גבוהה יגרור אחריו פגיע בביצועי המערכת.","ראה נוסח מעודכן"]
[1014,"נספח 8","5.3.16.6 תצורה ב' High-End","אנו מבקשים להסיר בקשה ל snapshots per Filesystems לא רלוונטי לסביבת SAN","ראה נוסח מעודכן"]
[1015,"נספח 8","5.3.16.8 תצורה ב' High-End","אנו מבקשים לציין את הנפח הנדרש.","ראה נוסח מעודכן"]
[1017,"נספח 8","5.3.17.2 תצורה ב' High-End","8 ערוצי FICON זה מעט מדי בשביל לבצע 70K IOPS אנו מבקשים לשנות דישה זו  ל 16/24 ערוצי FICON","ראה נוסח מעודכן"]
[1156,"נספח 8","8.4, 14.4","כספק מערכות הmainframe אנו מכירים את היטב את פעילות הIO של הלקוחות הממשלתיים. הדרישות המבוקשות במכרז (4msec) הן איטיות מאוד ביחס לרמה הקיימת בשטח ולרמת הביצועים והפעילות שקיימת בmainframe.  מכונת mainframe היא מכונה עתירת I\\O ולכן יש להתחשב בכך שעלות\\תועלת בסביבה זו עולה ככל שמערך האחסון מהיר יותר. האם ניתן לשנות את הדרישה בביצועים (1-2 msec) שהינה דרישה הגיונית לסביבת הmainframe תוך כדי עמידה בכל הדרישות המוכתבות במכרז המיועדות למחשבי הmainframe בלבד?","ראה נוסח מעודכן"]
[389,"נספח 8","טבלה 4.2 סעיף 5.2","נבקש להוריד את הדרישה לקישוריות Ethernet  ","ראה נוסח מעודכן"]
[390,"נספח 8","טבלה4.3 סעיף 5.3","נבקש להוריד את הדרישה לקישוריות Ethernet  ","ראה נוסח מעודכן"]
[46,"נספח 8","נספח 8- תצורה א' 2.7\nנספח 8- תצורה א' 3.7\nנספח 8- תצורה  א'4.7\nנספח 8- תצורה ב' 2.7\nנספח 8- תצורה ג' 3.5","ל-IBM אין חיבור SD בשרתי הבלייד. מבקשים להחליף את הדרישה ל-SD  פנימי בממשק USB פנימי בבלייד עבור Hypervisors, שמאפשר תאימות וגמישות מירביים.","ראה נוסח מעודכן"]
[44,"נספח 8","נספח 8 סל 1 - תצורה א' 2.4\nנספח 8 סל 1- תצורה א' 3.4\nנספח 8 סל 1 תצורה א' 4.4\nנספח 8 סל 1 תצורה ב' 2.4\nנספח 8 סל 1- תצורה ב' 3.4\nנספח 8 סל 1-תצורה ב' 4.4\nנספח 8 סל 1-תצורה ג' 3.2\nנספח 8 סל 2- תצורה א' 4\nנספח 8 סל 2- תצורה ג' 25","בתצורה של RAID 0 או RAID 1 אין משמעות טכנולוגית להימצאות זיכרון cache בבקר ה-RAID. מבקשים לבטל את הדרישה לזיכרון Cache בבקר ה-RAID כאשר מממשים RAID 0 או RAID 1.","ראה נוסח מעודכן"]
[185,"נספח 8","סל 2, תצורה ב'\n2.3.14 דיסקים 1TB","סעיף זה אינו מגדיר את מהירות ממשק הדיסקים.\nלמרות שמצוין ממשק SAS, אנו מבקשים למען הסר ספק להבהיר שהכוונה היא לממשק 6Gb לפחות.","ראה נוסח מעודכן"]
[479,"נספח 8","סעיף 1.2\nתת-סעיף 1.1.2 ו- 1.1.4 לטבלה","בסעיף זה אנו נדרשים להציע רוחב פס לכל אחד מהשרתים של 4Gb/s לטובת האחסון ו- 5Gb/s לטובת הרשת בהתאמה.\nלמען הסר ספק, נא הבהרתכם כי כוונתכם לרוחב הפס הנדרש לחיבור הפתרון אל ה- Data Center הקיים במשרדים, עבור כל שרת בנפרד ובו זמנית, ולא לסך רוחב פס הניתן לכלל השרתים במארז.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[358,"נספח 8","סעיף 19 בטבלה 2.3","נבקש לאפשר חיבור DVD חיצוני מחברה צד שלישי או לחלופין לבטל דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[191,"נספח 8","סעיף 2.4.29\nתצורה ג'                            כונן DVD","אנו מבקשים להסיר את הדרישה לכונן DVD. ללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש הצעה מבוססת על שרתי חברתנו.\nהסבר\nשרת ארון 4 מעבדים של חברתנו אינו מאפשר אכלוס כונן DVD.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[361,"נספח 8","סעיף 29 בטבלה 2.4","נבקש לאפשר חיבור DVD חיצוני מחברה צד שלישי","ראה נוסח מעודכן"]
[357,"נספח 8","סעיף 8 בטבלה 2.2","נבקש לאפשר חיבור DVD חיצוני מחברה צד שלישי או לחלופין לבטל דרישה זו.","ראה נוסח מעודכן"]
[760,"נספח 8","תת סעיף 3.6 ","אין מפרט של הדרישה הטכנית של סל \"מערכת High End מוטה ביצועים\". אנו מבקשים לפרט את סל \"מערכת High End מוטה ביצועים\"","ראה נוסח מעודכן"]
[359,"נספח 8","סעיף 22 בטבלה 2.4","לפי פרק 7 נדרש מעבד E5-4620 ולא E5-4620 V2, נבקש לשנות את הדרישה למעבד E5-4620","ראה נוסח מעודכן בנספח 7"]
[757,"נספח 8"," תת סעיף 3.3 + 3.4","חיבור מינימאלי מקובל בשוק המחשוב הינו 4 יציאות FC / Ethernet סה\"כ ממערכת, חיבור זה מהווה חיבור כפול לשרידות מלאה של המערכת. אנו מבקשים לשנות את דרישת המינימום ליציאות תקשורת ל 4 יציאות FC ו 4 יציאות Ethernet.","ראה נוסח מעודכן בתצורה א'"]
[553,"נספח 8","1 עמוד 141","נבקש הסבר – מה הכוונה לכלל התצורה? להיכן נדרש לספק רוחב פס של 896Gb+ 1120Gb? לכלל השרתים בתצורה זו ביחד? האם כלל השרתים בתצורה יוטמעו בחדר שרתים יחיד?","רוחב הפס הנדרש הינו אל מול ה- Data Center (לצורך העניין - חדר שרתים יחיד)"]
[554,"נספח 8","עמוד 145 1","נבקש הסבר – מה הכוונה לכלל התצורה? להיכן נדרש לספק רוחב פס של 896Gb+ 1120Gb? לכלל השרתים בתצורה זו ביחד? האם כלל השרתים בתצורה יוטמעו בחדר שרתים יחיד?","רוחב הפס הנדרש הינו אל מול ה- Data Center (לצורך העניין - חדר שרתים יחיד)"]
[555,"נספח 8","עמוד 147 1","נבקש הסבר – מה הכוונה לכלל התצורה? להיכן נדרש לספק רוחב פס של 896Gb+ 1120Gb? לכלל השרתים בתצורה זו ביחד? האם כלל השרתים בתצורה יוטמעו בחדר שרתים יחיד?","רוחב הפס הנדרש הינו אל מול ה- Data Center (לצורך העניין - חדר שרתים יחיד)"]
[580,"נספח 8","1.1.1","האם רוחב הפס לכלל התצורה מתייחס ל 896Gb/S  לאחר היתירות או לפני היתירות , היינו האם נדרש רוחב פס כולל של 1792Gb/s לפני יתירות?","רוחב הפס הנדרש כולל יתירות (לא נדרש להכפיל את רוחב הפס)"]
[581,"נספח 8","1.1.3","האם רוחב הפס לכלל התצורה מתייחס ל 1120Gb/S  לאחר היתירות או לפני היתירות , היינו האם נדרש רוחב פס כולל של 2240Gb/s לפני יתירות?","רוחב הפס הנדרש כולל יתירות (לא נדרש להכפיל את רוחב הפס)"]
[356,"נספח 8 ","סעיף 4 בטבלה 2.2","נבקש להוריד את הדרישה לתמוך בזכרון CACHE בבקר ה-RAID","אין שינוי בדרישה"]
[400,"נספח 8 ","3.3\n3.4\n3.5\nתת סעיף 2.3\n","מכירת דיסקים במהירות 15K RPM \nעולם ייצור הדיסקים הולך לכיוון של דיסקים 2.5 אינץ במהירות סיבוב 10K RPM עם  ביצועים דומים ל דיסקים 3.5 אינץ בעלי מהירות סיבוב של 15K RPM כדי לחסוך באנרגיה. על פי ייצרני הדיסקים ייצור דיסקים אילו (3.5 אינץ 15K RPM ) יצאו מייצור סדרתי ב 2015.\nלאור התפתחות זו נבקש להוריד דרישה מנדטורית זו מהתצרות המבוקשות ולבסס את הפתרונות על דיסקים 2.5 אינץ במהירות סיבוב 10K RPM.","באם בידכם הוכחה כי הביצועים הינם כאמור, ניתן להציע את הדיסקים האמורים, יש לצרף את המסמכים לתצורה הרלוונטית"]
[1107,"נספח 8 ","תצורה ה + סעיף 5.3.3.3.","נא הבהירו כוונתכם בסעיף 5.3.3.3. יש התייחסות לתצורה ה' בסל 3 , בנספח 8 (חסר  פרוט סעיף 3.6.)אין פרוט לתצורה זו ","ההפניה נמחקה"]
[1172,"נספח 8           נספח 7","5.3,5.2                                 5.2","אנו מבקשים מאפיינים נוספים לפעילות הIO במערכת האחסון , כגון:                      * נתוני ביצועים מייצגים מלקוחות mid range/ high range                                * אבחנה בין נפחי הנתונים של הסביבה הפתוחה לסביבת ה- MF.","אין בידינו את הנתון המתבקש"]
[179,"נספח 8 \nסל 1","1.2.2.5\n1.2.2.6\n1.2.3.5\n1.2.3.6\n1.3.2.5\n1.3.2.6\n1.4.3.3\n1.4.3.4 בקשה לשינוי רוחב הפס לשרתי להב (שני מעבדים) ","כדי להגדיר בקשה שוויונית אשר מותאמת לכל היצרנים ומבלי לפגוע באיכות המוצר המסופק, אנו מבקשים לשנות את רוחב הפס הנדרש לשרת להב שני מעבדים לרוחב פס סטנדרטי כולל של 20Gbps סה\"כ עבור Ethernet ו- FC/FCoE.\nהסבר\nכל יצרני שרתי להב תומכים בסטנדרט של 2 מבואות 10Gb עבור שרתי להב בעלי שני מעבדים, ולכן זהו מכנה משותף וסטנדרטי לכולם. הדרישה לרוחב פס של 26Gb במקום המכנה המשותף 20Gb מאפשרת רק לחלק מהיצרנים להציע שרתי להב עם מבואות מובנות בעלי רוחב פס כנדרש במכרז ולכן אינה מהווה מכנה משותף וגורמת לאי שוויון מובנה שאינו לגיטימי.\nבקשה זו לרוחב פס של 20Gb אף נמצאת ביחס ישיר לסטנדרט הקיים היום במשרדי הממשלה משום ששרתי הלהב הנמכרים היום כוללים 20Gbps לשביעות רצונם של משרדי הממשלה.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[182,"נספח 8\n","קובץ אקסל                            תצורה ב' – סל 1 מערכת Mid- Range","תצורה זו מותאמת ליצרן אחד בלבד וגורמת לאי שוויון.\nמספר השרתים שבדרישה (28) בנוסף למכפיל 8 שבמודל הייחוס מייצר אי שוויון בדרישות בין יצרנים ומותאם ליצרן אחד. אנו מבקשים לשנות את הדרישה באופן שתספק הזדמנות שווה לכל המתמודדים.\nהסבר\nבתצורה ב' בסל 1 (Mid-Range) יש דרישה ל- 28 שרתי להב. היות ובכל מארז להב מתוצרתנו יש מקום ל- 16 שרתים הרי שאנו נדרשים לספק עבור 28 שרתי להב שני מארזים עם תשתית ל- 32 שרתים, זאת לעומת יצרן שיש לו 14 שרתים בכל מארז (יבמ) עבורו הדרישה ל- 28 שרתים מותאמת היטב. תשתית עבור 32 שרתים יקרה יותר מתשתית עבור 28 שרתים ולכן מייצרת אי שוויון בתחרות.\nהיות ומודל הייחוס מכפיל את שווי התצורה ב- 8 הרי שפער זה מוכפל באופן שאנו צריכים לספק תשתית חשמל, קירור תקשורת ומקום ל- 32 שרתים יותר ממתחרים אחרים. היות וסל מס' 1 הינו כלכלי בלבד ואין בו מרכיב איכות הרי שתצורה זו הינה אי שוויונית בהגדרה, אשר נותנת העדפה מובנית ליצרן אחד.","ראה נוסח מעודכן"]
[510,"נספח 9","1.5","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי שיעור ההפרש המינימאלי יהיה זהה לכל המתחרים על מנת להימנע מפגיעה בשוויון בין המציעים.","ההפרש המינימאלי ייקבע לכל תיחור לסל בנפרד ויהיה אחיד לכל המציעים."]
[683,"נספח 9 ",3.4,"אנא הבהירו כי המשוב שישלח יכלול פירוט לגבי מספר ההצעה בדירוג ההצעות (משוקלל עם ניקוד \nהאיכות ולא רק את הדירוג ביחס להצעת המחיר).\n","כן, המציע יראה את מיקומו בתחרות, את ציון המוביל ואת המחיר המוצע ע\"י המציע ואת הציון המשוקלל שלו"]
[172,"נספח ביטוחים"," 3 ביטוח כללי","ברישא נבקש להוסיף את המלל: \"בביטוח הרכוש\"","אין שינוי בדרישה"]
[171,"נספח ביטוחים","ביטוח רכוש","נבקש לגרוע את המלל: \"הממשלתי שיטופל במעבדות השירות וכן את הציוד החלופי שיספק למשרדי הממשלה ויחידות הסמך\" ולכתוב: \"בבעלותו או בחזקתו ו/או השגחתו ו/או שליטתו\"","אין שינוי בדרישה"]
[169,"נספח ביטוחים","ס\"ק 3 ביטוח חבות המוצר","נבקש לגרוע את המלל: \"לא יפחתו מ\" ולכתוב: \"בסך של\"","אין שינוי בדרישה"]
[170,"נספח ביטוחים","ס\"ק 5 ביטוח","יובהר כי ביטוח חבות מוצר של הספק נערך במשולב עם ביטוח צד ג' (CGL) והנו על בסיס occurrence על כן תקופת גילוי מוארכת אינה רלבנטית במקרה דנן","אין שינוי בדרישה"]
[168,"נספח ביטוחים","ס\"ק 6","נבקש להוסיף בסיפא את המלל: \"למעט רכוש עליו פועלים במישרין\"","אין שינוי בדרישה"]
[197,"פרק 0","0.1.9","לעניין אורך תקופת רכישת ההרחבות של שנתיים, הרי שהיא חריגה וארוכה מאוד. לפי החוזה המצורף בנספח 13, התקופה לספק הזוכה קצובה ל 24 חודשים ולכן אנו מבקשים כי תנאי זה יבחן שוב ויותאם.","אין שינוי בדרישה, יוזכר כי תשתית זו הינה יקרה ועלות החלפתה ללא צורך גבוהה מאוד."]
[691,"פרק 0","0.1.9","נבקש לקצר את התקופה לשלושה חודשים. יש לזכור כי המכרז מלכתחילה הינו ל- 24 חודשים (כפוף להארכות), וכי למעשה מתן היתר למזמינים להמשיך לרכוש שלא בהתאם למכרז החדש במשך שנתיים עלול לרוקן את המכרז מתוכן. אפשרות זו, להמשיך ולמכור במשך שנתיים לפי המכרז הקודם יוצרת תוצאה אבסורדית, העומדת בסתירה לעקרונות המכרז, נדגים: ידוע שכיום חברת HP הינה זכיינית בסל 1 (בליידים), וזאת בהתאם למכרז הקודם. אם התנאי הקבוע בסעיף 0.1.9 יישאר בעינו תוכל להיווצר הסיטואציה הבאה: נניח ו- HP תפסיד את סל מספר 1, נניח לחברה Y. ונניח ש- HP תזכה בסל 2 (non-blade). זהו מצב שבו HP תוכל להמשיך למכור בליידים לממשלה במקום הזוכה בסל 1  ובסל 2 תמכור בהתאם לזכייתה במכרז. האבסורד מתחדד אם המחיר של HP  בהתאם למכרז הקודם גבוה מההצעה של חברה Y, שכן אז HP תמשיך למכור בסל 1 במחיר הגבוה, בהתאם למכרז הקודם, ולממשלה ייגרם נזק רב. סיטואציה זו גם מעקרת מתוכן את ההגבלה הקבועה בסעיף 0.1.8, המונעת מאותה חברה לזכות בשני הסלים 1 ו- 2 עם אותו יצרן בשני הסלים. כמוסבר בתנאי המכרז, הסיבה להגבלה שאינה מאפשרת למציע להתמודד בשני הסלים עם אותו יצרן היא למנוע מצב שבו יהיה יצרן יחיד בשני הסלים – 1 ו- 2 (ראו הסבר בסעיף 0.1.8). ואולם במידה ש- HP  ימשיכו למכור שרתי בלייד בסל 1 מכוח סעיף 0.1.9 במשך שנתיים (היא כאמור תקופת המכרז החדש), ו- HP אף יזכו בסל 2 – תיווצר בדיוק הסיטואציה ממנה חששה המדינה, שכן שבפועל שני הסלים ימכרו מוצרים של חברה HP","איו שינוי בדרישה, יוזכר כי תשתית זו הינה יקרה ועלות החלפתה ללא צורך גבוהה מאוד. במידה ויימצא כי קיים פער מחירים כאמור, יונחו המשרדים לבחון כלכלית כל הרחבה מול עלות ההחלפה."]
[3,"פרק 0","0.1.9","סעיף זה מרוקן את המכרז לסל 1 מתוכן עקב האפשרות הסבירה שזכיין הבליידים הנוכחי ימשיך למכור בליידים במשרדים השונים תחת אחוז ההנחה של המכרז הקיים. כך תיגרם הוצאה מיותרת עקב רכישה במחיר גבוה יותר מן המכרז החדש והזוכה בסל 1 יפגע בתכולת המכרז בו הוא שאף לזכות. מבקשים להגביל את התקופה לחודשיים.","איו שינוי בדרישה, יוזכר כי תשתית זו הינה יקרה ועלות החלפתה ללא צורך גבוהה מאוד. במידה ויימצא כי קיים פער מחירים כאמור, יונחו המשרדים לבחון כלכלית כל הרחבה מול עלות ההחלפה."]
[138,"פרק 0","0.3.3.3 הבהרות ועדכונים","נבקש שנציג (או שניים) מכל חברה המעונינת בכך, יקבל מייל התראה לגבי הבהרות או כל הודעה אחרת שתפורסם באתר האינטרנט.","איו שינוי בדרישה, ניתן להירשם באתר מנהל הרכש לקבלת עדכונים."]
[193,"פרק 0","0.1.9","2.      כמו כן לצורך הבנת הסעיף והיקפו, להלן מס' שאלות בנושא זה:          א. מה הכמות של הבליידים הפוטנציאליים למכירה ע\"י הספק הנוכחי במסגרת סעיף זה ?","אין בידינו את הנתון המתבקש"]
[591,"פרק 0","0.6.1.6 הבהרות המכרז ","האם חברות בנות / אחיות יכולות האחת לגשת ולזכות בסל מספר 1 והשנייה בסל מספר 2 כנ\"ל לגבי סלים 3 ו 4 אבקש את התייחסותכם.","אין מגבלה על הגשה או זכיה של חברות קשורות בין סלים כאמור."]
[664,"פרק 0","0.7.2","לאור העובדה כי ייתכן ומציע יגיש הצעתו לשני סלים או יותר,\n וקיים חומר רב אשר זהה בכל אחת מההצעות.\n אנא אשרו כי החומר אשר זהה ורלוונטי למספר הצעות יוגש פעם אחת בלבד תוך הפניה בהצעה להצעה שאליה צורף החומר\n","אין שינוי בדרישה"]
[148,"פרק 0","0.7.2.4 הגשת המסמכים החתומים","במקרה של מציע העונה ליותר מסל אחד, נבקש להגיש רק עותק אחד חתום של כל מסמכי המכרז וההבהרות עבור כל סלי ההצעות.  לחלופין נבקש שיוגש רק עותק מקורי אחד לכל הסלים וביתר הסלים יוגש הצילום.","אין שינוי בדרישה"]
[420,"פרק 0","0.7.2.4\nתת-סעיף 1","נבקש את אישורכם כי במידה והספק בחר להגיש הצעה ליותר מסל 1, יהיה ניתן להגיש בכל מעטפה עותק מכרז מצולם מהמקור כשהוא כולל חתימה כבר וחותמת ובתנאי שלאחת מהמעטפות יצורף עותק המקור.","אין שינוי בדרישה"]
[143,"פרק 0","0.8 בחירת הזוכה","הוראות סעיף 0.8 עולות כדי פגיעה בחופש העיסוק של המתמודדים השונים במכרז. על מנת למזער פגיעה זו כנדרש בחוק, נבקש כי הוראות הסעיף תתוקנה כך שייתאפשר התרחיש הבא: \n•       במקרה שחברה מסוימת זכתה במקום 2 בתיחור סל 1 (או 3 בהתאמה)\n•       זכתה במקום 1 בתיחור סל 2 (או 4 בהתאמה)\n•       הזוכה בסל 1 (או 3) נפסל\n•       תינתן לחברה האפשרות לממש את הזכייה בסל 1 (או 3) במקום הזכייה בסל 2 (או 4)\n","אין שינוי בדרישה"]
[415,"פרק 0"," 0.6.3.4\nתת-סעיף 1.6","לא קיים Best Practice אחיד לכל יצרני מערכות אחסון (סלים 3-5)\nלמשל, היחס של 1 ל- 15 הנדרש עבור הדיסקים המופיע בנספח 8 סעיף 4.1.11, הינו בניגוד ל- Best Practice של היצרן אותו אנו מציעים.\nנבקש לבטל דרישה זו ולייחס דרישה זו ל- Best Practice של היצרן.\n","אין שינוי בדרישה - במקום בו דרישות המכרז גבוהות מה Best Practice של היצרן יש לתת מענה בהתאם לדרישות המכרז. "]
[408,"פרק 0","0.1.8","האם ועדת המכרזים תסכים לאפשר למציע שזכה בסל 3 להשתתף בתיחור לסל 4 בהצעה המבוססת על יצרן אחר מהיצרן הכלול בהצעה הזוכה של סל 3?\n","אין שינוי בדרישה - על פי הסעיף מציע יכול לזכות רק באחד מהסלים 3 ו-4."]
[409,"פרק 0","0.1.8","האם ועדת המכרזים תסכים לאפשר למציע שזכה בסל 3 להשתתף בתיחור לסל 4 בהצעה המבוססת על אותו יצרן הכלול בהצעה הזוכה של סל 3?\n","אין שינוי בדרישה - על פי הסעיף מציע יכול לזכות רק באחד מהסלים 3 ו-4."]
[411,"פרק 0","0.1.8","האם מציע שזכה בסל 1 או 3 יהיה רשאי להגיש הצעה לסל 2 או 4 אשר תהיה תקפה רק במקרה שהצעתו הזוכה בסל 1 או 3 תיפסל, על מנת שלא למנוע מהמציע את הזכות להשתתף בתיחור לסל 2 או 4 במקרה כאמור ?\n","אין שינוי בדרישה, זכיה בסל 1 או 3 מונעת אפשרות הגשה לסלים 2 ו-4 בהתאמה."]
[406,"פרק 0","0.1.8","האם ועדת המכרזים תסכים לאפשר למציע שזכה בסל 1 להשתתף בתיחור לסל 2 בהצעה המבוססת על יצרן אחר מהיצרן הכלול בהצעה הזוכה של סל 1?\n","אין שינוי בדרישה, מציע שזכה בסל 1 לא יוכל להשתתף בתיחור לסל 2."]
[407,"פרק 0","0.1.8","האם ועדת המכרזים תסכים לאפשר למציע שזכה בסל 1 להשתתף בתיחור לסל 2 בהצעה המבוססת על אותו יצרן הכלול בהצעה הזוכה של סל 1?","אין שינוי בדרישה, מציע שזכה בסל 1 לא יוכל להשתתף בתיחור לסל 2."]
[518,"פרק 0","0.6.3.4, 2.1 עמוד 23","האם ניתן להתייחס לניסיון בהתקנת שרתים ולהבים בכלל ולא של יצרן מסוים?","אין שינוי בדרישה, קיים צורך בניסיון עם מערכות היצרן המוצע"]
[519,"פרק 0","0.6.3.4, 2.2-2.4 עמוד 24 ","במידה וחסרות הסמכות כנדרש בתת סעיף זה עבור סל 1+2, האם ניתן להשלימן תוך רבעון ממועד ההודעה על הזכייה","אין שינוי בדרישה, קיים צורך בניסיון עם מערכות היצרן המוצע"]
[1052,"פרק 0",0.1,"נבקש שיובהר כי מימוש ו/או חילוט הערבות מכל סיבה שהיא יעשה לאחר שניתנה למציע הודעה מראש ובכתב של 5 ימי עסקים לפחות.","אין שינוי בדרישה"]
[141,"פרק 0"," 0.8.1.1.4 סדר התיחור","על מנת להסיר את החשש מסבסוד צולב והצעות תכסיסניות אנא הבהירו שהתיחור לסל 5 יתבצע לאחר שנקבעו הזוכים הסופיים של סלים 1 עד 4 ","אין שינוי בדרישה"]
[689,"פרק 0","0.1.5","נבקש להבהיר האם ניתן למחוק את המשפט הבא: \"כל הנחה או הטבה אחרת כלשהי, מכל מין וסוג, בין בכסף ובין בשווה כסף, אשר יינתנו ע\"י הספק הזוכה לגוף כלשהו אשר יצטרף למכרז כאמור, יינתנו מידית גם ליתר המזמינים.\".","אין שינוי בדרישה"]
[665,"פרק 0","0.1.5","אנא הבהירו כי הנחות/הטבות יינתנו ממועד נתינתן לגוף הנזכר \nבסיפא של הסעיף ואילך בלבד\n","אין שינוי בדרישה"]
[667,"פרק 0","0.1.8","מציע יכול לזכות באחד מבין צמד הסלים 1 או 2 ובאחד מבין צמד הסלים 3 או 4.\n בשים לב למגבלה האמורה הנכם מתבקשים לשקול שנית את הצורך בהגשת ערבויות מכרז כפולות לכל אחד מהסלים האמורים, שכן ממילא המציע לא יוכל להידרש לקיים את ארבע הצעותיו הנ\"ל אלא לכל היותר רק שתיים מהן\n","אין שינוי בדרישה"]
[296,"פרק 0","0.1.9","נבקש לקצר את תקופת המעבר לשלושה חודשים בלבד","אין שינוי בדרישה"]
[192,"פרק 0","0.1.9","סעיף זה אינו ברור דיו ועלול לייתר המכרז או הזמנות נוספות על פי המכרז החדש וזאת מכמה טעמים: 1. אורך תקופת רכישת ההרחבות של שנתיים: במשך השנתיים (עפ\"י הסעיף) ניתן יהיה להמשיך לרכוש שרתים/ בליידים לתוך המארזים שנרכשו במהלך מכרז קודם ולא אוכלסו במלואם ובכך למעשה להצטייד באופן נרחב בציוד חדש של הספק הקודם ולמעשה שלא לרכוש ציוד חדש מהספק הזוכה.","אין שינוי בדרישה"]
[589,"פרק 0","0.1.9","נא בדיקתכם להורדת משך זמן תקופת המעבר למס' חודשים בלבד ואף לבטל תקופת המעבר.","אין שינוי בדרישה"]
[706,"פרק 0","0.10.4","נבקש שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?","אין שינוי בדרישה"]
[707,"פרק 0","0.10.4","נבקש להבהיר כי חילוט הערבות ייעשה בגין נזקי המזמין בפועל?","אין שינוי בדרישה"]
[708,"פרק 0","0.10.4","האם ניתן להבהיר כי במקרים של סיכול / כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות במציע, הערבות לא תחולט?","אין שינוי בדרישה"]
[710,"פרק 0","0.12.4.2","נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא:","אין שינוי בדרישה"]
[711,"פרק 0","0.12.4.2","\"בכפוף למתן הודעה למציע מראש ובכתב של 10 ימי עסקים\".","אין שינוי בדרישה"]
[712,"פרק 0","0.12.4.2","כמו כן, נבקש למחוק את המילים:\" וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי\".","אין שינוי בדרישה"]
[713,"פרק 0","0.13.1"," נבקש למחוק את המילים: \"על פי שיקול דעתו הבלעדי\", המהוות אמת מידה סובייקטיבית.","אין שינוי בדרישה"]
[714,"פרק 0","0.13.1","נבקש להבהיר כי לאחר קביעת ספק זוכה לא יבוטל המכרז.","אין שינוי בדרישה"]
[1053,"פרק 0","0.13.7","נבקש שיובהר כי הארכת מועדים תעשה בהסכמת המציע","אין שינוי בדרישה"]
[49,"פרק 0","0.2 הגדרת \"משתמש קריטי\"","נבקש למחוק את הפסקה החל מהמלה \"לרבות\". ","אין שינוי בדרישה"]
[1044,"פרק 0","0.3.3.8","נבקש שיובהר כי במקרה של סתירה- יחולו כללי הפרשנות המקובלים (מאוחר גובר על מוקדם, ספציפי גובר על כללי וכו').","אין שינוי בדרישה"]
[800,"פרק 0","0.6.1.6","נבקש שיובהר האם ניתן לבטל את ההגבלה בסעיף זה?","אין שינוי בדרישה"]
[801,"פרק 0","0.6.1.6","ככל שלא ניתן לבטל את ההגבלה בסעיף זה, נבקש שיובהר האם ניתן לאפשר גם למציע שמחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר (חברה קשורה) להגיש הצעה לכל הסלים גם אם החברה המחזיקה או המוחזקת הקשורה אליו (החברה הקשורה המגישה הראשית) הגישה הצעה לאותם סלים ובתנאי שהצעת החברה הקשורה מבוססת על יצרן אחר מן ההצעה של החברה הקשורה המגישה הראשית?","אין שינוי בדרישה"]
[696,"פרק 0","0.6.2.2","נבקש למחוק את המילים: \"על פי שיקול דעתו הבלעדי\". המהוות אמת מידה סובייקטיבית.","אין שינוי בדרישה"]
[697,"פרק 0","0.6.2.2","נבקש שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון.","אין שינוי בדרישה"]
[698,"פרק 0","0.6.2.2","נבקש שחילוט הערבות ייעשה בגין נזקי המזמין בפועל?","אין שינוי בדרישה"]
[699,"פרק 0","0.6.2.2","האם ניתן להבהיר כי במקרים של סיכול / כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות במציע, הערבות לא תחולט?","אין שינוי בדרישה"]
[1045,"פרק 0","0.6.2.2","נבקש שיובהר כי מימוש ו/או חילוט הערבות מכל סיבה שהיא יעשה לאחר שניתנה למציע הודעה מראש ובכתב של 5 ימי עסקים לפחות.","אין שינוי בדרישה"]
[50,"פרק 0","0.6.2.2; 0.10.4\n10.4 להסכם                    עילות לחילוט הערבות","נודה להחלפת המילים \"ו/או ינהג שלא בתום לב\" במילים \"ו/או יפר איזו מהתחייבויותיו\" שכן מדובר בעילה סובייקטיבית.","אין שינוי בדרישה"]
[669,"פרק 0","0.6.2.4","אנא הבהירו כי הוראת סעיף זה בדבר הארכת תוקף הערבות \nכפופה להוראת סעיף 0.6.4 לפיה ניתן להאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 60 ימים בלבד .\n","אין שינוי בדרישה"]
[51,"פרק 0","0.6.2.4 הארכת תוקף ערבות","נבקש כי המילים \"תחולט ערבותו\" תוחלפנה במילים \"תיפסל הצעתו\".","אין שינוי בדרישה"]
[417,"פרק 0","0.6.3.4","לא קיים קשר בין נסיון המציע ביצרן המוצע על-ידו במכרז זה עקב \"איחוד של חברות\" או \"רכישת מניות\" וכו. נבקש כי האמור בפסקה האחרונה לגבי נתוני המציע יחולו רק לגבי הסעיפים הכספיים (אם בכלל) 3.1 ו- 3.3 בנושא המחזור הכספי ולא יחול על סעיף 2.1 כאמור.\n","אין שינוי בדרישה"]
[413,"פרק 0","0.6.3.4 \nתת-סעיף 1.2 לטבלה","מדוע במערכות קריטיות כגון שרתים ושרתי להב לא נדרש להיות Tier-1 או Gold Partner ואילו במערכות אחסון קיימת דרישה ברורה לנושא? (ראה גם סעיף 0.8.2.1).","אין שינוי בדרישה"]
[419,"פרק 0","0.6.3.4 \nתת-סעיף 3.2 לטבלה ","אנו מבקשים לשנות את הדרישה כך שספק יוכל להגיש הצעה רק ליצרן שיש לו ניסיון מוכח בעבודה עם הציוד המוצע ולא לנסיון עם יצרן כלשהו. מיותר לציין כי ניסיון בעבודה עם יצרן מסוים אינו מקנה ניסיון עם יצרן אחר. \n","אין שינוי בדרישה"]
[5,"פרק 0","0.6.3.4(3)","אנו מבקשים שאישור רו\"ח יינתן ע\"י רו\"ח שהוא עובד החברה ומוסמך לכך ולא ע\"י פירמה חיצונית.","אין שינוי בדרישה"]
[703,"פרק 0","0.9.3.2","נבקש שחילוט הערבות ייעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?","אין שינוי בדרישה"]
[704,"פרק 0","0.9.3.2","האם ניתן להבהיר כי במקרים של סיכול / כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות במציע, הערבות לא תחולט?","אין שינוי בדרישה"]
[1034,"פרק 0","עמוד 24 סעיף 3.2","האם ניתן להפחית את גובה המחזור המינמלי לסל מספר 2 לרף של 4,000,000 שקלים במקום 10,000,000","אין שינוי בדרישה"]
[812,"פרק 0","0.6.3.4.3.2, 0.6.3.4.3.3 אישורים ומסמכים נוספים","אנו מבקשים כי במקרה בו נתוני המציע עצמו אינם מספיקים לצורך עמידה בתנאים בסעיף, אך נתוני קבלן המשנה של המציע מספקים לעמידה בתנאים, יהיה ניתן לצרף את נתוני קבלן המשנה לנתוני המציע כך שיעמוד בתנאים ?","אין שינוי בדרישה, לתשומת ליבכם, על פי סעיף 0.6.3.4.2 במידה והתקנת המערכות והשירות להן מבוצעת על ידי היצרן אין צורך לעמוד בדרישות סעיף 0.6.3.4 ס\"ק 2 "]
[693,"פרק 0","0.1.8 יחד עם 0.8.5.2 וסעיף 0.8.5.3 1.5","סעיף זה מגביל מראש את האפשרות להשתתפות של מציע בשלב השני, שלב התיחור הדינאמי המקוון בשני סלים, ולכן סיכויי הזכייה של המשתתף קטנים. ובמה הדברים אמורים: אם ברצון משתתף לזכות בסל 1 ובסל 2 אך הוא מעוניין יותר לזכות בסל 2 מסל 1, אזי אותו משתתף נאלץ לא להשתתף בשלב התיחור בסל 1 כלל. שכן, זכייתו בסל 1, בשל ההגבלה, לא תאפשר לו להשתתף בתיחור של סל 2. היינו המשתתף פוסל עצמו מראש (לא ניגש) מסל 1. כלומר, המשתתף נדרש מראש, לפני שלב התיחור הדינאמי המקוון, להחליט באיזה סל הוא היה רוצה לזכות. דע עקא, המציע לא יכול לצפות מראש האם יזכה או לא יזכה באותו סל אליו בחר לגשת. אם כך, ייתכן מצב שמציע יחליט לא להשתתף בסל מסוים על מנת שיוכל להשתתף בסל אחר. בדיעבד, יסתבר, כי הוא כלל לא זכה באותו סל אליו ניגש ומכאן, יצא המשתתף קירח מכאן ומכאן. גם לא ניגש לסל מס 1 בו היה לו סיכוי לזכות וגם לא זכה בסל 2. לפיכך, נבקש שיובהר האם ניתן לקבוע כי ההגבלה האמורה תחול רק לאחר בחירת זוכה בסלים 1 ו – 2 ובסלים 3 ו – 4? שכן,  באופן זה, תינתן האפשרות למשתתף להגדיל את סיכויו לזכות היות  לא יאלץ המשתתף לפסול עצמו מראש מלהשתתף בשלב תיחור של אחד מן הסלים. כמובן, במצב זה יש לאפשר למשתתף, במידה וזכה בשני סלים, שעליהם חלה הגבלה כאמור, לפסול עצמו מאחד מהסלים ועורך המכרז יכריז במצב זה על הכשיר השני. ","אין שינוי בדרישה,, יודגש כי המגבלה הינה למקרה של זכייה בלבד ולא להשתתפות במכרז."]
[810,"פרק 0","0.6.1.5 תנאי סף והצהרות המציע","האם אין מניעה ששתי חברות השייכות לאותם בעלים תזכנה האחת בסל 3 והשניה בסל 4 ?","בהתאם לסעיף 0.6.1.6, המגבלה הינה לאותו הסל בלבד."]
[157,"פרק 0","0.1.2 הגדרת מערכת אחודה","בכדי למנוע את פסילת ההצעה, נבקשכם לאשר שהגדרה של מערכת אחודה הינה מערכת שיכולת להפעיל SAN ו- NAS בו זמנית גם אם הלקוח לא הפעיל את היכולת SAN ו- NAS בו זמנית ","הדרישה הינה למערכת התומכת בהפעלת התכונות על פי הפירוט בגוף המכרז ובנספחיו."]
[142,"פרק 0"," 0.6.3.4.1.4 היקף מכירות","מאחר ובהגדרה מוצרים שהם Unified הם גם מוצרי SAN, נבקשכם לאשר שניתן לכלול בהיקף המכירות של סלים 3 ו-4 את אותן העסקאות בהנחה שהמוצרים שנמכרו עומדים בהגדרת כל סל בנפרד.","הדרישה הינה לתחום האחסון כולו ולא לסגמנט מסויים בו."]
[701,"פרק 0","0.6.3.4","במקרה בו נתוני המציע עצמו אינם מספיקים לצורך עמידה בתנאים הנ\"ל, אם נתוני קבלן המשנה של המציע מספקים לעמידה בתנאים. האם ניתן יהיה לצרף את נתוני קבלן המשנה לנתוני המציע כך שיעמוד בתנאים ?","הדרישות הינן דרישות מהמציע, למעט במקומות בהם הותר במפורש שימוש בקבלן משנה."]
[416,"פרק 0","0.6.3.4","האם ועדת המכרזים רואה בדרישות כח האדם המפורטות בסעיפים 2.2. – 2.4 בטבלה כדרישת סף או כאמת מידה לשקלול ציון ההצעה\n","הדרישות המפורטות הינן דרישות סף מינימאליות."]
[799,"פרק 0","0.1.8","מנוסח הסעיף אנו מבינים כי ביחס לסלים 2 ו – 4  אותו מציע יכול להגיש לאותו סל שתי הצעות ובתנאי שהצעה אחת של המציע מבוססת על יצרן אחד וההצעה האחרת של אותו מציע לאותו סל (הצעת הגיבוי) מבוססת על יצרן אחר. אנא אשרו אם אנו מבינים נכון (כאמור לעיל), נבקש שיובהר האם ניתן לאפשר גם למציע שמחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר (חברה קשורה) להגיש הצעה לסל 2 ולסל 4 גם אם החברה המחזיקה או המוחזקת הקשורה אליו (החברה הקשורה המגישה הראשית) הגישה הצעה לאותם סלים ובתנאי שהצעת החברה הקשורה מבוססת על יצרן אחר מן ההצעה של החברה הקשורה המגישה הראשית, וזאת על אף ההגבלה בסעיף 0.6.1.6?","ההיתר להגיש הצעת גיבוי בסלים 2 ו-4 הינו למציע עצמו ולא לכל גורם אחר"]
[590,"פרק 0","0.1.9","נא לחדד נושא ''הרחבות למערכת'' בכל נושא שדרוג ציוד קיים כגון: דיסקים, מעבדים, וזיכרונות.\nללא רכישה של שרת כמכלול וכו'\n","ההרחבות המותרות מפורטות בסעיף 4.2.4"]
[194,"פרק 0","0.1.9","ב. מה ימנע מכירת בליידים כ\"הרחבות\" תמורת אלו שהתיישנו וסיימו את תקופת האחריות ?","ההתקשרות עם הספקים תתבצע תחת הנחיות החשב הכללי"]
[195,"פרק 0","0.1.9","ג. מה ימנע מהספק הנוכחי להמשיך ולמכור שרתי בלייד בתנאים קודמים תוך אספקת מארזים חינם אין כסף במטרה לספק ציוד לאחר המכרז?","ההתקשרות עם הספקים תתבצע תחת הנחיות החשב הכללי"]
[196,"פרק 0","0.1.9"," ד. בסעיף מצוין במפורש \"הרחבות\"  האם הכוונה היא לפי  פרק הגדרות (0.2)  \"הרחבות בסיסיות -  הוספת נפחי איחסון, זכרון ועידכוני תוכנה ללא שינוי בליבת השרת/מערך וללא החלפת רכיביו העיקריים, והכל כפי שיוגדר על ידי עורך המכרז לאחר הכרזה על הזוכה\"? אם לא מהן ה\"הרחבות\"?","הכוונה הינה לפי המוגדר בהגדרות ובפירוט בסעיף 4.2.4, ראה נוסח מעודכן"]
[145,"פרק 0","0.1.3.5 מלאי חלפים","נא הגדירו מהן הדרישות לגבי כמויות מלאי חלפים. האם נדרשת אחזקת מלאי גם אצל היצרן.","המחוייבות הינה של המציע לפירוט דרישה זו ראה פרק 4"]
[815,"פרק 0","0.8.2.1 הערכת איכות (לסלים 5-3 בלבד)","אנו מבקשים לקבל בשלב זה את המפ\"ל לפיו יקבע ציון האיכות עבור כל סעיף בכל אחד מהנספחים 5,8,7 המופיעים בטבלה בסעיף זה. ","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה "]
[816,"פרק 0","0.8.2.1 הערכת איכות (לסלים 5-3 בלבד)","אנו מבקשים טבלאת צבירת ניקוד מפורטת לגבי כל סעיף וסעיף","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה "]
[817,"פרק 0","0.8.2.2.2 אופן חישוב ציון האיכות","אנו מבקשים לקבל בשלב זה את המפ\"ל לפיו יקבע ציון האיכות עבור כל סעיף בכל אחד מהנספחים 5,8,7 המופיעים בטבלה בסעיף זה. ","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה "]
[663,"פרק 0","0.8.2.2.2 ","נבקשכם לפרסם את המפ\"ל זמן סביר קודם להגשת ההצעות.","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה , ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[1050,"פרק 0","0.8.2.2","נבקש שמסמכי המפ\"ל יועברו לעיון המציעים טרם הגשת המענה.","המפ\"ל המפורט יאושר ויוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה, ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[690,"פרק 0","0.1.6, 0.2.1, 0.6.1.3, 0.6.3.4","ביחס לכל הדרישות הנוגעות ליצרן המופיעות במכרז, ובכלל זה, 0.1.6, 0.2.1 (\"הגדרות כלליות\"),  0.6.1.3 , 0.6.3.4 (לרבות כל תת הסעיפים, 1, כולל 1.1עד 1.6, 2, כולל  2.1 עד 2.4, 3 כולל 3.1 עד 3.3.), 0.8.2.1, 0.8.2.2, 0.8.3.2, 4.6.4, 5.2.4, נספחים: 2, 3, 4, 5, 13 (חוזה/הסכם התקשרות) במקרה בו התרחשה מכירה של פעילות היצרן (כולה או חלקה), ליצרן אחר (להלן: \"היצרן המוכר\" ו- \"היצרן הרוכש\", בהתאמה), בין לפני הגשת ההצעות, בין במהלך הגשת ההצעות ובין לאחריה, הרי שהיצרן הרוכש ייכנס לנעלי היצרן המוכר, לכל דבר ועניין, והצהרות היצרן המוכר יהיו תקפות גם לגבי היצרן הרוכש, ונתוני היצרן הרוכש יכללו את נתוני היצרן המוכר, בכל הקשור לפעילות שנמכרה. כמו כן יראו את היצרן המוכר והיצרן הרוכש כאחד לרבות לצורך סעיף 0.1.6 ולצורך 5.2.4. בהתאם, ולמען הסר ספק, במקרה כאמור, של מכירת הפעילות (כולה או חלקה) לא יחשב הדבר כהפסקת היצור על ידי היצרן המוכר כאמור בסעיף 4.6.4.","הנושא ייבדק לגופו של עניין עם ביצוע העיסקה וקבלת כלל הפרטים המלאים לגביה"]
[709,"פרק 0","0.12.3"," נבקש להבהיר, האם ניתן כי (כמקובל בתחום) חובת הסודיות לגבי מידע כאמור בסעיף לא תכלול  מידע שהינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל של המציע או מי מטעמו, מידע שהגיע למציע מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי המציע שלא תוך שימוש במידע שקיבל ממינהל ו/או מי מטעמו, מידע שהיה בידי המציע קודם למסירתו על ידי המינהל ו/או מי מטעמו וכן מידע שיש חובה לגלותו על פי דין.","השאלה אינה ברורה, הסעיף אינו דן כלל במחויבות המציע"]
[814,"פרק 0","0.8.2.1 הערכות איכות ההצעות","אנו מבקשים לדעת האם בצוות דרוג הערכת האיכות שותפים יועצים חיצוניים המקיימים באמצעות חברות בבעלותם קשרים עסקיים (באמצעות אספקת שרות) עם אחד או יותר מהיצרנים הפוטנציאליים ו/או החברות המשתתפים במכרז ?","יובהר כי וועדת המכרזים מאשרת את דירוג האיכות ואת הרכב צוות המשנה. יעשה הדבר בהתאם להוראות הדין והתקנות לרבות חשש לניגוד עניינים."]
[811,"פרק 0","0.6.1.6 תנאי סף והצהרות המציע","אנו מבקשים לאפשר למציע להיות קבלן משנה של מציע אחר במכרז.","יובהר כי יצרן יוכל להיות קבלן משנה של מציע אחד או יותר ובמקביל להגיש הצעה למכרז."]
[1047,"פרק 0","0.8.1.1.2.","נא הבהירו האם נידרש מענה לפרקים 1-5 בהתאם לנוהל מפת\"ח כמפורט בסעיף 0.5.1.","יש לענות עפ\"י המפורט בסעיף 0.7.2"]
[672,"פרק 0","0.8.3","\nאנא הבהירו לגבי התיחור המקוון האם מציע שהציע הצעת גיבוי יכול להמשיך ולהציע הצעות מחיר בשלב התיחור\n המקוון לשתי הצעותיו, שכן נוכח השקלול עם הציון הטכני יתכן מצב שבו המציע אינו יודע באיזה מבין ההצעות תשוקלל הצעתו כהצעה מיטבית.\n","כאמור במסמכי המכרז, הצעת הגיבוי תיפתח רק במצב בו בסל 1 או 3 (בהתאמה) זכה מציע אחר המציע את מוצרי היצרן המוצעים על ידי המציע.\nבכל מקרה, אין המציע מציע שתי הצעות במקביל."]
[298,"פרק 0","0.6.3.4 1.4 - סל 2","האם ניתן להתייחס לסך כל מכירות השרתים של היצרן","כן, הדרישה הינה לתחום השרתים או צערכות האחסון כולו"]
[1049,"פרק 0","0.8.2.1 + נספח 7 כללי","האם דירוגו ומיקומו של היצרן בשוק העולמי כפי שדורג ע\"י IDC או גרטנר יהווה משקל בשקלול הטכני?","לא תהיה התייחסות ישירה לדירוגי IDC או גרטנר"]
[807,"פרק 0","0.2.1  הגדרות כלליות, נפח נטו","האם ניתן להציע את נפח ה Snapshots כחלק מנפח הנטו?","לא, ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[806,"פרק 0","0.2.1  הגדרות כלליות, נפח נטו","נפח האחסון הנראה ע\"י מערכות ההפעלה הוא לפי בסיס 2 ואילו בהגדרות TB בעמוד 14 נכתב ש 1TB שווה ל 1,000,000,000,000 Byte כלומר לפי בסיס 10. נבקש לקבוע את נפח הנטו לפי בסיס 2.","מדידת נפח ההאחסון תתבצע לפי בסיס 10, כמקובל במערכות האחסון."]
[695,"פרק 0","0.1.11","נבקש להבהיר מהו מועד / תאריך התיחור עבור כל סל?","מועד זה ייקבע לאחר סיום שלב א'"]
[805,"פרק 0"," 0.2.1 הגדרות כלליות, מחירון רשמי","האם הכוונה שמחירון רשמי של היצרן יכלול גם את רכיבי השדרוג העתידיים?","מחירון היצרן הינו המחירון המלא המעודכן בכל עת, ויכלול את כל המוצרים בקטגוריות המכרז בעת פרסומו"]
[410,"פרק 0","0.1.8","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר האם מציע שהוגדר כ\"כשיר שני\" בסל 1 (או 3) עם יצרן X אשר זכה עם אותו היצרן X בסל 2 (או 4 בהתאמה) יהיה כשיר כספק חלופי בממקרה שהזוכה בסל 1 (או 3) נפסל לאחר מכן.\n","מצב זה ייתכן בהתאם לכללי המכרז"]
[692,"פרק 0","0.1.8","נבקש לקבל הבהרה למצב בו משתתף זכה בסל עליו יש הגבלה וגם נבחר ככשיר שני בסל השני שעליו יש הגבלה (למשל סלים 1 ו – 2 ),  ובהמשך הדרך הודיעו לאותו זוכה כי הוא נדרש, ככשיר שני, להיות זוכה בסל עליו חלה הגבלה. נבקש להבהיר שהזוכה במצב זה יוכל להחליט באיזה סל הוא בוחר לשרת. לחילופין, נא הבהירו. ","מצב זה ייתכן בהתאם לכללי המכרז"]
[1037,"פרק 0","כללי","נבקש לשקול בחיוב  מועד לשאלות הבהרה נוספות לאחר שתגענה תשובות לסבב הראשון","עורך המכרז יבחן כל מקרה לגופו."]
[1048,"פרק 0","0.8.2.1+ נספח 7 כללי","האם ניתן להישען על roadmap (של עוד מספר חודשים )של היצרן לתוספת תכונות למערכות קיימות לצורך עמידה בתנאי הסף?","על המענה להיות נכון ליום הגשת ההצעות"]
[668,"פרק 0","0.2.1","א. הגדרת המונח \"הצעה\": אנא התאימו את ההגדרה כך שיובהר גם בה שהצעה לסל בו ניתן להציע הצעה והצעת גיבוי תכלול ערבות הצעה אחד (דהיינו יש להחריג מההגדרה \"על כל נספחיה, תנאיה וחלקיה\" את ערבות המכרז שמשמשת להצעה ולהצעת הגיבוי בד בבד).  \nב. הגדרת המונח \"שעות עבודה מקובלות\": אנא התאימו את ההגדרה לשעות העבודה המקובלות בתחום. קרי, ימי ראשון עד חמישי 08:00- 17:00. וכן, יש להוציא את ימי שישי וערבי החג מהגדרה זו.\n","עפ\"י האמור בסעיף 0.7.2 - להצעה והצעת הגיבוי ניתן להגיש ערבות אחת.\n\nב. אין שינוי בדרישה."]
[1041,"פרק 0","0.1.9+כללי","נבקש מעורך המכרז להבהיר  כי  החל ממועד פרסום הזוכה במכרז  זה לא תתאפשר לכלל גופי  החשכ\"ל (מזמינים פוטנציאלים)לרכוש מערכות חדשות  ו / או הרחבות מהותיות למערכות קיימות על מנת לא לפגוע בסך הפוטנציאל הגלום במכרז זה ","עפ\"י חוק חובת המכרזים - עם כניסת מכרז חדש לתוקף, הרכש יתבצע בהתאם למוגדר במכרז למעט במקרים המוגדרים בחוק."]
[405,"פרק 0","0.1.3.4","לא ברורה כוונת עורך המכרז, נבקש פירוט לבקשתכם זו.\n","פירוט דרישה זו נמצא בפרק 4"]
[813,"פרק 0","0.8.2 הערכת איכות (לסלים 5-3 בלבד)","אנו מבקשים לקבל את ציון האיכות שנקבע להצעתנו טרם המעבר לשלב התיחור הדינאמי המקוון של המכרז.","ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[422,"פרק 0","0.8.2.1","טבלת הערכת האיכות כפי שמופיעה בסעיף זה אינה מפרטת את אופן חלוקת הניקוד לכל פרט בסעיף. כפי שזה כתוב כרגע, הניקוד עלול להיעשות בצורה סובייקטיבית ע\"י המדרגים ולא עפ\"י מדדים שניתן לבקרם. אנו מבקשים לקבל פירוט ניקוד מדויק של כל פרט המופיע בכל אחד מתתי הסעיפים שבסעיף זה.","ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[137,"פרק 0","0.8.2.1  מפ\"ל","נבקש לדעת מהן הדרישות שיאפשרו לקבל את הניקוד המירבי בכל סעיף שיש בו ניקוד.","ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[671,"פרק 0","0.8.3.1.1","אנא אשרו כי במסגרת ההודעה שתימסר למציע לפי סעיף זה –\n המציע ייוודע בדבר ציון הצעתו הטכנית כמו גם את הציון של הצעות המתחרים ביחס להצעתו, וזאת טרם תחילת שלב התיחור המקוון.\n","ציונים אלו משוקללים כציונים יחסיים הכלולים במודל התיחור (לתיחורים 3-5) "]
[804,"פרק 0","0.1.11","קביעת התצורות במענה תלויה בתשובות לשאלות ההבהרה. אי לכך, נבקש לשנות את מועד אחרון להגשת הצעה מתאריך 26/05/2014 לתאריך 26/6/2014","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[412,"פרק 0","0.1.11","לאחר קריאת כל מסמכי מכרז מממ-2-2014, עולה כי חברתנו עומדת בכל תנאי המכרז ורואה עצמה כמי שמסוגלת לתת מענה הולם לכל אחד מהסלים 1-5 כמפורט במכרז זה. במקביל למכרז זה, פרסם מינהל הרכש את מכרז מממ-1-2014 בנושא מחשוב אישי, שגם בו חברתנו רואה עצמה כמתמודדת ראויה אשר מסוגלת לתת מענה הולם לסל המוצרים הרלבנטיים. אין לנו ספק כי בהכנת שני מכרזים אלו הושקע זמן ומאמצים רבים מצד מינהל הרכש לאורך תקופה ממושכת. מטבע הדברים, גם בכדי לגבש הצעה סדורה, יסודית ומובנית אשר נותנת מענה הולם ורציני למסמכי המכרז המקיפים שערכתם אשר כוללים מאות עמודים, נדרשת התייחסות רצינית והשקעת זמן ומשאבים רבים מצד חברתנו. לאור זאת שלוחות הזמנים ל- 2 מכרזים כבדים אלו במקביל מקשים מאוד על גיבוש הצעות יסודיות ורציניות לשני המכרזים בו זמנית, אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה של מכרז מממ-2-2014 ובהתאמה, את כל התאריכים של השלבים השונים בהליך המכרז כפי שמופיע בסעיף 0.1.11, וזאת עד לסיום מכרז מממ-1-2014. דחיית המועדים לגבי מכרז מממ 2-2014 כמבוקש תמנע פגיעה בחברתנו המסוגלת והמעונינת להשתתף בשני המכרזים, תאפשר גיבוש, הכנה והגשה של הצעות מיטביות הן למכרז מממ 1-2014 מצד אחד והן למכרז מממ 2-2014 מצד שני. באופן זה, יישמרו הזכויות של חברתנו במכרזים הנ\"ל וכמו כן, הדבר יאפשר לכם לקבל הצעות סדורות, יסודיות ורציניות במסגרת כל אחד מהמכרזים ולהשיג את מטרותיכם בכל אחד מהמכרזים באופן אופטימאלי. פנייתנו לעיל כוללת תקציר של חלק מרכזי מהסיבות אשר בגינן ראוי לדעתנו לדחות את המועדים של מכרז מממ 2-2014 אך במידת הצורך נרחיב ונפרט את מלוא הסיבות אשר בעטיין יש לדחות את מועדי המכרז כמבוקש. נשמח לקבל את תשובתכם בהקדם לפני המועד למתן תשובות כמצוין במסמכי המכרז.\n","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[198,"פרק 0","0.1.11","מבקשים לשקול סבב נוסף של שאלות הבהרה מעט אחרי פרסום התשובות לשאלות ההבהרה מהסבב הראשון.","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[694,"פרק 0","0.1.11","נבקש להבהיר מהו המועד האחרון/תאריך לבדיקת עמידה בתנאים ע\"י עורך המכרז?","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[585,"פרק 0","0.1.11","אבקש לדחות את מועד המכרז בשבועיים לכל הפחות, מועד פרסום המכרז היה בעת יציאתנו לחג הפסח\nיש ונדרש הרבה עבודה בבית ומול היצרנים השונים ולכן אבקש את התחשבותכם בנושא דחייה. \n","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[586,"פרק 0","0.1.11","אבקש לדחות מועד אחרון למתן שאלות הבהרה בהתאם לדחיית המכרז.","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[587,"פרק 0","0.1.11","אבקש 2 סבבים של שאלות הבהרה בהתאם לתשובות שיתקבלו בסבב א'","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[1042,"פרק 0","0.1.11","בעקבות דחיית מועד הגשת שאלות ההבהרה נבקש את עורך המכרז לשקול בחיוב את דחיית מועד ההגשה ","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[1152,"פרק 0","0.3.1","האם ניתן לקבל את המכרז במסמך ms-word?","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[588,"פרק 0","0.3.1","אבקש לקבל את חוברת המכרז+ הנספחים שנדרש להגיש בקובץ WORD","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[136,"פרק 0","0.3.1 קבלת מסמך Word","נבקש לקבל את מסמכי המכרז בפורמט Word. מקובל עלינו שמבחינה משפטית המסמך המחייב  יהיה קובץ ה-PDF המקורי.","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[1153,"פרק 0","0.3.3.1","היכן ניתן להוריד קובץ האקסל באינטרנט?\nהקובץ לא נמצא בעמוד המסמכים הנלווים.","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[1036,"פרק 0","כללי ","נבקש לקבל את מסמכי המפרט לרבות הניספחים בפורמט WORD ","ראה הבהרות עורך המכרז"]
[1043,"פרק 0","0.2 \"נפח נטו\"","נא אישורכם כי הכוונה שנפח נטו מחושב לפני צמצום נפחים.","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[808,"פרק 0","0.2.1  הגדרות כלליות, נפח נטו","האם נפח נטו הנדרש במכרז הינו לאחר הפעלת Dedup ו/או דחיסה ?","ראה הגדרת נפח נטו בסעיף 0.2"]
[705,"פרק 0","0.10.3","נבקש להבהיר כי החלטת עורך המכרז לממש את האופציה להארכת תקופת הרכש תועבר באמצעות הודעה מוקדמת בכתב בת 30 יום.","ראה הגדרת תקופת רכש בסעיף 0.2"]
[700,"פרק 0","0.6.2.4","נבקש להבהיר כי תינתן הודעה מראש ובכתב לפחות 30 יום על הצורך בהארכת תוקף הערבות.","ראה הגדרת תקופת רכש בסעיף 0.2"]
[199,"פרק 0","0.2.1 עלות","התייחס לסעיף מחירון רשמי – מבקשים אישורכם להגשת לינק לאתר שבו  קיים ON LINE CONFIGURATOR מבוסס מחירי מחירון יצרן ארה\"ב במקום מחירון מודפס.","ראה התייחסות לנושא בסעיף 5.2.4.7"]
[819,"פרק 0","0.8.3.3.2 כרטיס חכם","אנו מבקשים להוסיף: היה ותתרחש תקלה כלשהי יופסק תהליך המכרז הדינאמי עד לחידוש הקשר עם המציע.","ראה כללי תיחור דינאמי בנספח 9"]
[666,"פרק 0","0.1.11","אנא התאימו את תוקף הערבות הנקוב בנספח 1\n לתוקף הערבות המצוין בטבלה כך שבשני המקומות יצוין תוקף עד ליום 30.11.14 (ולא 31.11.14 כפי שננקב בטעות בטופס שבנספח 1)\n.","ראה מועדים מעודכנים"]
[1038,"פרק 0","כללי","האם מציע פוטנציאלי אשר הינו יצרן אחד הסלים יכול לגשת בנוסף עם מוצר OEM של יצרן אחר  (בסל אחר)? ","ראה מענה לסעיף 368"]
[1039,"פרק 0","כללי","האם מכירה של מערכות OEM של יצרן אחר יחשבו לצורך עמידה בתנאי הסף?","ראה מענה לסעיף 369"]
[160,"פרק 0","0.6.1.6 OEM","נא הבהירו את הוראות המכרז כך שיצרן המתמודד כמציע במכרז לא יוכל להציע במסגרת הצעתו מוצרים של יצרן אחר המשתתף במכרז כ OEM.\nלמשל ידוע כי חברת יבמ משמשת כיצרן OEM של מוצרי האחסון של חברת NetApp. במקרה כזה האיסור צריך לחול הן על החלק האיכותי (והמידע הנדרש במסגרת נספחים 7 ו 8 ), הן לגבי הקונפיגורציות השונות והן לגבי המחירון הרשמי.","ראה מענה לשאלה מספר 369"]
[48,"פרק 0"," 0.2 הגדרת \"מחיר סופי של פריט\"","אנא החליפו את המילים \"במחירון הקובע\" במילים \"המחירון הרשמי\".","ראה נוסח מעודכן"]
[1040,"פרק 0","0.1.8","לאור שיבוש בסעיף זה נבקש  הבהרתכם ועידכונכם האם חלה טעות סופר בפסקה זו והכוונה היא.\".. ושהצעתכם הינה (ולא אינה) מבוססת על יצרן אחר ...\"","ראה נוסח מעודכן"]
[153,"פרק 0","0.2 מחירון רשמי- חתימה על המחירון","נבקש להבהיר שהנציג הרשמי האזורי של היצרן יהיה גורם מחוץ לישראל האחראי על תחום המוצרים בחברה. ","ראה נוסח מעודכן"]
[809,"פרק 0","0.6.1 תנאי סף והצהרות המציע","אנו מבקשים להסיר את הדרישה לרכישת מסמכי המכרז כתנאי סף להשתתפות במכרז מכיוון שלא הוגדרה פרוצדורה לרכישת המסמכים. ","ראה נוסח מעודכן"]
[135,"פרק 0","0.6.1 תשלום עבור המכרז","בסעיף 0.3.1 קבלת מסמכי המכרז כתוב: \"יש להוריד, ללא תשלום, עותק אלקטרוני של מסמכי המכרז...\" לעומת זאת בסעיף 0.6.1 תנאי סף והצהרות המציע כתוב: \"רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר רכש מעורך המכרז את מסמכי המכרז ...\".\nנודה לתיקון ס' 0.6.1 בהתאם.","ראה נוסח מעודכן"]
[4,"פרק 0","0.6.2.1","הסעיף מדבר על הערבות לפקודת משרד האוצר כאשר הנוסח המחייב שבנספח 1 מפנה לממשלת ישראל באמצעות החשב הכללי. אנו מבקשים להבהיר שיבמ תיפעל לפי הכתוב בנספח 1.","ראה נוסח מעודכן"]
[297,"פרק 0","0.6.3.4 1.4 - סל 1","נבקש להוריד ל 15 מליון ₪","ראה נוסח מעודכן"]
[235,"פרק 0","0.6.3.4 ס\"ק 3.2","נבקש לאחד את סך ההכנסות עבור סל 1 +2 ולהבהיר כי עמידת המציע בסך ההכנסות המאוחד כאמור כמוהות כעמידה בתנאי הסף של כל סל בנפרד . העילה לבקשה מבוססת על העובדה כי בעבודת האינטגרטור אין אבחנה וחשיבות למכירת סל 1 אל מול סל 2  אלא מתן מענה של מכירה שירות התקנה והטמעה של full data center ","ראה נוסח מעודכן"]
[236,"פרק 0","0.6.3.4 ס\"ק 3.2","נבקש לאחד את סך ההכנסות עבור סל 3 +4 ולהבהיר כי עמידת המציע בסך ההכנסות המאוחד כאמור כמוהות כעמידה בתנאי הסף של כל סל בנפרד . העילה לבקשה מבוססת על העובדה כי בעבודת האינטגרטור אין אבחנה וחשיבות למכירת סל 1 אל מול סל 2  אלא מתן מענה של מכירה שירות התקנה והטמעה של full data center ","ראה נוסח מעודכן"]
[237,"פרק 0","0.6.3.4 ס\"ק 3.3","נבקש לאחד את סך ההכנסות עבור סל 1 +2 ולהבהיר כי עמידת המציע בסך ההכנסות המאוחד כאמור כמוהות כעמידה בתנאי הסף של כל סל בנפרד . העילה לבקשה מבוססת על העובדה כי בעבודת האינטגרטור אין אבחנה וחשיבות למכירת סל 1 אל מול סל 2  אלא מתן מענה של מכירה שירות התקנה והטמעה של full data center ","ראה נוסח מעודכן"]
[238,"פרק 0","0.6.3.4 ס\"ק 3.3","נבקש לאחד את סך ההכנסות עבור סל 3 +4 ולהבהיר כי עמידת המציע בסך ההכנסות המאוחד כאמור כמוהות כעמידה בתנאי הסף של כל סל בנפרד . העילה לבקשה מבוססת על העובדה כי בעבודת האינטגרטור אין אבחנה וחשיבות למכירת סל 1 אל מול סל 2  אלא מתן מענה של מכירה שירות התקנה והטמעה של full data center ","ראה נוסח מעודכן"]
[299,"פרק 0","0.6.3.4 סל 1 - 1.5","נבקש להוריד סעיף זה .","ראה נוסח מעודכן"]
[414,"פרק 0","0.6.3.4\nתת-סעיף 1.5 לטבלה","ועדת המכרזים מתבקשת לבטל את דרישתה לתקן ספציפי \"ENERGY STAR\" אשר אינו רלוונטי לכל היצרנים, לרבות HP, על מנת להסיר את החשש להפליה ויצירת מצב לא שוויוני פסול בין המציעים.","ראה נוסח מעודכן"]
[173,"פרק 0","0.6.3.4\nתת סעיף 1.5                   בקשה לשינוי הדרישה לתאימות לEnergy Star- עבור שרתי להב","אנו מבקשים לשנות את הדרישה לאישור Energy Star עבור שרת להב מ-\"נדרש\" ל- \"לא נדרש\". ללא שינוי זה תימנע היכולת להגיש מענה מבוסס על שרתי הלהב של חברתנו.\nהסבר\nנכון לרגע זה, שרתי להב של חברתנו אינם עומדים בדרישה זו. מובהר כי בקשתנו זו אינה גורעת מאיכות המוצר המוצע על ידי חברתנו או מפריעה למתחרים אחרים.\nבגלל מורכבות שרתי הלהב, הדיונים מול גופי ה EPA וה- ICF בנוגע לקביעת סטנדרט Energy Star לשרתי להב אורכים הרבה מעבר לקביעת הסטנדרט בשרתים רגילים. \n","ראה נוסח מעודכן"]
[662,"פרק 0","0.6.5","ישנם גורמים הקשורים במציע שאינם נמצאים בישראל דרך קבע ואשר\nייתכן כי המציע יידרש להסתייע בהם לצורך הופעה בפני הועדה.\n בכדי לאפשר השתתפותם של יועצים אלה מתבקשת הוועדה להאריך את פרק הזמן הנקוב בסעיף 0.6.5 (3 ימים) לכל הפחות לפרק זמן של שבעה ימי עבודה.\n ","ראה נוסח מעודכן"]
[280,"פרק 0","0.7.2.4","לפי הסעיף נדרש לחתום חתימות מלאות על כל דף של ההצעה ומסמכי המכרז. נבקש הבהרה שניתן להסתפק בראשי תיבות.","ראה נוסח מעודכן"]
[147,"פרק 0","0.7.2.4 חתימות","נבקש לתקן את הדרישה לחתימות כדלהלן:\n1. חתימה מלאה של מורשה חתימה תבוצע רק:\n- בעמוד הראשון והאחרון של המענה\n- בתצהירים\n- בעמוד האחרון של חוזה ההתקשרות\n2. בכל יתר העמודים חותמת + חתימה בר\"ת.","ראה נוסח מעודכן"]
[421,"פרק 0","0.7.2.4\nתת-סעיף 2","על-פי הרשום בסעיף זה, בכל אחת מהמעטפות יש לשים \"תשובה לפרק המנהלה\".\nעל-פי הנאמר בכנס הספקים, המענה לפרק 0 הינו בעצם החתימה על נספח 3.\nנא הבהרתכם לנושא זה ?\n","ראה נוסח מעודכן"]
[424,"פרק 0","0.8.3.2.7","מה הכוונה ל - \"(למעט\" המופיע בסוף הסעיף?\n","ראה נוסח מעודכן"]
[146,"פרק 0","0.8.3.2.7","המשפט קטוע בסופו. נא השלמתכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[818,"פרק 0","0.8.3.2.7 אופן תמחור ההצעות","אנו מבקשים לקבל פרוט לכתוב: למעט מה","ראה נוסח מעודכן"]
[670,"פרק 0","0.9.1","במידה והמזמין יבקש לערוך בדיקות באתרי היצרן –\n אנא הבהירו כי ביקור כאמור הינו על חשבון המזמין וכי העלות הכרוכה בבדיקות אלה תכוסה על ידי המזמין.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[702,"פרק 0","0.9.1.4","אבקש לשנות לספק את הפריטים ולתפעל את השירותים תוך 45 יום ממועד בקשת עורך המכרז","ראה נוסח מעודכן"]
[1051,"פרק 0","0.9.1.4","נבקש לשנות ל 30 ימי עבודה (במקום 14) ובכפוף לאספקת היצרן","ראה נוסח מעודכן"]
[1046,"פרק 0","ס\"ק 1.5 בטבלה 0.6.3.4+ נספח 2 הצהרת יצרן","בהצהרת היצרן נספח 2 בעברית חסר הסעיף הדן בנושא \"היצרן מייצר לפחות דגם שרת אחד בעל תקן EnergyStar\"","ראה נוסח מעודכן"]
[1035,"פרק 0","עמוד 24  סעיף 3.3","האם ניתן להפחית את גובה מחזור המכירות המצטבר מ 500,000 שקלים ל 400,000 שקלים ?","ראה נוסח מעודכן"]
[820,"פרק 0","0.9.1.6 בדיקת איכות והתאמה","אנו מבקשים לקבוע שאי עמידה במבחן הביצועים יפסול את ההצעה הזוכה. המנגנון המתואר בסעיף מוביל למצב שבו ניתן להוסיף מרכיבים לשם עמידה בביצועים הדרושים, ואשר מחירם לא חושב כחלק מציון המחיר.","ראה נוסח מעודכן המונע הוספת רכיבים אשר לא הוצעו."]
[418,"פרק 0","0.6.3.4 \nתת-סעיף 3.1 לטבלה ","מחזור המכירות הנדרש בטבלה זו אינו תואם לסכומים המופיעים בנספח 4, הנספח עליו אמור לחתום רואה החשבון של המציע. ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר מהו מחזור המכירות הנדרש. ","ראה נוסח נספח מעודכן"]
[156,"פרק 0","0.7.2.4 ס\"ק 2 מענה לפרק 0","בניגוד לכתוב, נאמר בכנס הספקים שאין צורך לענות לפרקים 0–5 ושמענה מפורט לכל הדרישות נמצא בנספחים ויש לענות רק עליהם. פרקים 0-5 וההבהרות יימסרו חתומים ללא מענה מפורט. נא אשרו. ","ראה נוסח מעודכן"]
[246,"פרק 0","0.1.9","נבקש הבהרה לסעיף זה: א. מה מוגדר תחת המילה \"הרחבה\"? (נבקש פירוט לכל סל) ב. האם המשמעות שלא יתבצע רכש באמצעות הזוכה למשך שנתיים? ג. בהנחה שהאינטגרטור הזוכה הינו מאותו יצרן, נבקש כי כל הרכש החדש, יתבצע דרך האינטגטור הזוכה של אותו יצרן, ד.כיוון שלא היה עד עכשיו מכרז סטורג' מרכזי, לגבי  רכש הרחבות לאחסון - תחת איזה מכרז מצויות ההרחבות?","ראה פירוט בסעיף 4.2.4"]
[803,"פרק 0","0.1.3","אנו מבקשים לסייג את הסעיף רק לגופים עבורם ניתן לקבל רישיון יצוא.","ראה תשובה לשאלה 1022"]
[821,"פרק 0","0.13.6 רכש ציוד/שירות ע\"י גורם אחר","אנו מבקשים לסייג את הסעיף רק לגופים עבורם ניתן לקבל רישיון יצוא.","ראה תשובה לשאלה 1022"]
[423,"פרק 0","0.8.3.1.5","נבקש את הבהרתכם כי התיחור לסלים 2 ו- 4 יתקיים רק לאחר מתן זכות העיון בהצעות הזוכות בסלים 1 ו- 3 בהתאמה. \n","תיחורים 2, ו-4 יבוצעו לאחר הכרזת וועדת המכרזים על הזוכים בסלים 1, ו-3 בהתאמה."]
[144,"פרק 0","0.9.1 בחירת הזוכה במקרה פסילה","בסעיף 0.9.1 מתואר תהליך בדיקת הזוכה בתיחור הדינמי המקוון עד לאישורו. מדובר בתהליך לא קצר הכולל: \n- 14 יום עבודה להגדיר דרישה לPOC  \n- 3 ימי עבודה להערות ספק \n- 14 ימי עבודה להעמדת מערכת \n- 7 ימי עבודה לתיקון\nעל מנת לאפשר תחרות הוגנת ושוויונית לכל מתחרה בכל סל, נבקש לקיים את מכרזי התיחור על סלים 2 ו-4 רק לאחר השלמת כל הבדיקות וחתימה סופית עם הזוכים בסל 1 ו-3, בהתאמה. ","תיחורים 2, ו-4 יבוצעו לאחר הכרזת וועדת המכרזים על הזוכים בסלים 1, ו-3 בהתאמה."]
[212,"פרק 0          פרק 4 נספחים","0.9.4, 4.6.1.1, 4.7.1, סעיף 4 בנספח 3, סעיף 2 בנספח 6, 3.1 בהסכם","מונח \"שביעות רצונו של עורך המכרז\" מופיע כקריטריון לבדיקת עמידת הספק בהתחייבויותיו. מאחר שהמדובר בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין, יקשה על הספקים, מטבע הדברים, להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה. לפיכך מוצע להגדיר, כי המונח \"שביעות רצון עורך המכרז\", משמעותו תהיה: ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו.","אין שינוי בדרישה"]
[150,"פרק 0        נספח 4","סעיף 0.6.3.4 ס\"ק 3.1\nסעיף 1 מחזור המכירות של המציע","בסעיף 0.6.3.4 הסכומים הנדרשים לסל הם: 20, 20, 10, 10, 5 במיליוני ₪. בנספח 4: 30, 30, 30, 30, 20 בהתאמה. נא הבהרתכם לגבי המספרים הנכונים.  ","ראה נוסח מעודכן"]
[241,"פרק 0        פרק 4","סעיף 0.6.6   וכן סעיף 4.1.5","האם ההסמכות של הטכנאים חייבים להיות של האינטגרטור או ניתן להסתמך על הסמכות של קבלן משנה ?","ראה נוסח מעודכן"]
[210,"פרק 0     נספח 13","0.3.3.8,         1.4 בהסכם","נבקש להבהיר כי במקרה של סתירה בנושאים טכניים תגברנה הוראות המפרטים הטכניים ואילו במקרה של סתירה בנושאים משפטיים, תגברנה הוראות ההסכם. נבקש שבמקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין המפרט יגברו הוראות ההצעה – שהרי ההצעה מפרטת את אופן המענה למפרט, ובכך שההצעה זכתה היא למעשה קיבלה את אישור המזמין לתוכנה. כמו כן נבקש לקבוע, כמקובל בחוזי מחשוב, כי בכל הקשור לנושא טכני ו/או מקצועי נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על כללי.C1/ נבקש למחוק את הקביעה לפיה ברירית המחדל תהיה כי הפרשנות תרחיב את חובות הספק ותרחיב את זכויות המזמין. זוהי קביעה קיצונית ואיננה סבירה. ","אין שינוי בדרישה"]
[211,"פרק 0    נספח 13","0.6.2, 0.8.5.3, 0.10.4, 10 בהסכם","נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה מראש ובכתב של 30 יום ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות. נבקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.","אין שינוי בדרישה"]
[152,"פרק 0, פרק 5","0.2,  5.2.4.1 מחירון רשמי","על מנת למנוע תכסיסנות ו/או אי שויון בהצעות נבקש שהגדרת המחירון הרשמי תתוקן כך שתכיל את התנאים הבאים:\n1. המחירון יהיה מבוסס על כלי תוכנה (קונפיגורטור) רשמי המפורסם באתר הרשמי של היצרן בארה\"ב www.xyz.com.\n2. המחירון לא יהיה בשליטת או השפעת הסניף הישראלי של היצרן.\n3. המחירון לא יהיה ייעודי לממשלת ישראל או למגזר כלשהו ישראלי או זר.\n4. המחירון יפורסם על ידי היצרן ובאחריותו, ולא על ידי הספק הזוכה. הנוסח הנוכחי של הסעיף, המטיל את האחריות להעתקת המחירון על הספק הזוכה, פותח פתח לתכסיסנות שכן הוא מאפשר לספק הזוכה לשנות את פריטי המחירון.\n","אין שינוי בדרישה, אנא ראו את הסעיפים הנוגעים לנושא המחירון."]
[425,"פרק 1","1.3","במכרזים של ארגונים רבים (כולל גופים ממשלתיים) ניתן משקל רב לנושא שימור ההשקעה בהיבטים של סוג הציוד, תאימות, הכשרות כ\"א, חלקי חילוף ידע וכו., ושיקולים מהותיים אלו באים לידי ביטוי בהליכי התיחור להם יוצאים ארגונים אלו.\nהאם ועדת המכרזים תשקול בשנית כחלק מה\"יעדים ומטרות\" של מכרז זה, הוספת מדדים בנושא שימור השקעה אשר יביא לחסכון כספי רב בהוצאות משרדי הממשלה לנושא מכרז זה ?\n","אין שינוי בדרישה"]
[426,"פרק 2","2.2.1","אין רציפות בסדר הסעיפים.\nמספור תת הסעיפים קופץ מ – 2.2.1 ל – 3.1.1.1 - אנא הבהרתכם לעניין.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[427,"פרק 2","3.1.1.5\nתחת סעיף 2.2, טעות המספור במקור","בחלק מהיצרנים הפתרון ל- \"מערכות ניהול השרתים והמארז\" ניתן באמצעות יחידה חיצונית המתחברת למארז. נבקש כי לשם מתן מענה כמבוקש במכרז, תאשרו הגשת תצורה של מארז מערכי להב, ובתנאי כמובן שנכללת יחידת הניהול החיצונית כחלק בלתי נפרד מהתצורה.","ראה נוסח מעודכן"]
[1054,"פרק 3","כללי","הסיווג לפרק 3- טכנולוגיה הינו M. מאחר והמענה ניתן במסגרת נספחים 7 ו-8 בהם הסיווג הינו I או S- אנו מניחים כי המענה יינתן לפי סיווג הנספחים","סיווג כל סעיף הינו בהתאם לסיווג המופיע בסעיף, או באם אין סיווג כאמור, בהתאם לסיווג סעיף האב שלו, ובשרשור. מכאן שסיווג תוכן הנספחים בהתאם לסיווג הנספח (אלא אם בסעיף מצויין אחרת)."]
[673,"פרק 4","4.5.2.6, 4.5.2.7","א. נבקשכם להבהיר מה ייחשב כציון \"נכשל\" בקורס, וכן להגביל את מספר הפעמים בהן רשאי המזמין להורות על ביצוע קורס משלים והכנה למבחן הבא (ללא כל תמורה). \nב. נבקשכם להגדיר את אמות המידה לאורן ייקבע האם הקורס הינו/ היה מספק וכן להגביל את מספר הפעמים בהן רשאי המזמין להורות על ביצוע קורס והסמכה חוזרים (ללא כל תמורה).  \n","\"ציון נכשל\" הינו בהתאם למוגדר בדרישות ההסמכה. ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.5.2.6 "]
[54,"פרק 4","4.10 מבחני קבלה למערכות אחסון  (סלים 3-5)","אנא הבהירו כי אין בקיומם של מבחני הקבלה בכדי לגרוע מקבלתו של הציוד במועד אספקתו","איו שינוי בדרישה, יודגש כי אספקת הציוד עצמו הינה רק שלב בהקמת הפרוייקט."]
[829,"פרק 4","4.6.1.3 תקופת השירות והתחזוקה","אנו מבקשים להסיר סעיף זה. מחירי התחזוקה מבוססים על מחיר הקניה ביום הקניה ולפי כללי הרגולציה אינם ניתנים לשינוי.","איו שינוי בדרישה"]
[218,"פרק 4",4.1,"נבקש להבהיר כי אישור על קבלת התוצרים/המערכת ע\"י המזמין יתבצע בקרות מוקדם מבין הבאים: (1) התאריך שבו יוכיח הספק למזמין, בדרך של ביצוע מוצלח של מבחני הקבלה או בדרך אחרת, כי התוצרים תואמים באופן מהותי את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת העבודה; או (2) התאריך שבו מתחיל המזמין להשתמש בתוצרים/מערכת או בחלקם/ה לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע מבחני הקבלה; או (3) ביום העשירי לאחר הודעת הספק שהתוצרים/מערכת מוכנים למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה נדחו מסיבות התלויות במזמין; או (4) ביום העשירי לאחר תחילת מבחני הקבלה אם המזמין לא אישר עד אז את מבחני הקבלה או לא מסר לספק רשימה בכתב של כל אי ההתאמות המהותיות של התוצרים/מערכת לקריטריונים לקבלה (להלן: \"מועד הקבלה\"). בקש להבהיר כי מתן אישור קבלה לא יעוכב מחמת אי-התאמה מינורית לדרישות המפורטות בתכולת העבודה/קריטריונים לקבלה. לאחר מועד הקבלה יעשה הספק מאמץ מסחרי סביר לתקן כל אי-התאמה כאמור שהתגלתה בזמן מבחני הקבלה.   כן נבקש להבהיר כי עלייה לאוויר משמעותה תהיה אישור על ביצוע מוצלח של מבחני הקבלה.","אין שינוי בדרישה"]
[1068,"פרק 4",4.1,"נבקש שיובהר ששימוש יצרני במערכת למשך תקופה העולה על 30 ימים רצופים יהווה אישור קבלה סופי של המערכת, בין אם ניתן אישור כתוב ובין אם לאו ובכפוף למחויבות הספק לתקן תקלות שיתגלו במערכת, בהתאם להתחייבותו לאחריות למערכת. כמו כן נבקש שיובהר שתקלות מינוריות לא ימנעו מתן אישור קבלה סופי למערכת בכפוף להתחייבות הספק לתקנן.","אין שינוי בדרישה"]
[738,"פרק 4",4.8,"נבקש להבהיר האם ניתן לבטל סעיף זה?","אין שינוי בדרישה"]
[741,"פרק 4",4.8,"נבקש שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?","אין שינוי בדרישה"]
[742,"פרק 4",4.8,"נבקש להבהיר האם ניתן לקבוע כי סכום הקנסות המצטבר מוגבל לסך כולל ומצטבר של 2,000 ש\"ח בחודש?","אין שינוי בדרישה"]
[217,"פרק 4",4.8,"  יובהר כי פיצוי מוסכם על פי סעיפים אלו יינתן רק ככל שהאיחור נובע מסיבות התלויות נבקש להגביל בתקרה של 10% מסך התמורה החוזית המגיעה לקבלן על פי הסכם זה, את סך כל הפיצויים שישולמו על פי סעיף זה כפיצויים מוסכמים. בספק בלבד. נבקש הבהרה למחוק לחלוטין את הפיצוי בשורה ה-9 בסלים 3-5 המתייחסת לאובדן מידע. יובהר כי הספק בכל מקרה לא יהיה אחראי בשום צורה לכל מקרה של אובדן מידע או נתונים במערך האחסון ו/או בכלל.   נבקש להפחית את סכומי הפיצויים ","אין שינוי בדרישה"]
[678,"פרק 4",4.8,"נבקשכם להבהיר את הסעיף הדן ב\"פיצויים מוסכמים\" בהתאם לאמור להלן:\n \n1. זכות המזמין לגביית פיצויים מוסכמים תחול רק ככל שאי עמידה בלו\"ז נובעת מנסיבות שבשליטת הספק. \n2. נבקש כי פיצויים מוסכמים בגין פיגורים לגבי הקמת המערכת, לא יעלו במצטבר על סך של 10% מהתמורה. בגין הקמת המערכת ובתקופת האחריות והתחזוקה, על 10% מעלות התחזוקה השנתית. \n3. כמו כן, נבקש להבהיר כי במקרה בו התיקון הושלם במועד, יושבו לספק הפיצויים והקנסות שנגבו ממנו, ככל שנגבו בתוספת הצמדה ממועד גבייתם.\n","אין שינוי בדרישה"]
[825,"פרק 4"," 4.2.3.2 הזמנת פרוייקט מערכת או רכיביהם","אנו מבקשים לקבוע שעבור מוצר חדש % ההנחה יקבע בהתאם למחיר של התצורה הישנה הזהה לתצורה החדשה.","אין שינוי בדרישה"]
[60,"פרק 4","4.1.5 קנסות","אנא הבהירו כי סך כל הקנסות בגין אי עמידה ברמות השירות הנדרשים ביחס לסלים 1+2 לא יעלה על סכום השווה ל-5% מסכום כל הזמנה, בנפרד.","אין שינוי בדרישה"]
[19,"פרק 4","4.2.3.3","אנו מבקשים כי המנגנון לפתרון חילוקי דעות תחת תת-סעיף זה לאחר שחילוקי הדעות יתבררו בין נציגי הצדדים כאמור בסעיף, יהיה כדלהלן: \nא' (יתקיים דיון בין ראש מנהל הרכש הממשלתי למנכ\"ל החברה הזוכה; \nב' ( אם תוך 14 יום לא יגיעו הצדדים להסכמה תועבר המחלוקת להכרעת בית-הדין.","אין שינוי בדרישה"]
[1063,"פרק 4","4.7.3.2","נבקש שיובהר כי הספק לא ישא באחריות לנזקים עקיפים, לרבות אובדן מידע ובהתאם נבקש הבהרה למחוק סעיף זה והקנס בגינה, כפי שנקוב בטבלה בסעיף 4.8 תחת הכותרת \"מקרים חריגים- אובדן מידע במערכת האחסון\". בכל מקרה, נבקש שיובהר כי כל מזמין יהיה אחראי לגיבויים, הגנות למידע והנתונים הקיימים","אין שינוי בדרישה"]
[437,"פרק 4","4.7.6\nוכל תת-סעיף לסעיף זה","עדכוני קושחה מוגדרים על-ידי כל היצרנים, בדומה לעדכונים המופצים על-ידי יצרניות תוכנה כ- Customer self maintain, כלומר לפעילות שבאחריות הלקוח.\nעדכוני קושחה נמצאים באתר היצרנים השונים ניתנים להורדה על-ידי המשתשמים השונים עבור כל ציוד הנמצא באחריות היצרן.\nעדכון קושחה הינו תלוי חומרה, מערכת הפעלה, רכיבי משנה כגון HBA, סוג מערכות האחסון אליו הם אמורים להתממשק, ועוד מרכיבי Data Center שונים.\nתמחור עבודה זו תלוי במשתנים רבים (מורכבות סביבת הלקוח)  ואינו תלוי בשרת הבודד ולכן לא ניתן לכמת נושא זה ולהגיע לכדי חישוב נכון של סך מרכיבי העבודה הנדרשת.\nאין זה בגבול הסבירות לדרוש מהמציע כי יהיה אחראי לנושא מורכב זה, וכי ינהל רשימת מצאי וטבלאות שינויים לגבי כל הקיים בכל אחד מהמשרדים (נושא אשר נמצא ממילא באחריות כל משרד).\nלאור העמור לעיל, נבקשכם לבטל סעיף זו בכללותו. \n\nלחלופין, חובה להכניס תת סעיף נוסף בו יירשם כי:\n\"לשם זכאות המשרד בקבלת שרותי עדכון קושחה, באחריות כהמשרד לעדכן את הספק בגין כל שינוי שבכוונתו לעשות בשרת הן בהיבטי חומרה והן בהיבטי תוכנה ולקבל את אישורו, כמו גם שינויים בסביבה הכוללת אליה מתממשק השרת.\"\n","אין שינוי בדרישה"]
[739,"פרק 4","4.8.2","נבקש להבהיר כי במקרים של אי עמידה בלוחות זמנים מחמת כוח עליון או נסיבות התלויות במזמין, הזוכה לא יחויב בפיצויים המוסכמים?","אין שינוי בדרישה"]
[740,"פרק 4","4.8.2","נבקש להבהיר האם ניתן כי תינתן לזוכה התראה מראש ובכתב טרם החיוב בפיצוי המוסכם, תוך מתן הזדמנות לתיקון?","אין שינוי בדרישה"]
[680,"פרק 4","4.8.3, 4.8.4","נבקשכם להבהיר ולקבוע כי: (א) זכות הקיזוז של המזמין תוגבל לסכומים קצובים ולתשלומים על פי \nהסכם זה בלבד; (ב) זכות הקיזוז של המזמין לא תחול על נזק שיש להוכיחו; (ג) המזמין יודיע לספק מראש ובכתב על הכוונה לבצע קיזוז וזאת 14 יום \nמראש.\n\n","אין שינוי בדרישה"]
[288,"פרק 4","4.8.4","כל אובדן מידע – ישית קנס של 10,000 ₪  נבקש להקטין משמעותית את הסכום כמו כן חייב להיות קשור לסוג ו/או היקף המידע והנזק.","אין שינוי בדרישה"]
[289,"פרק 4","4.8.4","נבקש להוסיף שלא יחולו קנסות במקרה של עכוב/חריגה עקב המזמין או גורם אחר שאינו בשליטת הספק והספק לא יכל למנוע וכן כח עליון.","אין שינוי בדרישה"]
[439,"פרק 4","4.8.4","בטבלה סלים 3-5 מקרים חריגים – אובדן מידע במערך האחסון – אבקש להוסיף הערה בה באחריות המשרד לבצע גיבויים רציפים ובדיקות שחזור אחת לרבעון על מנת להבטיח הימצאות המידע.\n","אין שינוי בדרישה"]
[737,"פרק 4","4.8.4","בסלים 3-5, אבקש לבטל סעיף פיצויים בגין אובדן מידע במערך האיחסון, חובה על כל ארגון לבצע גיבויים ושמירת מידע במערך האיחסון. אף לקוח לא יטען שבאשמתו הוא איבד מידע, יהיה לו הרבה יותר קל להאשים את המזמין ולקזז אלפי שקלים","אין שינוי בדרישה"]
[743,"פרק 4","4.8.4","מדובר בסכומי קנסות גבוהים (בסלים 3-5 אף גבוהים מאוד),  נבקש להפחית את גובה כל הקנסות ב-50%.","אין שינוי בדרישה"]
[677,"פרק 4","4.8.4","אנא החריגו אירוע של \"אובדן מידע במערך האיחסון\" כאירוע המקנה זכות פיצוי וכן כאירוע אשר \nבאחריותו של הספק, זאת בהתאם לנהוג בתחום.\n","אין שינוי בדרישה"]
[1065,"פרק 4","4.8.4","א) נבקש שיובהר שתינתן הודעה בכתב לספק לפחות 5 ימים טרם ביצוע קיזוז או מימוש פיצויים מוסכמים בכל דרך שהיא.  ","אין שינוי בדרישה"]
[1066,"פרק 4","4.8.4","ב) נבקש שיובהר שהספק יחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים, אם בכלל, רק במקרה שהאיחור נבע מסיבות התלויות בו בלבד, החל מהחריגה השלישית לכל סוג חריגה (ככל שרלוונטי) המפורט בטבלה בסעיף זה ועד לתקרה כוללת ומצטברת בסכום ערבות הביצוע.","אין שינוי בדרישה"]
[1067,"פרק 4","4.8.4","ג) נבקש שיובהר שדרישת המכרז לזמן ההמתנה למענה לקריאה טלפונית למרכז השירות הינה תוך 5 דקות, כמפורט בסעיף 4.7.2.4 למכרז. ","אין שינוי בדרישה"]
[832,"פרק 4","4.8.4 סלים 3-5 - מקרים חריגים אובדן מידע במערך האחסון","אנו מבקשים לסייג \"כל אבדן מידע\" - לאבדן שנגרם כתוצאה מתקלת חומרה בלבד וללא אשם תורם של המשתמש.","אין שינוי בדרישה"]
[286,"פרק 4","4.8.4","נבקש שהקנס במקרה של אי עמידה זמני אספקה יהיה 0.1% מעלות בציוד שלא סופק במועד ולא מעלות כלל ההזמנה.","אין שינוי בדרישה - אי אספקה חלקית יכול למנוע תפעול המערכת כולה."]
[287,"פרק 4","4.8.4","קנס בגובה כפל המחיר של המוצר במקרה של אספקה של מוצר שלא מהרשימה – מוגזם ולא הגיוני.נבקש לעדכן.","אין שינוי בדרישה - אין לספק מוצר שאינו מאושר."]
[250,"פרק 4","4.5.2.6","נבקש לציין כי אם אנשי המזמין נכשלים במבחן על המזמין לממן את קורס ההכנה למבחן הבא.","אין שינוי בדרישה לנושא"]
[715,"פרק 4","4.2.4","נבקש לשנות את \"תקופת השירות\" לתקופה של 3 חודשים בלבד. זאת מכיוון שלא ניתן לאכוף את סעיף זה.","אין שינוי בדרישה, בהוראת השעה ייצאו הנחיות מסודרות בנושא למשרדים."]
[716,"פרק 4","4.2.4.1, 4.2.4.2","יש בעיה לאכוף את הסעיף, ממליץ ומבקש להגביל את האפשרות לבצע רכש ל 3 חודשים בלבד ממועד הזכייה","אין שינוי בדרישה, בהוראת השעה ייצאו הנחיות מסודרות בנושא למשרדים."]
[251,"פרק 4","4.5.2.8","אינו תלוי במציע - המציע מתחייב לבצע רישום לנבחנים במרכזי המבחנים של היצרן הרלוונטי","אין שינוי בדרישה, יש לתאם את הקורס לפי מועדי המבחנים במקרה זה."]
[827,"פרק 4","4.2.7.4  בדיקת הציוד לאחר אספקה","אנו מבקשים להגדיר זמן ידוע מראש לאישור קבלתו מקסימום תוך 30 יום ממועד אספקתו.","אין שינוי בדרישה, לאחר 30 יום, יוכל המזמין לטעון רק בנושא אי התאמת הציוד להזמנה."]
[717,"פרק 4","4.2.5.1","אבקש לתקן ל 30 ימי עבודה במקום \"יום\"","אין שינוי בדרישה."]
[248,"פרק 4","4.2.5.1","מועד אספקה 30 יום מקבלת הזמנה - נבקש לשנות נוסח ל: הספק מתחייב לרכוש עבור המזמין את הרכיבים שהזמין תוך 5 ימי עבודה מקבלת הזמנה ומתחייב לספק למזמין את הציוד תוך 5 ימי עבודה מקבלת הציוד אצל הספק.","אין שינוי בדרישה."]
[20,"פרק 4","4.2.7.1, 4.2.7.2, 4.2.7.4","טענה על  התאמה או אי התאמה של הציוד תהיה: א) מוגבלת לתקופת האחריות הניתנת למוצר; ו - ב) כל טענה על אי התאמה תהיה מנומקת מול מפרטי הציוד כפי שמפורסמים ע\"י היצרן. נא הסכמתכם.","אין שינוי בדרישה."]
[430,"פרק 4","4.2.7.2","ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי לא תותר החזרת ציוד לאחר תקופת הבדיקה (30 ימים ממועד אספקת הציוד) או ציוד שוהצא מאריזתו המקורית וחובר לחשמל, וכי סעיף 4.1 להסכם ההתקשרות יתוקן בהתאם. \nבמידה ובחר המשרד להחזיר את הציוד במסגרת התקופה המותרת כאמור לעיל, יהיה הספק רשאי לחייב את המשרד בהוצאות ההספקה ועלות ההתקנה וכן כל עלות נוספת הקשורה בציוד המושב.\n","אין שינוי בדרישה."]
[249,"פרק 4","4.2.7.2","החזרת הציוד בתקופת הבדיקה. מבקשים להגביל לרק אם נמצאו פגמים בציוד שסופק ושלא הוחלפו על ידי המציע","אין שינוי בדרישה."]
[826,"פרק 4","4.2.7.2  בדיקת הציוד לאחר אספקה","אנו מבקשים להוסיף: \"במידה וימצא לא מתאים לדרישות לפי מדדים שנקבעו בכל סל\"","אין שינוי בדרישה."]
[718,"פרק 4","4.2.7.4","אבקש לבטל סעיף זה. לא ניתן להזמין ציוד ולאחר מכן לבטל, אלא אם ורק בתקופת הבדיקה (30 יום). גם זאת, באם הציוד לא מתאים להזמנת הלקוח","אין שינוי בדרישה."]
[722,"פרק 4","4.3.5.3.4","נבקש להבהיר האם ניתן לשנות את הסעיף כך שלנותן השירות תינתן הודעה מנומקת בכתב ומתן הזדמנות לתקן / להסביר הנסיבות בטרם הפסילה?","אין שינוי בדרישה."]
[285,"פרק 4","4.3.5.3.8","איננו יכולים להיות אחראים לעיכוב של המשרד במתן אשורים בטחונים. נבקשכם  לעדכן  לוה\"ז בהתאם.","אין שינוי בדרישה."]
[434,"פרק 4","4.6.1.1","אנו מבקשים כי תקופת האחריות תעמוד על 3 שנים מיום האספקה ו/או לחילופין מיום ההתקנה ובתנאי שההתקנה התבצעה תוך 10 ימים כאמור בסעיף 4.3.3.1 וזאת, כל עוד ההתקנה לא נדחתה בגלל הספק. \nלדוגמא: אין תשתית חשמל מתאימה לציוד שנרכש והלקוח ביקש דחייה של ההתקנה עד להסדרת התשתית.\n","אין שינוי בדרישה."]
[723,"פרק 4","4.6.1.1","נבקש לסייג כי תחילת האחריות תחל לאחר יום ההתקנה / אספקה רק בתנאי כי לא נגרם עיכוב ע\"י המזמין.\nלדוגמא: אם הוזמן הציוד והלקוח ביקש לספק רק לאחר חודשיים, לא ייתכן כי רק בתום ההתקנה (לאחר 3 חודשים) תתחיל האחריות.","אין שינוי בדרישה."]
[828,"פרק 4","4.6.1.1 תקופת השירות והתחזוקה","אנו מבקשים להוסיף שיום אישור המזמין לא יאוחר מ 30 ימים ממועד האספקה","אין שינוי בדרישה."]
[830,"פרק 4","4.6.4.1 תקופת השירות והתחזוקה","אנו מבקשים לקבוע שעבור מוצר חדש % ההנחה יקבע בהתאם למחיר של התצורה הישנה הזהה לתצורה החדשה.","אין שינוי בדרישה."]
[724,"פרק 4","4.6.4.2","נבקש למחוק תת סעיף זה.","אין שינוי בדרישה."]
[252,"פרק 4","4.6.4.2","מאחר ואינו תלוי בספק מבקשים להסיר סעיף זה","אין שינוי בדרישה."]
[725,"פרק 4","4.6.4.3","נבקש למחוק תת סעיף זה.","אין שינוי בדרישה."]
[1061,"פרק 4","4.7.1","א. נבקש הבהרה למחוק בשורה השלישית את המילים: \"ביום הגעת הטכנאי ו/או בהתאם לדרישות המזמין\" ובמקומן לרשום את המילים: \"בהתאם לטבלאות המפורטות בסעיף 4.8 להלן\".","אין שינוי בדרישה."]
[1062,"פרק 4","4.7.1","ב. בנוסף, נבקש שיובהר שהיקף השירות ותחולתו הינו בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות של יצרן העמדות. בכל מקרה לא ניתן להתחייב למועד סיום התיקון אשר עשוי להיות מושפע מגורמים שונים שאינם בשליטתו של הספק. על כן נבקש שבכל מקרה תיקון או החלפה של ציוד ייעשה בהתאם לתנאי השירות של היצרן","אין שינוי בדרישה."]
[728,"פרק 4","4.7.2.7","אבקש לשנות את הסעיף לקריאת שעה 12 יגיע הטכנאי עד 09:00 למחרת, ואחרי 09:00 יגיע עד שעה 14:00 למחרת","אין שינוי בדרישה."]
[1058,"פרק 4","4.6.1","נבקש שיובהר שתקופת האחריות, היקפה ותחולתה הינה בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות של יצרן הציוד הרלוונטי","אין שינוי בדרישה. היענות לדרישה לא תאפשר את השוואת ההצעות וקבלת שירות אחיד למשרדים."]
[149,"פרק 4","4.6.1.3 שרות","נדרש מהזוכה לתת שירות לציוד ישן של אותו היצרן שבהצעתו במחירי המכרז החדש. נבקש להסיר את הדרישה מאחר ודרישה זו מקפחת מי שמייצג יצרן שזכה במכרז הקודם. ","אין שינוי בדרישה. יצויין כי על פי האמור בסעיף, שירות זה הינו בתשלום."]
[214,"פרק 4","4.3.5.2.5","נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק לא תחול לגבי מידע אשר היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא  חובת שמירת סודיות; פותח על ידו באופן עצמאי; נמסר לו ע\"י צד ג' ללא חובת סודיות; הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הספק; מידע אשר יווצר על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין ו/או מידע אשר גילויו נדרש עפ\"י דין.","אין שינוי בדרישה"]
[721,"פרק 4","4.3.5.2.6","נבקש להבהיר, האם ניתן כי חובת הסודיות לגבי מידע כאמור בסעיף לא תכלול  מידע שהינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל של המציע או מי מטעמו, מידע שהגיע למציע מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי המציע שלא תוך שימוש במידע שקיבל מהמזמין ו/או מי מטעמו, מידע שהיה בידי המציע קודם למסירתו על ידי המזמין ו/או מי מטעמה וכן מידע שיש חובה לגלותו על פי דין.","אין שינוי בדרישה"]
[215,"פרק 4","4.3.5.2.8","נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף, חובת הסודיות של הספק ושל עובדיו ו/או מי מטעמו תחול למשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 3 שנים לאחר מכן בלבד.","אין שינוי בדרישה"]
[435,"פרק 4","4.6.3.1","כידוע, מתוקף מכרזים קיימים ממשלת ישראל על משרדיה השונים רכשה ורוכשת בשנים האחרונות שרתים של 2 יצרנים בלבד.\nמאחר ומרכיב השרות במכרז מחושב כאחוז ממחיר רכישת הציוד, למרכיב השרות השפעה מכריעה על מחיר ההצעה בהליך המכרזי.  דרישתכם כי \"מזמין יוכל לרכוש אחריות (שרות) עבור פריט ציוד ממחירון הזוכה, הקיים אצלו אך לא נרכש מהזוכה\", יוצרת הפליה פסולה בין המציעים ונותנת יתרון משמעותי לחברות/יצרנים אשר ציוד מתוצרתם לא מותקן נכון להיום במשרדי הממשלה.\nמובן כי מחיר התחזוקה של ציוד ישן (קיים) גבוה מזה של ציוד חדש, ורק מציעים המייצגים את היצרנים שציוד מתוצרתם קיים במשרדי הממשלה ישאו בנטל הכרוך בכך, אשר הינו בעל השפעה רבה על בהליך התיחור, באופן שייצור באופן שאינו מתקבל על הדעת ומנוגד לכוונה שעולה ממסמכי המכרז, להפליה פסולה בין המציעים, ועל כן ועדת המכרזים מתבקשת לבטל סעיף זה.\n","אין שינוי בדרישה"]
[824,"פרק 4","4.2.16 הזמנת פרוייקט מערכת או רכיביהם","האם ניתן להציע ציוד  שהיצרן יצא בהודעת  Withdrawn From Marketing","אספקת ציוד כאמור מהווה סתירה לפרק 10 בתצהיר המציע ואסור על פי דרישות המכרז (למעט חלקי חילוף)"]
[1056,"פרק 4","4.3.2.1","נבקש הבהרתכם למהי הגדרת מערך שרתים מורכב","הדרישה להגשת מסמך תכנון מפורט תהיה נתונה לשיקול דעת המזמין בעת ביצוע ההזמנה."]
[720,"פרק 4","4.3.3","סעיף זה דורש הרבה מאוד משאבים ועלויות, לא הגיוני בשום קנה מידה שיתבצע ללא עלות, חייב להיות מחיר התקנה והטמעה גם בסלים 1,2 כמו בסלים 3+5","ההקנה בהתאם לאמור בסעיפים 4.3.2 ו 4.3.3 תבוצע תמורת תשלום, כמפורט בסעיף 5.2.2."]
[429,"פרק 4","4.2.4.1.1","האם כוונתכם ב- \"שירותי אחריות ותחזוקה לשנים נוספות\" מתייחסת לתקופה בתום תקופת האחריות ?\n","זו כוונתינו"]
[1176,"פרק 4","כללי","בכל הנוגע לשירותים המנויים בסל 5, המזמין אינו כול לבצע את העדכונים בעצמו. לפיכך אנא אשרו כי עדכון גרסה/ קושחה בכל הנוגע לשירותים המנויים בסל 5 יבוצעו רק על ידי המציע או גורם מוסמך מטעמו כתנאי לשמירה על האחריות.. ","כאמור בסעיף 4.7.6.5, השמירה על האחריות מותנית בביצוע שדרוגים בהתאם להוראות היצרן. במידה והיצרן אוסר על שדרוגים על ידי המזמין, ינחה הזוכה את המזמין בהתאם."]
[719,"פרק 4","4.3.3.1","להוסיף \"אלא אם כן באישור הלקוח\"","כמפורט בסעיף, במידה והלקוח אישר את את מסמך התכנון עם מועדים מאוחרים יותר, ניתן לבצע את ההתקנה בהתאם."]
[53,"פרק 4","4.1.4 אנשי הצוות של המציע","אנא הבהירו כי תותר החלפת אנשי צוות גם במקרים של פיטורין בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורין.","לא ברורה הדרישה, סעיף זה מאפשר החלפת עובד בנסיבות אלו."]
[831,"פרק 4","4.8.4 פיצויים מוסכמים","מדוע קיים פער בדרישות: עמ' 74 – סלים 3-5, 90% תוך 60 שניות כאשר ההגדרה בעמ' 70 – 4.7.2.4 עד 5 דקות","ראה דרישה מעודכנת, סעיף 4.7.2.4 דן בזמן מקסימאלי, סעיף 4.8.4 דן בזמנים בפועל"]
[1060,"פרק 4"," סעיף 4.6.2.1.5.1, 4.7.2.2","נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים: \"למעט יום כיפור\".","ראה נוסח מעודכן"]
[52,"פרק 4","4.1.3.2 החלפת מנהל פרויקט","נבקש להאריך את התקופה מ 15 ימים ל 60 ימים.","ראה נוסח מעודכן"]
[428,"פרק 4","4.1.3.4","יש לתקן דרישתכם לנסיון בתחום תקשורת לוויינית לתחום הרלוונטי לתוכן המכרז.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[247,"פרק 4","4.1.3.4","נסיון מנהל פרויקט - נדרש נסיון של 3 שנים בניהול פרויקטים בתחום תקשורת לויינית - אינו רלוונטי למכרז זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[675,"פרק 4","4.1.3.4","אנא הבהירו מדוע נדרש כי למנהל הפרוייקט יהיה בעל ניסיון בתקשורת לווינית והבהירו כי ניסיון \nבניהול פרוייקטים בתחום של אספקת שרתים ואחסון מידע ייחשב כניסיון הולם להעסקת מנהל הפרוייקט. אנא הבהירו מה יחשב ניסיון בהיקף דומה לנדרש בפרוייקט - ומהם הקריטריונים לבדיקת ההיקף הנדרש.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[1055,"פרק 4","4.1.3.4","נראה כי נפלה טעות סופר בה נדרש ניסיון בתחום תקשורת לווינית למנהל הפרוייקט","ראה נוסח מעודכן"]
[158,"פרק 4","4.1.3.4 דרישות ממנהל הפרויקט","כתוב: \"... בתחום תקשורת לווינית..\". נא הבהרתכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[676,"פרק 4","4.3.2.2","אנא הבהירו כי המועד של 5 ימים הינו למעט אם צויין במפורש מועד אחר בסעיף אחר (למשל ראו ס' \n4.3.2.3). לחילופין אנא הבהירו את הסתירות בין המקומות השונים בהם מצוינים מועדים אחרים.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[1057,"פרק 4","4.3.4.1","נבקש הבהרה כי לגבי פעילות  טכנית הדורשת השבתה הדבר יבוצע בתאום עם הלקוח למינימום זמן השבתה נידרש ","ראה נוסח מעודכן"]
[22,"פרק 4","4.6.1.2","אנו מבינים שכוונת הסעיף היא כי מסיום תקופת האחריות הניתנת עם הציוד יהיה רשאי המזמין לרכוש שנות תחזוקה נוספות ולא שנות אחריות נוספות. נא אישורכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[727,"פרק 4","4.7.2.5","מדובר על זמן תגובה קצר מאוד, נבקש להעמיד את זמן התגובה על שעתיים.","ראה נוסח מעודכן"]
[436,"פרק 4","4.7.4","נבקש לשנות את הסעיף כך שהסיפא שלו תהיה : \"באחריות הזוכה לשלב את הציוד המוצע והמסופק על-ידיו במערכות ניטור (דוגמת MOM , HP OopenView, CA Unicenter, SMS, וכו') הקיימות אצל המזמין כל עוד מערכות אלו מיצרנים מוכרים ומקובלים\".\n","ראה נוסח מעודכן"]
[433,"פרק 4","4.5.2.5","נבקש להגביל מחויבותנו זו לעד 2 מבחנים בלבד.\n","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.5.2.6"]
[729,"פרק 4","4.7.3.2","נבקש להבהיר האם ניתן, כמקובל בתחום, כי האחריות לא תכלול טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במערכות / ציוד / רכיב/ מרכיביהם (להלן: \"הציוד\") אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן:","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[730,"פרק 4","4.7.3.2","1.      שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד. ","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[731,"פרק 4","4.7.3.2","2.      ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה ממשק הציוד עם מערכות אחרות של המזמין על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו. ","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[732,"פרק 4","4.7.3.2","3.      שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו ע\"י הספק. ","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[733,"פרק 4","4.7.3.2","4.      השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, שימוש לא נכון, נזק בשל מים או אש, הפרעות חשמליות, ביצוע עבודה שלא ע\"י הספק או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק. ","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[734,"פרק 4","4.7.3.2","5.      תנאי אתר שאינם הולמים את אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה. ","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[735,"פרק 4","4.7.3.2","6.      הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שייגרמו בשל מערכות המזמין ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר. ","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[736,"פרק 4","4.7.3.2","7.      אפליקציות של המזמין.","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.1, חלק מהבקשות נענו"]
[726,"פרק 4","4.7.2.2","נבקש להבהיר האם נדרש כי השירות יינתן גם ביום כיפור?","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.4.1"]
[23,"פרק 4","4.7.2.2","נבקש להבהיר כי ביום כיפור מוקד השירות אינו מספק תמיכה.","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.6.2.1.4.1"]
[1064,"פרק 4","4.7.6","נבקש שיובהר כי הספק יידרש לבצע עדכוני תוכנה וחומרה בלבד, כפי שאלו מסופקים על ידי היצרן.","ראה נוסח מעודכן לסעיף 4.7.6.1"]
[438,"פרק 4","4.7.6.4","עדכון קושחה אינו מהווה תקלה ואינו מוגדר ככזה על-ידי היצרנים. \nנבקש למחוק דרישה לא רלוונטית זו.\n","ראה נוסח מעודכן לסעיף זה ולסעיף 4.7.6.3"]
[18,"פרק 4",4.1,"במכרז מתבקש ניסיון של 3 שנים בניהול פרויקטים של תקשורת לוויינית - שאינה רלוונטית למכרז. נבקש לשנות לניסיון של שנה במחשוב.","ראה נוסח מעודכן"]
[216,"פרק 4","4.5.3.1","נבקש כי יובהר מה הכוונה במילים \"עדכונים טכנולוגיים שוטפים\".","ראה סעיף 4.5.3.2 לפירוט"]
[1059,"פרק 4","4.6.2","נבקש שיובהר שהספק לא יהיה אחראי לתיקון נזקים או תקלות במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או תחזוקה ו/או תיקון או טיפול של הציוד ע\"י גורם שאינו מטעמו ושלא באישורו המוקדם וכן במקרה של שימוש בציוד בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק. בנוסף, לא יהיה אחראי הספק לתיקון נזקים או תקלות שנגרמו בציוד בזדון או במתכוון. כמו כן, נבקש שיובהר שהספק אינו אחראי לנזקים שאירעו לציוד כתוצאה מ: א) עבודות תשתית כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל חיצוניות לציוד. ב) נזקים שאירעו למערכות הפעלה או תוכנות כתוצאה מתאונה, רשלנות, שימוש לא נכון, תכנון לא מתאים, תקלה בזרם החשמל, תקלה במיזוג האוויר, תקלה במערכת פיקוח לחות. ג) נזקים שאירעו כתוצאה מכוח עליון. ד) נזקים שאירעו כתוצאה מאחסון ו/או התקנה בסביבה לא מתאימה ו/או בניגוד להוראות היצרן או הספק","ראו נוסח מעודכן, חלק מהבקשות נענו."]
[679,"פרק 4","4.6; 4.8.3","א. אנא התאימו את היקף אחריות המציע לזו שניתנת על ידי היצרן ברמת התחזוקה והאחריות.\n\nב. נבקשכם, כי היקף אחריותו של הספק ייקבע על פי הנוסח שלהלן:\n\"כמקובל בענף, כי שירותי האחריות, התמיכה והתחזוקה (לרבות בתקופת האחריות),  אינם כוללים טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול ברכיב כלשהו אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן, וכל אלה, ככל שיבוצעו ע\"י הספק, יבוצעו על-פי \nנוהל שינויים בתשלום נוסף בלבד: \n(1) שימוש או הפעלה לא נכונים של המערכת/התוצרים/הציוד או של כל חלק מהם; \n(2) ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בתוצרים, בציוד או במערכת, או בכל חלק מהם, ובכלל זה ממשק מערכות המחשוב והתוכנה עם מערכות אחרות של משרד ע\"י מי שאינו הספק או מי מטעמו; \n(3) שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו ע\"י הספק; \n(4) השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות, ביצוע עבודה או שינויים שלא ע\"י הספק או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק; \n(5) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה; \n(6) הובלה שלא על ידי הספק; \n(7) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות משרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר;\n(8) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים; \n(9) תקלות בחומרה או בתוכנה שאינן נתמכות ע\"י יצרניהם (End of Support / End of Life)\".\nג. אנא הגבילו את האחריות לנזקים ישירים בלבד. ובהקשר זה, אנא תקנו את האמור בס' 4.8.3 לפיצוי בגין נזקים ישירים בלבד.\n\n","ראו נוסח מעודכן, חלק מהבקשות נענו."]
[431,"פרק 4","4.5.2.2","תכנית ההדרכה להסמכה רשמית של היצרן נקבעת על-ידי היצרן עצמו.\nנבקש לקבל את הבהרתכם כי תכנית ההדרכה הרשמית של היצרן מקובלת עליכם.\n","תכנית ההדרכה הרשמית של היצרן לנושא תהיה מקובלת"]
[432,"פרק 4","4.5.2.4","תכנית ההדרכה להסמכה רשמית של היצרן נקבעת על-ידי היצרן עצמו.\nנבקש לשנות את הבהרתכם כי כי תכנית ההדרכה הרשמית של היצרן מקובלת עליכם.\n","תכנית ההדרכה הרשמית של היצרן לנושא תהיה מקובלת"]
[833,"פרק 4 ","4.10.1","אנו מבקשים להתחיל את מבחני הקבלה עם אספקת הציוד.","איו שינוי בדרישה"]
[822,"פרק 4 ","4.1.3.4 דרישות מנהל","אנו מבקשים לשנות את הדרישות מ \"מנהל הפרויקט יהיה בעל נסיון של לפחות 3 שנים בניהול פרויקטים בתחום תקשורת לוויינית במתודולוגית ניהול כדוגמת PMI בהיקף דומה לנדרש בפרויקט זה\" ולהעמידו על מנהל הפרויקט יהיה בעל נסיון של לפחות 3 שנים בניהול פרויקטים בתחום תשתיות האחסון במתודולוגית ניהול כדוגמת PMI בהיקף דומה לנדרש בפרויקט זה.","ראה נוסח מעודכן"]
[823,"פרק 4  "," 4.2.1.6 הזמנת פרוייקט מערכת או רכיביהם","האם ניתן להציע ציוד חדש שאינו נמצא בייצור שוטף?","אספקת ציוד כאמור מהווה סתירה לפרק 10 בתצהיר המציע ואסור על פי דרישות המכרז (למעט חלקי חילוף)"]
[213,"פרק 4       נספח 13","4.2.7.4, 4.1 בהסכם","נבקש לתחום בזמן סביר (10 ימים מיום האספקה ) את יכולת המזמין לטעון כי הציוד אינו מתאים. אין זה סביר שהמזמין ישתמש בציוד זמן מה ורק אז יטען כי איננו מתאים.  ","אין שינוי בדרישה"]
[1175,"פרק 5","5.3.2","היכן יש לציין את אחוז ההנחה לכל קבוצה בשלב הראשון","אחוז ההנחה יינתן במהלך התיחור הדינאמי המקוןן כאמור בסעיף 5.2.2"]
[840,"פרק 5","5.3.2 קבוצות ההנחה","אחוזי ההנחה שונים לקבוצות A,B,C יהיו לפי הדגם המוצע בכל סל וסל.","אחוז ההנחה לכל קבוצת הנחה יהיה אחיד לכל סל. "]
[1069,"פרק 5","כללי","נבקש מעורך המכרז ליצור מרכיב הנחה אשר יאפשר רכישת פתרונות נוספים בעתיד, בנפרד למוצרים שאינם מתוצרת היצרן והמשלימים את המענה לפיתרון הנדרש","איו שינוי בדרישה"]
[744,"פרק 5","5.2.1.3","מבקשים לסייג כי Promotional Bundle  מתייחס לצירופי מק\"טים מוזלים לזמן מוגבל כגון: Promotion, Express וכו'. ולא למק\"טים קבועים שהם חלק מהמחירונים הקבועים והינם סטנדרט הקנייה. לדוגמא: מגירה מלאה בדיסקים אינה Promotional Bundle למרות שהיא פריט המורכב ממספר הפריטים אחרים אשר מחירו נמוך מהמחיר המצרפי של הפריטים.","אין שינוי בדרישה"]
[745,"פרק 5","5.2.1.3","האם ניתן להשתמש במק\"טים של Trade In / Competitive Upgrade וכו'?","אין שינוי בדרישה"]
[null,"פרק 5","סעיף 5.3.2 (סל 1-2)","נבקש ליצור שתי קטגוריות של תמחור לחומרה. לדוגמא, אחת לשרתים ואחת לתשתית (שסי, מתגים, מודול ניהול וכדומה)","אין שינוי בדרישה"]
[746,"פרק 5","5.3.2","קיימים פערים גדולים במחירי החומרה בין התצורות השונות (Low, Mid, High) באותו סל, ולכן לא ניתן לתת אחוז הנחה אחיד לחומרה. אנו מבקשים לשנות את מבנה ההנחה כך שיתאפשר לתת אחוז הנחה שונה לתצורת Low, Mid, High באותו סל. כך הממשלה תוכל להגיע לאחוזי הנחה גבוהים יותר (כמו במכרז התקשורת).","אין שינוי בדרישה, סיווג התצורות אינו קבוע לאורך השנים."]
[445,"פרק 5","5.3.3.1\nתת-סעיף 2 לטבלה","הדרישה ל- 28 שרתי בלייד נותנת יתרון משמעותי ליצרן יחיד מסוים, IBM.\nאצל כל שאר היצרנים, מארז שרתי הבלייד הינו בכפולות של 8 שרתים.\nאי שינוי הכמות כך שיתאים לכל היצרנים יגרום לאי-שיוויון ולמתן יתרון משמעותי ליצרן IBM, היתרון מועצם יותר מכיוון שתצורה זו מוכפלת בהליך התיחור ב- 8.\nנבקשכם לשנות את בקשתכם למכפלה אשר תתאים לכלל היצרנים, לדוגמא: 32 שרתים אשר אף נותן מענה איכותי גם לנושאים כמו בזבוז מקום, צריכת חשמל, מיזוג ועוד.\n","אין שינוי בדרישה"]
[290,"פרק 5","5.2.4.5"," עדכון במחירון אינו יכול להיות כפוף לאשור המזמין שכן הוא נקבע ע\"י היצרן בחו\"ל נבקש להוריד סעיף זה או לחלופין שתאשרו אותו מול היצרן.","אישור עורך המכרז הינו לתקינות המחירון ולקבוצות המוצרים הכלולות בו. ראה נוסח סעף מעודכן"]
[201,"פרק 5","5.2.4.7","מכיוון שאנו מציעים מחירון  ON LINE CONFIGURATOR  שאינו בשליטתנו ומכיל את כלל מוצרי החברה לא נוכל למדרו למשפחות המוצרים אותם נציע במכרז – מבקשים אישורכם לכך.","דרישת סעיף זה עונה לשאלתכם, במקרה זה, המחירון יכיל אך ורק את פירטי משפחות המוצרים ולא את כלל הפריטים ומחירם."]
[583,"פרק 5","5.3.5.2","בסלים 1 ו 2 ישנה התייחסות להרחבות אחריות , האם צריך לציין את אחוז ההנחה ממחיר רכישת השרת או מחיר רכישת הרחבת האחריות ?","האחוז לאחריות ינתן במסגרת התיחור הדינאמי המקוון כמפורט בסעיף 5.2.2"]
[584,"פרק 5","5.3.5.2","אין אנו רואים התייחסות להרחבת אחריות במפ\"ל. האם צריך להוסיף שורה של הרחבת אחריות במפ\"ל כחלק מרצף המקטים ?","האחוז לאחריות ינתן במסגרת התיחור הדינאמי המקוון כמפורט בסעיף 5.2.2"]
[681,"פרק 5","5.3.4.4","אנא אשרו אפשרות הגשת הנחות משתנות לפריטים השונים המופיעים תחת \"מחיר פתיחה\" אחד.\n ","ההנחה הינה אחידה לכל המוצרים הכלולים בקבוצת ההנחה."]
[682,"פרק 5","5.4.2.3.2","א. בשים לב לתקופת ההתקשרות הנקובה במסמכי המכרז (24 חודשים) נבקשכם לקצר את התקופה \nהנקובה בס' 5.4.2.2, כך שהחל מתום החודש ה-18 ואילך, יהיה הספק זכאי לביצוע הצמדה על בסיס חודשי.\n\nב. על פי הוראת החשכ\"ל ביצוע הצמדה קודם לחלוף תקופת 18 חודשים תיעשה בנסיבות בהן יש פער של 4% בין המדד ההתחלתי למדד הידוע. עם זאת, בנסיבות בהן עלה המדד הידוע בשיעור גבוה מאותם 4%, ואותו מדד ידוע ייחשב כמדד ההתחלתי שישמש לשם קביעת ההצמדה, אזי יוצא כי הספק נוטל על עצמו את שיעור הפער שבין 4% לבין מלוא גובה המדד הידוע. בכך יהיה הספק חשוף לא רק לשינויי מדד של עד 4% כאמור בהוראה אלא גם לשינויי מדד של יותר מ- 4% וזאת ללא יכולת לתמחר סיכון זה מראש.\n","ההצמדה הינה רק לרכיבי עבודות ההטמעה. מחירי המערכות עצמן נקובים בדולר ארה\"ב. "]
[205,"פרק 5","5.2.2.5","ג.       מה מוגדר כ\"מצעי זכרון\" האם הכוונה רק לדיסקים או גם לזכרון","הכוונה הינה לדיסקים וזכרון מכל סוג שהוא"]
[151,"פרק 5","5.2.4 עדכון מחירון היצרן","להווי ידוע לעורך המכרז כפי שפורסם בצורה רשמית ע\"י יבמ כי קו השרתים של חברת יבמ נמכר לחברת לנובו. סביר להניח שההעברה בפועל של האמור תבוצע בחודשים הקרובים. סיטואציה מיוחדת זו, מעלה מספר חששות כדלקמן:\nא.      בעוד שבמועד הגשת ההצעות למכרז, תתבססנה ההצעות במכרז על מחירון יבמ, הרי שלאחר השלמת מכירת קו הפעילות, מחירון זה לא יהיה קיים יותר; מאידך, מחירון לנובו לפריטי יבמ שבהצעה אינו קיים במועד הגשת ההצעות.\nמאחר שדבר המכירה ידוע כבר עכשיו, קיים חשש כבד לפגיעה בשיויוניות במכרז ופתח לתכסיסנות פסולה בהגשת ההצעות למוצרי יבמ, שהרי למתמודדים ידוע כבר עכשיו שבמקרה של זכייה, לא הם יממשו את ההצעה. \nב.      נוצרת סיטואציה לפיה אין מחוייבות של מי שיהיה יצרן המוצרים, כלפי המתמודד במכרז. \n\nעל מנת לנטרל את אי-השוויוניות המובנית הנ\"ל, אנו מבקשים שתנאי המכרז יתוקנו כך שבמועד הגשת ההצעות, חברת לנובו תידרש להתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת ביחס לכלל רכיבי המכרז, וכן לשמר את פריטי המחירון של יבמ ותכולתם תוך עדכון תמידי של המחירים לכלל הלקוחות, ולא להחליף את המוצרים במוצרי לנובו הנוכחיים (שלהבנתנו אינם עומדים בתנאי הסף).\n","הנושא ייבדק לגופו של עניין עם ביצוע העיסקה וקבלת כלל הפרטים המלאים לגביה"]
[838,"פרק 5","5.3.2 קבוצות ההנחה","היכן ניתן לציין תוספת זו ?","השאלה אינה ברורה, בסעיף זה מפורטות קבוצות ההנחה אליהן על מציע לשייך כל אחד מהפריטים המוצעים בהצעתו למודל הייחוס."]
[155,"פרק 5","5.3.5.2 שורה 3, \nבהתייחס לסעיף 5.2.2.5  אי הוצאת מצעי זכרון","האם מדובר בזכרון נדיף או בלתי נדיף?","זכרון בלתי נדיף"]
[206,"פרק 5","5.3.1.2","מה הגדרה של הכבל הנידרש (אורך, סוג)","יש לתמחר אך ורק את הכבילה הנדרשת להפעלת המערכות בתצורה עצמאית וללא קישור חיצוני ל- Data Center"]
[574,"פרק 5","5.3.1.2","הבקשה בסעיף זה לספק את כל הכבלים והמתאמים הנדרשים לחיבור והפעלת הציוד הנדרש , מבקשים לדעת מה אורך הכבלים הנדרשים מצדכם?\n","יש לתמחר אך ורק את הכבילה הנדרשת להפעלת המערכות בתצורה עצמאית וללא קישור חיצוני ל- Data Center"]
[27,"פרק 5","5.3.3.1","בתצורה ג' מתבקשות 4 מערכות. מבקשים לוודא כי הכוונה ל-4 מערכות נפרדות.","כן, 4 מערכות נפרדות שכל אחת מהן עומדת בדרישות הסעיף"]
[26,"פרק 5","5.3.3.1","בתצורה ב' מתבקשות 8 מערכות. מבקשים לוודא כי הכוונה ל-8 מערכות נפרדות.","כן, 8 מערכות נפרדות שכל אחת מהן עומדת בדרישות הסעיף"]
[443,"פרק 5","5.2.4.6","עורך המכרז מבקש כי המציע יחתום ב\"חתימה אלקטרונית\" על כל מחירון.\nהקמת מערך חתימה אלקטרונית מאושרת דורש זמן והשקעה רבים.\nמערכת מסוג זה נבנתה בעבודה של שנים ובמאמץ רב על-ידי גורמי תהיל\"ה.\nאנו מבקשים להסיר בקשה זו.\nלנושא הארכיון. כאמור במסמכי המכרז, הספק מעביר מדי תקופה מחירון מעודכן לידי אנשי מנהל הרכש.\nאנו מבקשים כי ניהול הארכיון כאמור יתוחזק על-ידי אנשי מנהל הרכש ולא יהיה באחריות המציע.\n","הדרישה הוסרה"]
[842,"פרק 5","5.3.3.3 סל 3 מערכות אחסון אחודות (Unified)  לסביבות ה OPEN","תצורה ה' מערכת High End  ביצועים לא מופיע בנספח 7","הדרישה הוסרה"]
[444,"פרק 5","5.3.2","קבוצות הנחה – יש להוסיף את סעיפים C ו D לקובץ האקסל של טבלת הייחוס.\n","ראה אקסל מתוקן"]
[442,"פרק 5","5.2.4.1","המונח \"המחירון הרשמי של היצרן\" הוגדר במפורש כבר לא אחת על-ידי ועדת המכרזים בעצמה, לרבות בסעיף 0.2 למכרז 11-2006 לאספקת שרתים למשרדי הממשלה, שעינינו זהה למכרז זה, באופן המסיר את החשש מפני מחירון הנתון לשינויים שרירותיים על ידי גורם מקומי בעל אינטרס, בין אם הנציג המקומי של היצרן ובין אם המציע, אשר המחירים הנקובים בו (ואשר מהם ייגזר שיעור ההנחה) \"יעוצבו\" על ידי המציע בכדי להגדיל את סיכויי זכייתו במכרז ומקסום הרווח, ולא יבטאו את עלות רכישת הציוד האמיתית מן היצרן, ובמילים אחרות, את שיעור ההנחה שקיבל ממנו, דבר אשר עלול להוביל באופן שאינו מתקבל על הדעת ומנוגד לכוונה שעולה ממסמכי המכרז, לעיוות ההצעות ולהפליה פסולה בין המציעים. \nעל מנת לקיים את הכוונה שעולה ממסמכי המכרז כאמור, כפי שכבר הובעה במפורש לא אחת על ידי ועדת המכרזים, מתבקשת ועדת המכרזים להבהיר כי על \"המחירון הרשמי של היצרן\" לעמוד בתנאים הבאים: \n1. המחירון יהיה מחירון יצרן רשמי המתפרסם באתר המסחרי הפומבי הרשמי של היצרן, ולא מחירון הנמצא בשליטתו של מי מהגורמים בארץ; \n2. המחירים במחירון יהיו המחירים המפורסמים עבור ארה\"ב; \n3. לכל פריט במחירון יהיה מק\"ט יצרן, תיאור הפריט ומחירו בדולר ארה\"ב; \n4. המציע לא יהיה רשאי לעשות שימוש במחירי מבצע/פרומו במידה ומופיעים במחירון לצרכי תמחור המכרז.\n","ראה הגדרת מחירון רשמי בסעיף 0.2 וכללי הצעה בפרק 5"]
[440,"פרק 5","5.2.2.1","בסעיף זה חסרה הפניה ונכתב: \"שגיאה ! הפניה לא נמצא..\" נבקש להפנות אותנו לסעיף המתאים.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[1173,"פרק 5","5.2.2.1","לא מצוין מספר סעיף בהפניה. כתוב: \"שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא\". ","ראה נוסח מעודכן"]
[139,"פרק 5","5.2.2.1 שגיאה במסמך","בסוף המשפט כתוב: שגיאה! מקור הפניה לא נמצא. \nנא הבהרתכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[441,"פרק 5","5.2.2.2","סעיף \"0\" לא קיים. מבקשים לקבל הפניה לסעיף בו קיים הפרוט המתאים.\n","ראה נוסח מעודכן"]
[140,"פרק 5","5.2.2.2 שגיאה במסמך","בסוף המשפט כתוב: כמפורט בסעיף 0. \nנא הבהרתכם.","ראה נוסח מעודכן"]
[835,"פרק 5","5.2.2.2 שלב התיחור וקביעת המחירים","לא ברור באיזה סעיף מופיע הפירוט.","ראה נוסח מעודכן"]
[1174,"פרק 5","5.3.3","כתוב \"סל 3\". צ\"ל \"סל 5\"","ראה נוסח מעודכן"]
[446,"פרק 5","5.3.3.3","בטבלה סל 3 חסר סעיף מספר 6 \n","ראה נוסח מעודכן"]
[841,"פרק 5","5.3.3.3 סל 3 מערכות אחסון אחודות (Unified)  לסביבות ה OPEN","חסר מספור 6 ","ראה נוסח מעודכן"]
[447,"פרק 5","5.3.3.4","בטבלה סל 4 חסר סעיף מספר 6 \n","ראה נוסח מעודכן"]
[843,"פרק 5","5.3.3.4 סל 4 מערכות אחסון מבוססות SAN לסביבות ה OPEN","חסר מספור 6","ראה נוסח מעודכן"]
[844,"פרק 5","5.3.3.5 סל 3 מערכות אחסון לסביבות ה MainFrame","אנו מבקשים לתקן סל 3  לסל 5","ראה נוסח מעודכן"]
[154,"פרק 5","5.3.5.2 שורה 2, \nבהתייחס לסעיף 5.2.2.4  שדרוג השירות","מהי תקופת השדרוג שהסעיף מתייחס אליה?  נא הבהרתכם האם הכוונה לשנה, ל 3 שנים.","שדרוג לשלוש שנות האחריות + שני שנות הארכת האחריות הנוספות. סה\"כ 5 שנים "]
[836,"פרק 5","5.2.2.5 שלב התיחור וקביעת המחירים","כיצד באה לידי ביטוי תוספת המחיר באחוזים בנספח 8?","תוספת זו תוצע על ידי המציע בשלב התיחור הדינאמי המקוון, ותהווה תוספת למחיר שנת האחריות והתחזוקה כפי שיוצע על ידי המציע."]
[837,"פרק 5","5.2.2.6 שלב התיחור וקביעת המחירים","היכן ניתן לציין תוספת זו ?","תוספת זו תוצע על ידי המציע בשלב התיחור הדינאמי המקוון, ותהווה תוספת למחיר שנת האחריות והתחזוקה כפי שיוצע על ידי המציע."]
[839,"פרק 5","5.3.2 קבוצות ההנחה","אנו מבקשים להוסיף לכל סימן מהקבוצות A,B,C,D קבוצת הנחה לתחזוקת חומרה ותוכנה.","תחזוקה החמרה והתכנה הינה על פי האמור בפרק 4 למכרז ולא בהנחה ממחיר המחירון."]
[834,"פרק 5 ","5.2.2.1 שלב התיחור וקביעת המחירים","לא ברור באיזה סעיף מופיע הפירוט.","ראה נוסח מעודכן"]
[200,"פרק 5 ","5.2.4","מבקשים את אישורכם לכך  שבהינתן מחירון ON LINE CONFIGURATOR אנו עומדים בדרישה לפרסום עותק מעודכן  וממילא העידכון האוטומטי יבטל כל צורך להעבירו לאישור מידי תקופה, לתייק  ולחתום דיגיטלית.  ","ראה נוסח מעודכן"]
[797,"תשובות לשאלות הבהרה קובץ 1","סעיף 0.6.1.6","נבקש לשנות כך שהמגבלה המקורית אשר במסמכי המכרז תחול בין סלים 1+2 וכן בין סלים 3+4","אין שינוי בדרישה"]
[798,"תשובות לשאלות הבהרה קובץ 1","סעיף 0.6.1.6","לדוגמא: לא לאפשר שחברות בעלות זיקה כמוגדר בסעיף 0.6.1.6 יוכלו לגשת אחת לסל מספר 1 והשניה לסל מספר 2. זאת מכיוון אפשרות זו מעקרת את כל תוכנו של המכרז. כך גם בסלים 3+4. זאת על מנת שלא ייווצר מצב שבסלים 1+2 וכן בסלים 3+4 יזכו חברות באותה בעלות.","אין שינוי בדרישה"]
[762,null,null,"מיותר, נשמר על מנת לשמר את רצף המספור","לא  רלוונטי"]