{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["קטגוריה1","קטגוריה2","קטגוריה3","קטגוריה4","קטגוריה5","קטגוריה6"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"קטגוריה1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[6,1,14,1],[6,2,14,2],[15,1,16,1],[15,2,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["קטגוריה 1 - כונניות ומדפים ממתכת לעומס נמוך"]
["מס\"ד","שם","תאור","מידות מקורבות בס\"מ",null,null,"הערות","מק\"ט במחירון המציע","שם הפריט במחירון המציע","מחירון מציע בש\"ח לא כולל מע\"מ","מחירון מציע בש\"ח כולל מע\"מ","במידה שהמציע אינו היצרן, שם היצרן:________________"]
[{"$nulls":3},"גובה","אורך","רוחב",{"$nulls":5},"מק\"ט במחירון יצרן","שם הפריט במחירון יצרן"]
[1,"עמוד מתכת  פרופיל זויתן ","עמוד פרופיל זויתן, עשוי מתכת . עובי מתכת 2 מ\"מ לפחות. חיבור מדפים מודולרי כל 5 ס\"מ לפחות. חרור העמוד לכל אורכו. חיבור מדפים בעזרת ברגים ואומים ",200,null,null,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[2,null,null,240,null,null,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[3,null,null,300,null,null,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[4,"מדף מתכת לארכיב","מדף מתכת לארכיב. כיפוף כפול לשפת המדף. כולל 4 משולשים",null,"60-70",30,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[5,{"$nulls":3},"80-90",30,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[6,{"$nulls":3},"100-110",30,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[7,{"$nulls":3},"60-70",40,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[8,{"$nulls":3},"80-90",40,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[9,{"$nulls":3},"100-110",40,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[10,{"$nulls":3},"60-70",60,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[11,{"$nulls":3},"80-90",60,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[12,{"$nulls":3},"100-110",60,"מפרט מס' 1 סעיף 1.1"]
[13,"לוח צד ליחידת מדפים","לוח מחופה מלמין בעובי 18 מ\"מ עם קנט פלסטי.",null,"200-300","30-40","מפרט מס' 1 "]
[14,{"$nulls":3},"200-300","60-50","מפרט מס' 1  "]

{"sheet":"קטגוריה2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12],[3,1,11,1],[3,2,11,2],[12,1,17,1],[12,2,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["קטגוריה 2 - כונניות ומדפים ממתכת לעומס בינוני"]
["מס\"ד","שם","תאור","מידות מקורבות בס\"מ",null,null,"הערות","מק\"ט במחירון המציע","שם הפריט במחירון המציע","מחירון מציע בש\"ח לא כולל מע\"מ","מחירון מציע בש\"ח כולל מע\"מ","במידה שהמציע אינו היצרן, שם היצרן:________________"]
[{"$nulls":3},"גובה","אורך","עומק",{"$nulls":5},"מק\"ט במחירון יצרן","שם הפריט במחירון יצרן"]
[1,"מסגרות ","מסגרת כוללת 2 עמודים מנוקבים לאורכם  מחוברים ע\"י אלכסונים בעומק הנחוץ. כל חלקי המסגרת מצופים באבץ",197,null,"32-40","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[2,null,null,197,null,"50-60","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[3,null,null,197,null,"70-80","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[4,null,null,250,null,"32-40","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[5,null,null,250,null,"50-60","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[6,null,null,250,null,"70-80","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[7,null,null,300,null,"32-40","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[8,null,null,300,null,"50-60","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[9,null,null,300,null,"70-80","מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.4 "]
[10,"קורות אורך","קורות אופקיות מודולריות עם פינים או זיזים המותאמים לחיבור לעמודים ועליהם מרכיבים סיפונים . לכל קורה יותקנו נצרות אבטחה למניעת שליפת הקורות . עומס מפולג למפלס - 500 ק\"ג. קורות האורך מצופים באבץ",null,90,null," ראה מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.6"]
[11,{"$nulls":3},105,null," ראה מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.6"]
[12,{"$nulls":3},120,null," ראה מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.6"]
[13,{"$nulls":3},135,null," ראה מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.6"]
[14,{"$nulls":3},150,null," ראה מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.6"]
[15,{"$nulls":3},165,null," ראה מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.6"]
[16,"סיפון","סיפון עשוי מפח מגולוון. הסיפונים מונחים על קורות האורך, אחד ליד השני לכל אורך הקורות",null,"32-40",15,"מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.3"]
[16,"סיפון","סיפון עשוי מפח מגולוון. הסיפונים מונחים על קורות האורך, אחד ליד השני לכל אורך הקורות",null,"50-60",15,"מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.3"]
[16,"סיפון","סיפון עשוי מפח מגולוון. הסיפונים מונחים על קורות האורך, אחד ליד השני לכל אורך הקורות",null,"70-80",15,"מפרט מס' 1.2 סעיף 1.2.3"]

{"sheet":"קטגוריה3","index":2,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["קטגוריה 3 - כונניות מדפים ממתכת לעומס בינוני - כבד"]
["מס\"ד","שם","תאור","מידות מקורבות בס\"מ",null,null,"הערות","מק\"ט במחירון המציע","שם הפריט במחירון המציע","מחירון מציע בש\"ח לא כולל מע\"מ","מחירון מציע בש\"ח כולל מע\"מ","במידה שהמציע אינו היצרן, שם היצרן:________________"]
[{"$nulls":3},"גובה","אורך","עומק",{"$nulls":5},"מק\"ט במחירון יצרן","שם הפריט במחירון יצרן"]
[1,"סולם  ","סולם בעל 2 קורות אורך וקורות רוחב לחיזוק.",200,null,"40-50","מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.1"]
[2,"סולם  ","סולם בעל 2 קורות אורך וקורות רוחב לחיזוק.",200,null,"60-80","מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.1"]
[3,"סולם  ","סולם בעל 2 קורות אורך וקורות רוחב לחיזוק.",300,null,"40-50","מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.1"]
[4,"סולם  ","סולם בעל 2 קורות אורך וקורות רוחב לחיזוק.",300,null,"60-80","מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.1"]
[5,"קורת אורך","קורות אורך המחוברים לסולמות בעזרת זיזים",null,120,null,"מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.3"]
[6,"קורת אורך","קורות אורך המחוברים לסולמות בעזרת זיזים",null,150,null,"מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.3"]
[7,"קורת אורך","קורות אורך המחוברים לסולמות בעזרת זיזים",null,180,null,"מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.3"]
[8,"קורת אורך","קורות אורך המחוברים לסולמות בעזרת זיזים",null,200,null,"מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.3"]
[9,"סיפון","סיפון עשוי מפח המונח אחד ליד השני על גבי קורות האורך",null,"40-80",15,"מפרט מס' 1.3 סעיף 1.3.2"]

{"sheet":"קטגוריה4","index":3,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12],[3,1,4,1],[5,1,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["קטגוריה 4 - ארונות מפח פלדה"]
["מס\"ד","שם","תאור","מידות מקורבות בס\"מ",null,null,"הערות","מק\"ט במחירון המציע","שם הפריט במחירון המציע","מחירון מציע בש\"ח לא כולל מע\"מ","מחירון מציע בש\"ח כולל מע\"מ","במידה שהמציע אינו היצרן, שם היצרן:________________"]
[{"$nulls":3},"גובה","רוחב","עומק",{"$nulls":5},"מק\"ט במחירון יצרן","שם הפריט במחירון יצרן"]
[1,"ארון פלדה 2 דלתות  ","ארון מפח פלדה 2 דלתות  גובה 190 ס\"מ (4 מדפים)\n",190,86,43,"מפרט מס' 2"]
[2,null,"ארון מפח פלדה 2 דלתות  גובה 150 ס\"מ (3 מדפים)\n",150,86,43,"מפרט מס' 2"]
[3,"ארון פלדה דלת אחת","ארון מפלדה 1 דלת  גובה 190 ס\"מ (4 מדפים)\n  ",190,60,43,"מפרט מס' 2"]
[4,null,"ארון מפלדה 1 דלת גובה 130 ס\"מ (3 מדפים)\n",130,60,43,"מפרט מס' 2"]
[5,"ארון פלדה 1 דלת, ארון אישי ","ארון פלדה 1 דלת , ארון אישי גובה 80 ס\"מ",80,60,43,"מפרט מס' 2"]
[6,"ארון למפתחות","ארון ללתליית 100 מפתחות עם אפשרות לסימון המפתחות",{"$nulls":3},"מפרט מס' 2"]
[7,"מוט ביטחון","תוספת עבור מוט בטחון לארון פלדה 2 דלתות ודלת אחת",{"$nulls":3},"מפרט מס' 4 סעיף 4.8"]

{"sheet":"קטגוריה5","index":4,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["קטגוריה 5 - ארונות תאים מפח פלדה"]
["מס\"ד","שם","תאור","מידות מקורבות בס\"מ",null,null,"הערות","מק\"ט במחירון המציע","שם הפריט במחירון המציע","מחירון מציע בש\"ח לא כולל מע\"מ","מחירון מציע בש\"ח כולל מע\"מ\n","במידה שהמציע אינו היצרן, שם היצרן:________________"]
[{"$nulls":3},"גובה","רוחב","עומק",{"$nulls":5},"מק\"ט במחירון יצרן","שם הפריט במחירון יצרן"]
[1,"ארון עם 12 תאים ","ארון עם 12 תאים, 4 תאים בכל שורה. \n",180,120,40,"מפרט מס' 3"]
[2,"ארון עם 16 תאים ","ארון עם 16 תאים, 4 תאים בכל שורה. \n",180,120,40,"מפרט מס' 3"]
[3,"ארון עם 12 תאים  ","ארון עם 12 תאים  3 תאים בכל שורה.  \n",180,90,40,"מפרט מס' 3"]
[4,"ארון עם 9 תאים  ","ארון עם 9 תאים,  3 תאים בכל שורה. \n",180,90,40,"מפרט מס' 3"]
[5,"ארון עם 8 תאים  ","ארון עם 8 תאים,  2 תאים בכל שורה. \n",180,60,40,"מפרט מס' 3"]
[6,"ארון עם 6 תאים ","ארון עם 6 תאים,  3 תאים בכל שורה. \n",180,60,40,"מפרט מס' 3"]
[7,"ארון הלבשה עם 2 תאים האחד ליד השני ","ארון הלבשה עם 2 תאים האחד ליד השני. בכל תא מדף עליון, מוט תליה ומדף תחתון העשוי מפח מנוקב. ",180,68,55,"מפרט מס' 3"]
[8," מנעול תליה"," מנעול תליה",{"$nulls":3},"מפרט מס' 3"]

{"sheet":"קטגוריה6","index":5,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12],[3,1,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["קטגוריה 6 - ארונות, מגירות ותיקיות ממתכת"]
["מס\"ד","שם","תאור","מידות מקורבות בס\"מ",null,null,"הערות","מק\"ט במחירון המציע","שם הפריט במחירון המציע","מחירון מציע בש\"ח לא כולל מע\"מ","מחירון מציע בש\"ח כולל מע\"מ","במידה שהמציע אינו היצרן, שם היצרן:________________"]
[{"$nulls":3},"גובה","רוחב","עומק",{"$nulls":5},"מק\"ט במחירון יצרן","שם הפריט במחירון יצרן"]
[1,"תיקיה 2 מגירות כפולות","תיקיה 2 מגירות כפולות \n",70,86,43,"מפרט מס' 4"]
[2,null,"תיקיה 2 מגירות  + מעמד גבוה על גלגלים",72,46,64,"מפרט מס' 4"]
[3,"תיקיה 2 מגירות ללא מעמד וגלגלים","תיקיה 2 מגירות  ללא מעמד וגלגלים",72,46,64,"מפרט מס' 4"]
[4,"תיקיה 3 מגירות ללא מעמד וגלגלים","תיקיה 3 מגירות  ללא מעמד וגלגלים",100,46,64,"מפרט מס' 4"]
[5,"תיקיה 4 מגירות ללא מעמד וגלגלים","תיקיה 4 מגירות ללא מעמד וגלגלים",132,46,64,"מפרט מס' 4"]
[6,"תיקיה 4 מגירות + מעמד נמוך על גלגלים","תיקיה 4 מגירות + מעמד נמוך על גלגלים",132,46,64,"מפרט מס' 4"]
[7,"תיקיה 4 מגירות + מוט בטחון","תיקיה 4 מגירות + מוט בטחון",132,46,64,"מפרט מס' 4"]
[8,"תיקיה 5 מגירות ללא מעמד ","תיקיה 5 מגירות  ללא מעמד ",162,46,64,"מפרט מס' 4"]
[9,"תיקיה 5 מגירות + מוט בטחון ","תיקיה 5 מגירות + מוט בטחון ",162,46,64,"מפרט מס' 4"]
[10,"תיקיה 5 מגירות + מעמד נמוך על גלגלים","תיקיה 5 מגירות  + מעמד נמוך על גלגלים",132,46,64,"מפרט מס' 4"]
[11,"מעמד גבוה עם גלגלים לארון מגירות לתיקיות ","מעמד גבוה עם גלגלים לארון מגירות לתיקיות ",300,null,null,"מפרט מס' 4"]
[12,"מעמד נמוך עם גלגלים לארון מגירות לתיקיות ","מעמד נמוך עם גלגלים לארון מגירות לתיקיות ",130,null,null,"מפרט מס' 4"]